# 2026年新商品モジュール

# セントリックス ムーンフェイズ クォーツ

- Centrix Moonphase（セントリックス ムーンフェイズ）は大地と空を表す2つのパーツの間に、シックなムーンフェイズ表示を
  配したダイヤルを備え、太陽系とのつながりを感じさせる
  モデルです
- ポリッシュ仕上げのアプライドムーンは、満月のように明るく輝いています
- マザーオブパール ダイヤルは夜空の星のように、華やかにきらめくダイヤモンドで飾られています
- 2本の針と日付表示、そして移り変わる月の満ち欠けによって
  時間の経過を正確に示します
- メタライゼーション処理された、端から端までを覆うサファイアクリスタルとハイテクセラミック製ブレスレットのミドルリンクが優れた耐久性をもたらし、同時にハイテクセラミック製ミドルリンクは快適な装着感をもたらします。
  ケースサイズ35mm

#### 特徴

1. ラドー キャリバー084クォーツムーブメント、日付表示、
   ムーンフェイズ表示を備えた2針
2. 端から端までを覆う、メタライゼーション処理され、縁に
   ソフトな丸みを持たせたサファイアクリスタルガラス
3. 両面反射防止ARコーティング
4. マザーオブパール ダイヤル
5. 12個のブリリアント ブリリアント カット ダイヤモンド、
   トップウェッセルトンカラー、VS-SIクラリティ
6. ムーンフェイズ表示
7. ハイテクセラミック製ブレスレットミドルリンク
8. レーザーエンボス加工のアンカーシンボルをあしらった
   リュウズ

#### メリット

- クォーツムーブメントにより、高い精度が保証されています
- サファイアクリスタルは透明度が高いため、時計の視認性と耐久性に優れています。
  端から端までケースを覆う構造により、時計の上面全体がラドーの
  ハイテクマテリアルで保護されています
- 反射防止ARコーティングによりクリスタルの光透過率が向上し、
  時計の視認性がさらに強化されています
- マザーオブパールは一つひとつ模様が異なる天然素材です
- 上質なダイヤモンドが、時計に光が当たる度に美しくきらめきます
- 29.5日周期の月の満ち欠けを、明確かつ正確に再現します
- ブレスレットに用いられたハイテクセラミックが、快適性と耐久性をもたらします
- ラドーのアンカーシンボルは強さ、品質、信頼性を意味し、この時計がラドーの5年保証の対象であることを思い出させてくれます

#### 感情に訴えかける話し方

- サファイアクリスタルとハイテクセラミックが耐久性を確保 – 本日お客様が選ばれた時計は何年経っても新品同様の美しさを保ちます
- ハイテクセラミック製ブレスレット中央リンクが快適性を確保 - これは軽量で緻密性が高く（磨き上げることで非常に滑らかに仕上げることができる）、体温に馴染みやすい熱特性を持つ素材です。ハイテクセラミックのなめらかな感触。時計はまるで自分の一部のように馴染みます
- ダイヤモンドインデックスとマザーオブパールがラグジュアリーな外観をもたらします
- 時間の経過が針で、月の満ち欠けがムーンフェイズ表示で示され、宇宙との つながりを感じることができます
- ムーンフェイズ機構が追加され、まるでアート作品のような
  デザインとなっています

#### 主な特徴

1. ハイテクセラミック製ブレスレットミドルリンク
2. マザーオブパール ダイヤル
3. ダイヤモンドアワーマーカー
4. 端から端までを覆う、メタライゼーション処理され、縁に
   ソフトな丸みを持たせたサファイアクリスタルガラス
5. ローズゴールドカラーのPVDコーティングを施したステンレススチール製のケース、リュウズ、ブレスレットのコネクタ
6. ポリッシュ仕上げのアプライドムーン
7. ラドー キャリバーR084クォーツムーブメント、日付表示、
   ムーンフェイズ表示を備えた2針
8. 防水 5 気圧（50 m）
9. ラドー国際5年保証

#### ムーンフェイズの設定

- ステップ1：日付の変更は必ず現在時刻が午後10時から午前2時の間でないことを確認してから行います
- ステップ2：直近の満月の日を調べ、そこから今日までの日数を計算します
- ステップ3：最初に止まる位置までリュウズを引き出します。
  リュウズは、日付を設定する場合は右、ムーンフェイズを設定する場合は左に回します。満月が表示されたポジションでリュウズを回すと、インジケーターがステップ2で計算した回数だけジャンプします。インジケーターが1回動くごとに1日進みます

# CENTRIX MOONPHASE QUARTZ Limited edition
セントリックス ムーンフェイズ クォーツ 限定エディション

- 世界限定 1,001本
- ケースバックに星のモチーフと「one night out of 1,001」（『1001の夜のうちの1夜』であることが示されている）の刻印入り
- ダイヤルには、マザー オブ パールで表現された地球、29個のダイヤモンドで描かれた地平線、アベンチュリンがきらめく星空そしてムーンフェイズ表示を備えています
- 月はポリッシュ仕上げのアプライド仕様で、立体的がある
  外観となっています
- ラドー キャリバーR084クォーツムーブメント、日付表示、
  ムーンフェイズ表示を備えた2針
- ステンレススチール製のケース、リュウズ、
  ブレスレットコネクター
- ポリッシュ仕上げブラップハイテクセラミック製ブレスレット
  ミドルリンク
- レーザーエンボス加工のアンカーシンボルをあしらった
  リュウズ

- 限定エディションの特別モデル。特別刻印入りケースバック、および限定版証明書付き
- ケースバックに星のモチーフと「one night out of 1,001」
  （『1001の夜のうちの1夜』）の刻印入り
- 耐久性が高く何年経っても新品のような美しさを保ちます。
  ダイヤルには、マザー オブ パールで表現された地球、29個の
  ダイヤモンドで描かれた地平線、アベンチュリンがきらめく
  星空そしてムーンフェイズ表示を備えています
- 軽量で滑らか、心地よい感触を持つハイテクセラミック製
  ブレスレットミドルリンクがもたらす快適な着用感
- すべて最新ラドー製品と同様に、ラドー国際5年保証付き

# 限定エディションの特別モデル。特別刻印入りケースバック、
および限定版証明書付き
アベンチュリンとマザーオブパール ダイヤルが神秘的で
華やかなデザイン

- True Round（トゥルー ラウンド）コレクションの3つの新作は
  ラドーがなぜマスター・オブ・マテリアル（マテリアルの名匠）と称されるかを、示すものとなっています
- ケースとブレスレットは、建築的ポリクロミーの3色と完璧に調和しています
  マットアイアングレー (32010)、マットアイボリーブラック (4320E) 、マットアイボリーホワイト(4320B)
- 建築的ポリクロミーの各色は互いの補色になっています。
  そのカラーシステムに基き、針には異なる色が組み合わせれて
  います
  - マットblanc ivoire (4320B) はoutremer moyen (32021)、bleu outremer 31 (32020)、outremer pâle (32023)の針
  - マットgris foncé 31 (32010)はblanc (32001)、orange vif (4320S) 、vert anglais clair (32041)の針
  - マットnoir d'ivoire (4320E) はorange vif (4320S) 、vert 59 (4320G) 、vert olive (4320F) の針
- どのダイヤルもハイテクセラミック製で、ル・コルビュジエが手掛けた3つの建築物のコンクリート表面をモチーフにした、
  抽象的なパターンのレーザー彫刻が施されています
  - マットアイボリーホワイト (4320B) ：
    ラ・シテ・ラディウス（フランス マルセイユ）
  - マットアイアングレー (32010)：
    カーペンター視覚芸術センター（アメリカ ケンブリッジ）
  - マットアイボリーホワイト (4320E)：
    チャンディーガル議事堂（インド チャンディーガル）
- サファイアクリスタル付きチタン製ケースバック、
  レーザープリントで施されたLe Corbusierロゴ、
  建築的ポリクロミーカラーストリップ

#### 特徴

1. 両面反射防止ARコーティングのカーブサファイアクリスタル
2. 射出成形による、マット仕上げのハイテクセラミックモノ
   ブロックケース
3. ハイテクセラミックブレスレット、¼リンク単位で調整可能
4. 最大80時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性に優れた
   最大80時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性に優れる
   Nivachron™ （ニバクロン）ひげゼンマイを搭載した
   ラドーキャリバーR763ムーブメント。5ポジションでの
   試験・調整により標準テスト要件を上回る精度を実現。
5. ケースとブレスレットは建築的ポリクロミーのカラーを忠実
   に再現し、同カラーシステムに基づいたカラーの針を使用
6. ル・コルビュジエが手掛けた代表的建築のコンクリート壁面をモチーフにした抽象的なパターンのレーザー彫刻を施した
   ダイヤル
7. 左下にあしらわれた、ダイヤルデザインと一体化したロゴ

#### メリット

- 反射防止コーティングによりサファイアクリスタルの光透過率が向上し、ダイヤルがより明るく見えて時計の視認性が強化されています
- サファイアクリスタルを採用したフルハイテクセラミックの時計と
  いうことは、耐久性に優れ何年経っても新品のような美しさが
  保たれるということです
- モノブロック構造のマット仕上げハイテクセラミック製ケース、
  そしてマット仕上げのフルハイテクセラミック製のブレスレットで
  軽量性、快適性、心地よい装着感を実現
- ブレスレットを¼リンク単位で調整できるため、手首に最適な
  フィット感を得られます
- 高性能な自動巻きムーブメントには、耐磁性に優れたNivachron™
  （ニバクロン）ヒゲゼンマイが組み込まれ、厳格なテストによって
  精度と信頼性が保証されています
- カラーハイテクセラミックにレーザー彫刻を施したダイヤルは、
  ラドーがなぜ真のマスター・オブ・マテリアル（テリアルの名匠）
  である理由を示す一例です
- すべてのモデルに、ラドー国際5年保証付き

#### 特徴

1. アイボリーホワイトのハイテクセラミック製のケースと
   ブレスレット
2. ハイテクセラミック製ブレスレット
3. ハイテクセラミック製モノブロック ケース
4. 針には「建築的ポリクロミー」の3色を採用
5. 両面反射防止ARコーティングを施したサファイアクリスタルガラス
6. マルセイユにあるラ・シテ・ラディウスの壁面をモチーフにした、抽象的なパターンのレーザー彫刻を施したハイテク
   セラミックダイヤル
7. 最大80時間のパワーリザーブ機能を備え、耐磁性に優れる
   Nivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載。5つのポジションで厳格なテストを行ったプレミアム自動巻きムーブメント
8. 防水 5 気圧（50 m）
9. ラドー国際5年保証

# RADO TRUE SQUARE X JI CHANG-WOOK

- ラドーは、数々のコラボレーションモデルを含め、アンバサダーの皆様と緊密に連携できることを光栄に思っています
- 韓国のスーパースター、チ・チャンウクとコラボレーションを展開しました
- 987個限定エディション（チ・チャンウクの生年1987年に因んで）
- モデルは、マットブラックのハイテクセラミック製ケースとブレスレットを備えたRado True Square（ラドー トゥルー スクエア）です
- 12個のきらめくルビーがダイヤルを飾ります
- 最大80時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験・調整済みで標準テスト要件を上回るラドー キャリバーR734オープンハートムーブメント
- オープンハートのダイヤルとサファイアクリスタル製シースルーケースバック – ケースバックにはチ・チャンウクのサインと「One Out Of 987」のプリント

# TRUE SQUARE SKELETON

- RADO TRUE SQUARE SKELETON
- 12個のダイヤモンドアワーマーカー
- 耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験済みで標準テスト要件を上回るラドー キャリバーR808自動巻きスケルトンムーブメント
- 艶消し仕上げムーブメント、ダイヤル側はアンスラサイトカラー仕上げでケースバック側はニッケルカラー
- ポリッシュ仕上げのブラックのハイテクセラミック製モノブロックケース、ポリッシュ仕上げのブラックのハイテクセラミック製ブレスレット
- フラット型サファイアクリスタルガラス、両面反射防止ARコーティング
- サファイアクリスタル付きシースルケースバック
- スケルトンダイヤル、ムーブメント、シースルーケースバックが時計との間に感情的なつながりを生み、心臓部が鼓動を打つ様子を外から眺めることもできます

# RADO INTEGRAL M

- ミディアムサイズのRado Integra（ラドー インテグラル）コレクション – ケースサイズ28mm 2025年に発売された31.5mmモデルと23mmモデルもあります
- いずれもブラックのラッカー仕上げダイヤルに4個のダイヤモンドがあしらわれています
- ラドー キャリバーR279クォーツムーブメント、日付表示とPreciDriveテクノロジーを搭載した2針
- メタライゼーション処理され、端から端まで覆うカーブサファイアクリスタル、面取りされたエッジ、内側に反射防止ARコーティング
- 大型モデル、小型モデル同様、新しいミディアムサイズモデルにもさまざまな最適な素材が用いられています
  - メタライゼーション処理され、端から端までを覆うサファイアクリスタル
  - ブレスレットのハイテクセラミック製中央リンクが快適性と耐久性を実現
  - 快適性に優れたステンレススチール薄型ケース
- ブラックのハイテクセラミックとステンレススチール
- すべてラドー国際5年保証付き

# RADO DIASTAR ORIGINAL SKELETON限定エディション

- 色を通して喜びを表現したRado DiaStar Original Skeleton（ラドー ダイヤスター オリジナル スケルトン）の3つの限定モデル
- 各555個の特別版 – 自分だけのカラーを手に入れてください。サファイアクリスタルケースバックに「One Out Of 555」のプリント
- いずれも軽量性に優れたCeramos™(セラモス) ベゼルとフッ素ラバー（FKM）製ストラップで快適性を実現
- ラドー キャリバーR808自動巻きスケルトンムーブメント、水平方向に艶消し仕上げを施したロジウムカラーまたはイエローゴールドカラー
- 放射線状に艶消し仕上げを施したプラチナカラーまたはイエローゴールドカラーPVDコーティングのセラモス™ ベゼル 放射状のヘアライン仕上げが施された円錐形要素を備えた、プラチナカラーまたはイエローゴールドカラーのPVDコーティングCeramos™(セラモス) ベゼル
- 鮮やかなレッド、イエローまたはグリーンのSuper-LumiNova®を塗布したフローティングインデックス。針と動く錨のシンボルにもそれに合わせた色合いのSuper-LumiNova®が塗布されています
- 鮮やかなグリーン、ブルー、レッドを用いた環状ダイヤル、それに合わせた色合いのFKMラバーストラップ

#### 色を通して喜びを表現したDiaStar Original Skeleton（ダイヤスター オリジナル スケルトン）の3つの限定モデル

1. 内側に反射防止ARコーティングを施したスクエアファセットカット サファイアクリスタル
2. 放射線状に艶消し仕上げを施したプラチナカラーまたはイエローゴールドカラーPVDコーティングのCeramos™(セラモス) ベゼル
3. 最大80時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験済みで標準テスト要件を上回るラドーR808自動巻きスケルトンムーブメント
4. Super-LumiNova®を塗布した針、インデックス、ラドーの動くアンカーシンボル
5. ピンバックル付きFKMラバーストラップ
6. サファイアクリスタル上にプリントされたラドーとダイヤスターのロゴ
7. 防水 10 気圧（100 m）
8. ラドー国際5年保証

#### メリット

- サファイアクリスタルは非常に透明度が高く耐傷性に優れているため、今後何年にもわたり時計を読みやすく保ちます。反射防止ARコーティングによりクリスタルの光透過率が向上し、時計の視認性がさらに強化されています。
- Ceramos™(セラモス) は軽量で極めて耐久性に優れています。快適性が高く、新品同様の美しさを保ちます
- 耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載し、5つのポジションで厳格な試験・調整済みで精度と信頼性が保証されています
- Super-LumiNova®が塗布されているということは暗い場所でも時刻の読み取りが容易であるということです
- ストラップは快適性に優れて摩耗にも強く、 Ceramos™(セラモス) ベゼルと最適な組み合わせです。ラドーのEasyClipシステム搭載
- これは10気圧防水で、サファイアクリスタルとCeramos™(セラモス) を採用したラドーの「一生ものの時計」です
- 延長保証により、安心してお使いいただけます
- スケルトンダイヤル、ムーブメントとサファイアクリスタルケースバックが時計との間に感情的なつながりを生み、 心臓部が鼓動を打つ様子を外から眺めることもできます

#### 特徴

1. ピンバックル付きFKMラバーストラップ
2. プラチナカラーのCeramos™(セラモス) ベゼル、放射線状の艶消し仕上げ
3. Super-LumiNova™を施した動く錨のシンボル
4. 内側に反射防止ARコーティングを施したスクエアファセットカット サファイアクリスタル ガラス
5. フローティングインデックス、鮮やかなカラーのSuper-LumiNova®
6. 鮮やかなカラーのSuper-LumiNova®を塗布した針
7. 水平方向に艶消し仕上げを施したR808自動巻きスケルトンムーブメント、最大80時間のパワーリザーブ、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験済みで標準テスト要件を上回る
8. 防水 10 気圧（100 m）
9. ラドー国際5年保証

# RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC AUTOMATIC CHRONOGRAPH

- RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC AUTOMATIC CHRONOGRAPH
  キャプテンクック ハイテクセラミック オートマティック クロノグラフ
- ブルーのハイテクセラミック ベゼル インサートとそれに合わせたブルーのダイヤル
- ポリッシュ仕上げとマット仕上げを組み合わせたプラズマ ハイテクセラミック ブレスレットを備えたマットプラズマハイテクセラミックモノブロックケース
- ローズゴールドカラーのPVDコーティングを施したステンレススチール製逆回転防止ベゼル、ねじ込み式のリュウズとプッシャー
- 最大59時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験・調整済みで標準テスト要件を上回るラドー キャリバーR801自動巻きクロノグラフムーブメント
- Super-LumiNova® コーティングのインデックスと針
- 防水 30 気圧（300 m）
- ラドー国際5年保証

#### メリット

- プラズマハイテクセラミックは金属成分を一切含んでいないにもかかわらず、メタリックな外観を備え、 快適性に優れています。ハイテクセラミックとサファイアクリスタルが時計の耐久性を確保します
- ハイテクセラミックベゼルのインサートは非常に耐傷性に優れています。サファイアクリスタルの時計のトップフェイス全体がラドーのハイテクマテリアルで覆われています。逆回転防止ベゼルで経過時間を測定することができます
- R801自動巻きクロノグラフムーブメントは優れた精度と信頼性を備えています。耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイで機能が強化され、厳格な試験・調整を行うことで精度と信頼性がさらに向上しています
- Super-LumiNova®により、暗い場所でも時刻が読み取りやすくなっています
- ねじ込み式のリュウズとプッシャーによって防水性が強化され、30気圧（300m）防水となっています
- 延長保証により、安心してお使いいただけます

# RADO HYPERCHROME（ラドー ハイパークローム）

- 新しいデザインの3針クォーツRado HyperChrome（ラドー ハイパークローム）の成功を受け、今回チタンケースの新作が加わりました。
- ほかの3針クォーツのラドー ハイパークロームと同様にグリーンのハイテクセラミックベゼルとサファイアクリスタルを備え、トップフェイス全体がラドーのハイテクマテリアルで覆われています
- チタンは非常に軽量で（わずか53 g）、艶消し仕上げのチタン製ピンバックル付きグレーのファブリックストラップが際立ちます。
- 日付表示を備えたラドー キャリバーR292 3針クォーツムーブメント。PreciDriveテクノロジーとHeavyDriveテクノロジーによって年差±10秒の精度を実現
- Super-LumiNova®を塗布したインデックスと針により、暗所でも時計が読み取りやすくなっています
- 防水 15 気圧（150 m）
- ラドー国際5年保証

#### 特徴

1. 艶消し仕上げのチタン製ピンバックル付きグレーのファブリックストラップ
2. 艶消し仕上げのチタンケース
3. グリーンのハイテクセラミックベゼル
4. Super-LumiNova®を塗布したインデックスと針により、暗所でも優れた視認性を発揮す
5. 内側に反射防止ARコーティングを施したカーブサファイアクリスタルガラス
6. 日付表示を備え、PreciDriveテクノロジーとHeavyDriveテクノロジーを搭載したラドーR292 3針クォーツムーブメント
7. レーザーエンボス加工でアンカーシンボルを施した艶消し仕上げのチタン製リュウズ
8. 防水 15 気圧（150 m）
9. ラドー国際5年保証

Made with Pingendo Free