# Spécialiste des produits

# Introduction

# Description

La dernière collection présente Rado sous son meilleur angle. L’avenir est au style. Rado continue de créer des montres époustouflantes qui résisteront à l’épreuve du temps. Découvrez la collection de Rado.

# Objectifs

À la fin de cette formation, vous pourrez :

1. citer les caractéristiques et les fonctions de base d’une montre Rado ;
2. reconnaître les différentes familles de la collection Rado ;
3. identifier et expliquer les caractéristiques et avantages de chaque collection ;
4. fournir des informations détaillées sur chaque famille et répondre aux questions des clients.

# Les fondamentaux d’une montre Rado

## Séparateur de section

# Swiss Made

L’industrie horlogère suisse est le leader sur le marché mondial. Savoir-faire, technologie avancée et innovation sont les clés de la réussite.

Aujourd’hui, la réputation des montres Swiss Made est inégalée dans le monde entier. Swiss Made évoque :

- savoir-faire ;
- qualité ;
- esthétique ;
- innovation technique ;
- précision.

C’est la seule véritable référence dans le monde de l’horlogerie.
Par conséquent, elle est protégée par la législation suisse.

Les montres Rado sont fabriquées en Suisse.

## Séparateur de section

# Principes essentiels d’une montre

Une montre se compose de deux parties :

1. un mouvement, appelé simplement calibre ;
2. des pièces externes, une indication et des protections (boîtier, cadran, aiguilles, bracelet, etc.).

Chez Rado, la technologie complexe réside dans nos matériaux haute technologie. La complication se trouve à l’extérieur de la montre, à savoir les matériaux haute technologie et la technologie qui ont servi à créer le boîtier ou le bracelet. Ainsi, la compréhension des pièces essentielles d’une montre vous aidera à les expliquer à votre client.

#### Verre saphir

protège le cadran et les aiguilles.

#### Le cadran

représente le visage de la montre. Des chiffres, index appliqués ou diamants sont utilisés pour indiquer l’heure.

#### Le compteur ou cadran subsidiaire

est un petit cadran placé à l’intérieur du cadran principal.

#### Aiguilles

d’une montre permettent d’indiquer l’heure.

#### Le mouvement

est le mécanisme qui actionne la montre.

#### Boîtier

est l’écrin en métal ou en céramique qui contient les pièces d’une montre, le mouvement.

#### La lunette

est placée sur le boîtier et généralement marquée d’index, de chiffres ou d’une échelle tachymétrique.

#### Les poussoirs

permettent de démarrer/arrêter et remettre à zéro le chronographe.

#### Le fond de boîtier

constitue le couvercle du boîtier et la pièce opposée du cadran. Il est vissé, pressé ou clipsé. Pour laisser entrevoir le mouvement, le fond de boîtier peut être transparent.

#### Le bracelet

permet de porter la montre au poignet.

#### La boucle

garantit que la montre reste bien maintenue au poignet.

#### Les maillons

dont certains sont plus petits pour pouvoir ajuster la longueur du bracelet.

## Séparateur de section

# Caractéristiques et fonctions d’une montre

# CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS D’UNE MONTRE - LES MOUVEMENTS

Le mouvement est le mécanisme qui permet à la montre d’avancer. Sans mouvement, une montre ne peut pas fonctionner.

## ETA

Rado utilise uniquement des mouvements du fabricant suisse ETA SA Manufacture Horlogère Suisse.

- ETA fait partie de Swatch Group.
- L’entreprise développe et produit des calibres de montre depuis 1793.
- Précision, fiabilité et niveau de performance sont les principales caractéristiques des mouvements ETA fabriqués en Suisse.
- Rado et ETA sont des partenaires clés, ce qui signifie que :
  - Rado dispose des dernières technologies ;
  - les calibres sont développés conformément aux spécifications de Rado et pour son utilisation exclusive ;
  - tous les calibres utilisés par Rado respectent les normes de qualité élevées de la marque.

Il existe deux catégories de mouvement :

- Mécanique
- À quartz

## Mécanique

Dans le cas d’une montre mécanique, le mouvement alimente la montre sans aucune pile.
Rado utilise principalement des mouvements mécaniques à remontage automatique.

## QUARTZ

Dans une montre à quartz, une pile est nécessaire pour fournir l’énergie qui fait avancer les aiguilles de la montre.

# Saviez-vous que...

ETA figure parmi les fabricants de mouvements les plus renommés au monde et que la qualité des mouvements horlogers ETA est très prisée à l’échelle internationale ?

## Séparateur de section

# Mouvement automatique

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- La montre est alimentée sans l’aide d’une pile.
- Remontage manuel possible pour continuer d’alimenter la montre ou pour la relancer lorsque la réserve de marche est vide.

## Avantages

- Source d’énergie automatique. Aucune pile à changer.
- Un savoir-faire horloger suisse au poignet.

# Séparateur de section

# MOUVEMENT AUTOMATIQUE RADO AVEC NIVACHRONTM

En 2021, Rado introduit l’utilisation du spiral en Nivachron™ dans ses montres à mouvement automatique. Le spiral est fabriqué à partir d’un alliage spécial, développé pour optimiser la résistance des mouvements horlogers aux champs magnétiques. Ces champs magnétiques, très présents dans la vie quotidienne, peuvent affecter gravement les mouvements mécaniques. Dans le pire des cas, ils peuvent entraîner un arrêt complet de la montre.

## Avantages

- Le Nivachron™ est un alliage innovant permettant de fabriquer un spiral amagnétique.
- Il réduit l’influence négative du champ magnétique.
- Il présente une excellente résistance aux chocs.
- Il est résistant aux variations de température.

## Séparateur de section

# Ajustement dans 5 positions

### Que signifie la position d’ajustement ?

La position d’une montre détermine l’influence de la force gravitationnelle de la Terre sur les pièces mobiles de son mouvement. Autrement dit, la précision du mouvement varie en fonction de la position de la montre, par exemple, si la montre est placée sur la face avant ou sur la tranche. Néanmoins, les mouvements de son propriétaire ont également une incidence. Une montre ajustée dans une certaine position peut avoir des valeurs de précision complètement différentes dans une autre position et doit donc être ajustée différemment. Par conséquent, plus une montre est ajustée dans diverses positions, plus elle est précise dans son utilisation au quotidien.

### Différence entre un ajustement dans 3 positions et un ajustement dans 5 positions :

Grâce à un ajustement dans 5 positions, nous proposons une meilleure précision car le mouvement est ajusté dans deux positions supplémentaires (Positions 4 et 5) par rapport aux trois positions habituelles.

### Tous les horlogers proposent-ils un ajustement dans 5 positions ?

Non. La procédure d’ajustement étant très longue et complexe, cette norme de qualité est principalement proposée par des marques du segment du luxe. Rado ne s’épargne pas cette procédure afin d’offrir à ses clients une expérience horlogère de grande précision.

### Positions des tests :

### Avantages du test dans 5 positions :

- Mouvement plus précis grâce à l’ajustement dans 5 positions.
- Grâce à une précision de +0 ou -10 secondes par jour, la montre ne retarde jamais.
- Résistance accrue aux champs magnétiques.
- 80 heures de réserve de marche.

# Saviez-vous que...

plus de la moitié des modèles de la collection de Rado sont dotés de mouvements automatiques ?

## Séparateur de section

# MOUVEMENT À QUARTZ

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- La pile sert de principale source d’énergie.
- Les mouvements à quartz sont plus précis et nécessitent moins d’entretien que les mouvements automatiques.
- Rado a développé un mouvement à quartz ultra-fin et léger pour la True Thinline.

## Avantages

- Plus précis
- Moins d’entretien
- Possibilité de créer des mouvements ultra-fins

## Séparateur de section

# Technologies PreciDrive et HeavyDrive

## Technologie PreciDrive

PreciDrive est un mouvement à quartz qui permet d’atteindre une précision pouvant passer la certification chronomètre COSC, à condition que la montre ne soit pas exposée aux chocs et maintenue à une température comprise entre 20 °C et 30 °C. Cette précision de ± 10 secondes par an peut être atteinte grâce au principe de thermo-compensation qui contrôle et régule les impulsions du moteur en fonction des changements de température ambiante. En associant le quartz et le circuit intégré dans le même boîtier étanche, la précision est insensible à l’humidité.

## Technologie HeavyDrive

La technologie HeavyDrive offre un système antichocs. La nouvelle électronique intégrée du mouvement détecte puis gère le choc, tandis que le moteur génère une contre impulsion pour verrouiller l’aiguille dans sa position durant le choc. Cette gestion intelligente des chocs ordonne au moteur de réagir en une fraction de seconde si un certain seuil de choc est franchi. L’énergie utilisée pour contrer cette force reste minime et l’autonomie du mouvement est ainsi préservée.

## Séparateur de section

# Mouvements R808 et R734

Mouvement squelette R808

Mouvement à cœur ouvert R734

- En 2023, Rado a ajouté le mouvement R808 aux côtés du mouvement R734.
- Tous deux sont dotés d’un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité; l’ouverture sur le mouvement permet de voir le décor du cœur de la montre, créant ainsi un lien émotionnel avec l’utilisateur.
- Les ponts ajourés et le «squelettage» du mouvement R808 permettent d’avoir une meilleure vue sur les pièces mobiles du mouvement.
- Le mouvement R808 est utilisé dans plusieurs modèles, notamment les nouveaux modèles Rado DiaMaster Skeleton.

## Séparateur de section

# CHRONOGRAPH

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- C’est le terme consacré aux montres qui permettent de mesurer de courtes durées de temps.
- Des poussoirs déclenchent le départ/l’arrêt et la remise à zéro du chronographe.
- Les compteurs affichent les différents intervalles de temps.
- Il peut être utilisé pour mesurer des intervalles ou des durées.

## Avantages

- Style sportif.

# Saviez-vous que...

chronographe et chronomètre sont deux notions différentes ? Un chronomètre est une montre qui a passé avec succès des tests de précision. Un chronographe est une montre munie d’un compteur.

## Séparateur de section

# TACHYMÈTRE

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Les tachymètres sont généralement associés aux chronographes.
- En général, la lunette d’un chronographe est gravée d’une échelle tachymétrique.
- Le tachymètre mesure des unités par heure, généralement des miles ou des kilomètres (vitesse moyenne en fonction du temps nécessaire pour parcourir une distance donnée).

## Avantages

- Le tachymètre ajoute une touche sportive supplémentaire à la montre.

## Séparateur de section

# CHRONOMÈTRE

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Seules les montres qui passent avec succès les tests stricts du COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) sont certifiées chronomètres.
- Dans le cadre de ces tests, la montre est contrôlée durant plusieurs jours dans cinq positions et à trois températures différentes. L’écart de marche toléré se situe entre +6 et -4 secondes par jour.

## Avantages

- Preuve de haute qualité et de grande précision.

# Saviez-vous que...

seulement 6 % des montres Swiss Made environ sont certifiées chronomètres par le COSC ?

## Séparateur de section

# UTC

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- UTC signifie Universal Coordinated Time (temps universel coordonné).
- Le cadran d’une montre UTC comporte une deuxième aiguille des heures et un index 24 h.
- Le cadran présente un deuxième fuseau horaire.

## Avantages

- Les montres UTC affichent l’heure d’une autre région du monde sur le même cadran en plus de votre heure.

## Séparateur de section

# DATE/JOUR-DATE

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Un petit guichet sur le cadran principal affiche le jour et/ou la date.
- Les montres comportant simplement la date doivent être réglées à la fin de chaque mois.
- Rado fabrique également des montres avec la complication jour-date qui affiche également le jour de la semaine.

## Avantages

- Indication de la date.

## Séparateur de section

# RÉSERVE DE MARCHE

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- La réserve de marche est l’échelle du cadran principal qui indique le temps de fonctionnement qu’il reste à une montre automatique.

## Avantages

- Un indicateur rappelle combien de temps de fonctionnement il reste au mouvement et quand la montre doit être remontée ou portée.

# Saviez-vous que...

selon le mouvement, les montres automatiques de Rado disposent d’une réserve de marche de 38 à 80 heures ?

## Séparateur de section

# PETITE SECONDE

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Un compteur sur le cadran principal affiche les secondes et remplace l’aiguille centrale des secondes.

## Avantages

- Les secondes s’observent sur un compteur.

## Séparateur de section

# ÉTANCHÉITÉ

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Niveau de pression d’eau qu’une montre peut supporter sans dommage.
- L’étanchéité est toujours indiquée en bar (pression) puis en mètres.

## Avantages

- Montre étanche.

Toutes les montres Rado sont étanches.

# Saviez-vous que...

l’étanchéité n’est pas un état constant ? Par conséquent, il est indispensable d’entretenir régulièrement sa montre afin d’en garantir l’étanchéité.

## Séparateur de section

# LUNETTE TOURNANTE

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- La lunette tournante est couramment utilisée pour les montres de plongée.
- Rado a actuellement dans la collection une montre de plongée certifiée dotée d’une lunette tournante.

## Avantages

- Possibilité de l’utiliser comme minuteur.

## Séparateur de section

# BOÎTIER MONOBLOC

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Il s’agit de la dernière technologie dans la production de montres en céramique haute technologie.
- Un boîtier monobloc se compose d’une seule pièce de céramique haute technologie qui forme l’intégralité d’une montre.
- La quasi totalité des boîtiers de montre en céramique haute technologie Rado sont monobloc.

## Avantages

- Légère
- Résistance aux rayures
- Confortables à porter

## Séparateur de section

# BRACELET EN CÉRAMIQUE HAUTE TECHNOLOGIE

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Les bracelets de Rado sont généralement fabriqués en céramique haute technologie.
- Une rangée de bracelet est composée d’un, de trois ou de cinq maillons en céramique haute technologie.
- Parfois, seuls les maillons intermédiaires sont en céramique haute technologie.

## Avantages

- Légère
- Résistance aux rayures
- Hypoallergénique
- Confortables à porter

# Saviez-vous que...

chaque maillon de bracelet est fabriqué séparément, soumis à un contrôle de qualité strict puis monté ?

## Séparateur de section

# Termes horlogers utilisés par Rado

# VERRE SAPHIR

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Toutes les montres Rado sont dotées d’un verre saphir pour protéger le cadran et les aiguilles.
- Le saphir est la substance la plus dure après le diamant. De plus, il est extrêmement résistant aux rayures.
- Grâce à sa transparence et à son extrême résistance aux rayures, le verre saphir garantit une grande lisibilité de la montre pour de longues années.

## Avantages

- Résistance aux rayures

# Cœur ouvert/squelette

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Rado utilise les termes « cœur ouvert » et « squelette » pour décrire les montres automatiques dont le cadran offre un aperçu du mouvement logé à l’intérieur.
  Avec un cœur ouvert, seule une partie du mouvement est visible à travers le cadran.
  Le squelette montre davantage du mouvement.

## Avantages

- Les mystérieux mécanismes du mouvement sont révélés.

# Saviez-vous que...

un fond de boîtier avec un verre saphir fixé est souvent utilisé pour laisser entrevoir le mouvement automatique de la montre ?

# Céramique haute technologie

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Rado utilise la céramique haute technologie depuis 1986.
- Un matériau fabriqué par l’humain selon un procédé technique long et complexe.

## Avantages

- La céramique haute technologie est extrêmement robuste et donc très résistante aux rayures. De plus, elle est légère, très douce sur la peau et possède des propriétés thermiques qui font qu’elle se met exactement à la température de votre corps. Grâce à toutes ces propriétés, la céramique haute technologie est extrêmement confortable.

# Céramique haute technologie plasma

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Rado a maîtrisé le procédé de transformation de la céramique haute technologie blanche en céramique haute technologie de couleur métallique et chaleureuse.
- Cette prouesse est possible grâce au procédé de carburation où la structure du matériau est modifiée, donnant naissance à la couleur métallique.
- Nous l’appelons la céramique haute technologie plasma.
- Ce changement de couleur intervient au niveau de la céramique haute technologie, il ne s’agit pas d’un revêtement. La couleur ne s’altérera pas avec le temps.

## Avantages

- Tous les avantages de la céramique haute technologie, le confort et la durabilité, avec l’apparence du métal.

# Ceramos™

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Une fusion de la céramique haute technologie Rado et d’un alliage métallique.
- Toutes les meilleures propriétés de la céramique haute technologie, le confort et la durabilité, avec l’apparence et l’éclat du métal.
- Ceramos™ est une marque de Rado.
- La céramique haute technologie et le Ceramos™ peuvent être moulés par injection, ce qui permet à Rado de créer des formes et des designs complexes à la perfection, notamment le boîtier monobloc de Rado.

## Avantages

- Le confort et la durabilité de la céramique haute technologie avec l’éclat du métal : le meilleur des deux mondes.

# Monobloc

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Grâce à la technologie de moulage par injection, Rado est capable de créer un boîtier aux dimensions exactes pour loger directement le mouvement, le verre saphir et le fond de boîtier dans la céramique haute technologie ou le Ceramos™.
- Avec une montre créée uniquement à partir des matériaux haute technologie Rado, les avantages sont maximisés.

## Avantages

- Un boîtier monobloc en céramique haute technologie ou en Ceramos™ maximise les avantages de ces matériaux. Gardez à l’esprit que la céramique haute technologie et le Ceramos™ sont extrêmement résistants et confortables.

# Métallisation

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- La technique de Rado appelle métallisation consiste à créer un verre saphir en appliquant une couche de métal sur le verre.
- Nous vaporisons un métal sous vide, ce qui lui permet de se condenser sur le verre saphir suspendu au-dessus. Ensuite, nous utilisons le procédé de photolithographie pour éliminer l’excès de dépôt de métal et créer l’ouverture à travers laquelle on aperçoit le cadran.
- Ainsi, nous pouvons créer des montres dotées d’un verre saphir qui s’étend d’un bord à l’autre du boîtier.

## Avantages

- Avec la métallisation, Rado peut créer une montre sans lunette, la face de la montre est entièrement protégée par le verre saphir extrêmement résistant.

# Jubilé

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Jubilé est le nom que Rado donne à toute montre de la marque ornée de pierres précieuses.
- Parfois, Jubilé est imprimé sur le cadran.
- Que ce soit avec quatre ou douze diamants sur le cadran, voir plus, ou avec une lunette entièrement sertie, les diamants offrent un éclat particulier aux montres Jubilé .

## Avantages

- Les diamants apportent un éclat et une touche de glamour à de nombreuses montres Rado.

# Comprendre la collection Rado

## Séparateur de section

Rado doit sa réussite à son offre. À ce titre, la dernière collection présente la marque sous son meilleur jour. Voici pourquoi la collection de Rado est si unique.

# VARIÉE ET POLYVALENTE

La collection est composée de modèles variés pour plaire à tous les goûts et à tous les styles.

Des montres élégantes, sportives et dynamiques à celles plus classiques qui associent matériaux modernes et complications traditionnelles, la collection de Rado offre un large choix d’options afin de satisfaire les besoins de tous les clients.

# ÉQUILIBRE

La collection de Rado est composée de :

- 50 % de modèles pour homme et 50 % de modèles pour femmes ;
- plus de 50 % de modèles automatiques ;
- modèles simples et plus complexes ;
- matériaux haute technologie et matériaux traditionnels auxquels Rado a apporté sa touche ;
- modèles incrustés de pierres précieuses ou non.

# DESIGN

Le design fait partie intégrante des créations de Rado et constitue la pierre angulaire de nombreux garde-temps révolutionnaires.

Les montres Rado séduisent aussi bien les passionnés de montres que de design.

# QUALITÉ

La qualité est au cœur des montres Rado, depuis le mouvement ETA jusqu’aux matériaux haute technologie.

Rado utilise uniquement le meilleur pour ses montres.

# COMPLICATIONS DE RADO

L’une des particularités de Rado réside dans le fait que la complication de la montre se trouve à l’extérieur, à savoir le boîtier ou le bracelet.

Rado utilise des matériaux haute technologie durables, l’innovation et la technologie pour fabriquer des montres qui :

- résistent à l’épreuve du temps ;
- sont extrêmement confortables à porter.

## Séparateur de section

# Luxe abordable

- Les produits Rado démarrent à partir de 850 CHF. Notre prix de base se situe entre 2 000 et 2 500 CHF. Avec ces prix, la marque Rado s’implante fermement dans le secteur du Luxe abordable.
- Cela signifie que les personnes économisent pour s’offrir un objet spécial, leur montre Rado.
- L’achat d’une montre Rado doit être un moment mémorable et une bonne expérience.

Céramique haute technologie Bronze Métal dur Acier inoxydable

# Notre position sur le marché

- Les produits Rado sont présents dans les segments Sport, Lifestyle et Classique.
- Pensez à ce que vous avez d’autre dans votre boutique qui correspond à ces segments.
- Regardez de nouveaux les prix de Rado et pensez à comment ils se placent dans les gammes de votre boutique.
- Cinq familles contribuent à plus de 80 % des ventes de Rado (Rado Captain Cook, Rado True, Rado Centrix, Rado DiaStar et Rado Florence), avec au moins une de ces familles dans chaque segment.
  (Si ces familles ne constituent pas au moins 80 % de vos ventes Rado, approchez-vous de votre représentant commercial Rado et réfléchissez ensemble à un plan pour y parvenir. Ces familles ne grignoteront pas les ventes du reste de la gamme Rado ; l’augmentation des ventes de ces familles entraînera des ventes supplémentaires.)

## Séparateur de section

# COLLECTION RADO

Le fait de comprendre la structure de la collection actuelle de Rado vous aidera à vous organiser. En voici une présentation :

##### Sport

1. Captain Cook
Captain Cook
Captain Cook
Captain Cook
2. HyperChrome
HyperChrome

##### Lifestyle

3. True Square
True Square
4. True & True Thinline
True
True Thinline
5. DiaStar Original
DiaStar Original Ceramos
DiaStar Original Hardmetal
6. DiaMaster
DiaMaster

##### Classique

7. Centrix
Centrix
8. Florence
Florence
9. Integral
Integral
10. Coupole Classic
Coupole Classic

# Caractéristiques et avantages de la collection sport

## Séparateur de section

# Rado Captain Cook

# Histoire de la Rado Captain Cook

## Séparateur de section

Créée dans les années 1960, la Rado Captain Cook a été pensée pour les personnes ayant un goût pour l’aventure.

Rado a atteint cet objectif avec son Système d’étanchéité à l’eau développé en 1958 et capable d’aller jusqu’à 220 mètres dans les profondeurs de l’océan et 40 000 m dans la stratosphère.

Ce modèle possédait les caractéristiques d’une montre de plongée : aiguilles des heures, des minutes et des secondes de différentes formes, lume pour une meilleure lisibilité dans des conditions de faible luminosité et lunette tournante qui indique le temps de plongée écoulé. Grâce à un mouvement précis, fiable et de haute qualité, toutes ces caractéristiques peuvent potentiellement sauver des vies.

Aujourd’hui, la Captain Cook n’incarne pas tant l’explorateur, mais plutôt l’idée d’explorer de nouveaux horizons car cette montre se destine aux aventuriers.

# Le saviez-vous ?

La Rado Captain Cook de 1962 était la première montre Rado dotée d’une lunette tournante.

### depuis 1962

Dans les années soixante, la tendance allait aux montres de plongée. Pour « plonger » dans ce monde, Rado a développé un système d’étanchéité à l’eau qui équipe la plupart des montres produites par Rado dans les années soixante.

Et plus précisément, la première Rado Captain Cook…

Quelques publicités contemporaines

### DEPUIS 2017

55 ans après son premier lancement, le modèle Captain Cook a été remis au goût du jour. Ainsi, il présente des matériaux haute technologie Rado et une technologie garantissant de meilleures performances, mais reste toujours reconnaissable en tant que modèle Rado Captain Cook.

La collection comprend désormais des modèles en acier inoxydable de 37 mm et 42 mm, des modèles en bronze, des chronographes et des modèles avec boîtier et bracelet en céramique haute technologie légère, confortable et extrêmement résistante aux rayures. Les détails, caractéristiques et avantages de chaque modèle sont expliqués dans la section Rado Captain Cook de la formation e-learning Rado.

## Séparateur de section

# Marque déposée Rado Captain Cook

### 1979

En 1979, Rado enregistre officiellement la marque Captain Cook, mais il ne s’agit pas de la version que vous connaissez aujourd’hui. Il s’agissait de la version utilisée sur le cadran de la Captain Cook Neo de 1967 pour marquer la différence entre la première et la deuxième édition de la MK II.

### Aujourd’hui

L’identité actuelle de la Captain Cook était déjà présente sur le cadran de la première Captain Cook de 1962. C’est la version que nous utilisons aujourd’hui.

## Séparateur de section

# Rado et son système d’étanchéité à l’eau

Depuis son introduction en 1958, le système d’étanchéité à l’eau équipe les montres les plus importantes développées par Rado, notamment la Rado Captain Cook. Pour montrer que le design a bénéficié de ce système, le fond de boîtier de la Captain Cook de 1962 était orné de deux hippocampes indiquant que la montre possédait un système à baïonnette pour fixer le fond de boîtier. Certaines montres arboraient trois hippocampes sur leur dos indiquant qu’elles étaient rendues étanches à l’eau grâce à un système vissé au niveau du fond de boîtier. Les modèles modernes de la Rado Captain Cook présentent également deux ou trois hippocampes sur leur dos, mais il s’agit plus d’un clin d’œil à l’original vintage que d’une indication de son étanchéité.

# Le saviez-vous ?

Rado a été la première marque à créer une montre carrée étanche. Aujourd’hui, toutes nos montres sont étanches à l’eau. Notre gamme comporte même une montre étanche carrée.

# La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

#### Toutes les montres Rado Captain Cook ont les mêmes caractéristiques

- Un verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces.
  - Le bombé est difficile à créer, mais apporte un certain nombre d’avantages.
    - Grâce à sa transparence et à son extrême résistance, le verre saphir garantit une grande lisibilité de la montre pour de longues années, renforcée par le traitement antireflet.
  - La forme bombée nous permet d’abaisser le cadran et de créer un boîtier plus fin et plus confortable.
- Le mouvement automatique avec réserve de marche jusqu’à 80 heures (59 heures pour le chronographe automatique).
- Le cadran clair et facile à lire avec ses aiguilles en forme d’épée et de flèche distinctives et ses larges index.
  - Le Super-LumiNova® permet une grande lisibilité de la montre dans des conditions de faible luminosité.
- L’insert de céramique haute technologie résistante aux rayures au niveau de la lunette.
- Le verre saphir et l’insert de lunette en céramique haute technologie pour une protection de la montre grâce à des matériaux haute technologie Rado durables.
- La couronne vissée (pas pour la taille de boîtier de 37 mm).
  - L’étanchéité de 10 à 30 bar selon le modèle.
- La lunette tournante unidirectionnelle pour mesurer le temps écoulé.

De plus, chaque Rado Captain possède ses propres caractéristiques qui sont mises en valeur avec les pictogrammes Rado dans le Catalogue des collections.

# Rado Captain Cook High Tech Ceramic Skeleton

## Séparateur de section

# RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC

## Caractéristiques

- Une des premières collections de montres Rado présentant un spiral en Nivachron™.
- Le mouvement est visible au travers d’un verre saphir teinté.
- Modèles disponibles avec des inserts en céramique haute technologie noire, noire mate, bleue et grise.
- Verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces
- Mouvement automatique suisse de haute qualité avec une réserve de marche augmentée allant jusqu’à 80 heures.
- Étanche jusqu’à 30 bar (300 m)

- Boîtier monobloc en céramique haute technologie.
- Bracelet en céramique haute technologie.
- Mouvement Rado premium, soit R808 squelette soit R734 cœur ouvert, avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
- Couronne vissée assurant une étanchéité jusqu’à 30 bar.
- Insert de lunette en céramique haute technologie.
- Verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces.

## Avantages

- Insert en céramique haute technologie résistante aux rayures au niveau de la lunette.
- Jusqu’à 80 heures de marche.
- Le revêtement antireflet sur les deux faces du verre saphir permet une meilleure lisibilité du cadran.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Réinterprétation de l’emblématique Rado Captain Cook en céramique haute technologie.
- Le cadran transparent apporte une touche de luxe à la montre.

- Deux nouvelles versions de la Rado Captain Cook en céramique haute technologie.
- Boîtier et insert de lunette en céramique haute technologie vert olive mate, couronne vissée et lunette tournante avec revêtement PVD couleur or rose.
- Mouvement Rado R808 squelette avec pont central couleur or rose, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
- Verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces.
- Disponible avec un bracelet en céramique haute technologie vert olive mate ou un bracelet en caoutchouc vert olive avec boucle déployante triple en acier inoxydable brossé et fermoir en céramique haute technologie vert olive mate.
- Fond de boîtier en verre saphir.

## Caractéristiques

1. Boîtier en céramique haute technologie vert olive mate.
2. Lunette tournante unidirectionnelle avec finition couleur or rose, insert de lunette en céramique haute technologie vert olive mate.
3. Aiguilles en forme d’épée et de flèche et index avec Super-LumiNova™ pour une grande lisibilité même dans des conditions de faible luminosité.
4. Verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces.
5. Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante triple en acier inoxydable brossé. Fermoir en céramique haute technologie vert olive mate.
6. Couronne vissée en acier inoxydable avec revêtement PVD couleur or rose.
7. Mouvement Rado R808 squelette avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
8. Cadran et fond de boîtier en verre saphir qui permettent d’admirer le mouvement squelette.
9. Étanche jusqu’à 30 bar.

## Caractéristiques

- Boîtier (et bracelet, le cas échéant) en céramique haute technologie très résistante qui permet à la montre de conserver son apparence au fil des années. La céramique haute technologie est aussi confortable au poignet.
- Aiguilles en forme d’épée et de flèche et index avec Super-LumiNova™ pour une grande lisibilité même dans des conditions de faible luminosité.
- Mouvement Rado R808 squelette avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
- Verre saphir bombé extrêmement résistant et transparent, traité antireflet sur les deux faces qui garantit une grande lisibilité de la montre pour de longues années. La forme bombée nous permet d’abaisser le cadran et de créer un boîtier plus fin et plus confortable.
- Cadran et fond de boîtier en verre saphir qui permettent d’admirer le mouvement squelette.

# RRADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC

- La gamme Rado Captain Cook High-Tech Ceramic s’étoffe avec un modèle supplémentaire doté d’un boîtier monobloc en céramique haute technologie noire à la finition mate et d’un bracelet en céramique haute technologie noire polie.
- Couronne vissée et lunette tournante en acier inoxydable, revêtues de PVD couleur or rose, et insert en céramique haute technologie avec technologie anti-traces de doigts. Lunette avec chiffres, marqueurs et triangle laqués couleur or rose et gravés au laser.
- Verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces.
- Mouvement squelette Rado calibre R808, réserve de marche de 80 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences de tests standards) pour une plus grande précision.
- Cadran en verre saphir fumé, aiguilles épée et flèche couleur or rose et index appliqués couleur or rose. Aiguilles et index recouverts de Super-LumiNova® noir qui émet une lueur bleue dans des conditions de faible luminosité.
- Étanche jusqu’à 30 bar (300 mètres).

## Caractéristiques et avantages

- Un boîtier monobloc et un bracelet en céramique haute technologie pour une montre confortable et durable.
- La fabrication du verre saphir bombé est un procédé techniquement difficile et long. Néanmoins, il permet d’obtenir une apparence bulle unique et d’abaisser le cadran pour une montre encore plus fine.
- Le mouvement squelette crée un lien émotionnel avec le cœur de la montre.
- Grande lisibilité du cadran grâce au Super-LumiNova® qui permet de voir l’heure dans des conditions de faible luminosité.

## Séparateur de section

# RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC DIVER

- Boîtier et bracelet en céramique haute technologie.
  - Confère résistance aux rayures et confort.
- Une montre véritablement destinée à l’explorateur moderne.
- Design inspiré de la Rado Captain Cook de 1962 mais avec les matériaux haute technologie de Rado et les avancées modernes.
- Certifiée conforme à la norme ISO6425 par un organisme indépendant. Montre de plongée certifiée officiellement.
- Éléments de design vintage : aiguilles en forme d’épée et de flèche, guichet de la date en rouge, ancre mobile Rado sur fond rouge.
- Étanche jusqu’à 300 m (30 bar).

## CARACTÉRISTIQUES

1. Fond de boîtier en titane avec 2 hippocampes estampillés et gravure : « DIVER’S WATCH 300M ».
2. Mouvement automatique suisse de haute qualité avec 80 heures de réserve de marche animé par un spiral en Nivachron™ amagnétique, testé et ajusté dans 5 positions.
3. Verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces.
4. Boîtier en céramique haute technologie avec construction monobloc.
5. Lunette tournante en acier inoxydable durci avec un insert en céramique haute technologie.
6. Fonction date incluse par rapport à la Captain Cook HTC présentée en 2021.

# CERTIFICATION ISO 6425

La certification ISO 6425 spécifie les exigences très strictes et les méthodes d’essai des montres de plongée et des montres de plongée en saturation pour une plongée en eau profonde. Elle s’applique aux montres de plongée conçues pour résister à une plongée dans l’eau à une profondeur d’au moins 100 m et permettant d’indiquer le temps de plongée au moyen d’un système de mesure sécurisé, visible dans l’obscurité. Elle indique, en outre, le marquage que le fabricant est autorisé à appliquer sur ses produits.

### PRINCIPALES EXIGENCES

Entre autres exigences, une montre certifiée ISO 6425 doit avoir les caractéristiques suivantes :

Testée à une pression de profondeur 25 % supérieure à la profondeur nominale afin d’offrir une réserve de sécurité

Amagnétique

Résistante aux chocs

Précision parfaite

Propriétés esthétiques :

Lunette tournante unidirectionnelle pour des raisons de sécurité avec des marquages au moins toutes les cinq minutes.

Revêtement Super-LumiNova au moins toutes les cinq minutes.

Les aiguilles des heures, des minutes et des secondes doivent se distinguer par leur forme et leur taille.

Visibilité et lisibilité de l’heure à une distance de 25 cm dans l’obscurité durant au moins 3 h après exposition à la lumière.

Bracelet résistant

## Avantages

- Excellente lisibilité grâce à l’utilisation du revêtement antireflet sur les deux faces du verre saphir.
- La norme ISO 6425 spécifie les exigences très strictes et les méthodes d’essai des montres de plongée et des montres de plongée en saturation pour une plongée en eau profonde.
- Produit Rado premium animé par un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité et de précision.
- Dépasse les exigences des tests standards de 3 à 5 positions pour plus de précision.
- Grâce à une précision de +0 ou -10 secondes par jour, la montre ne retarde jamais.
- Confort optimal grâce à l’utilisation d’un boîtier monobloc.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- L’emblématique Captain Cook en céramique haute technologie ajoute une corde à son arc avec cette montre de plongée certifiée ISO 6425.
- Le verre saphir bombé permet d’abaisser la lunette et d’obtenir un boîtier plus fin pour un aspect « bulle » unique.
- Date en rouge, fidèle à l’original ; un superbe élément de style vintage sur une montre contemporaine.
- Quand le passé rencontre 2022. Produit emblématique en céramique haute technologie.

## Séparateur de section

# RADO CAPTAIN COOK CHRONO

## CARACTÉRISTIQUES

1. Lunette tournante avec insert en céramique haute technologie polie et marqueurs en Super-LumiNova® blanc.
2. Aiguille des secondes avec extrémité rouge.
3. Bracelet avec système EasyClip.
4. Mouvement automatique suisse de haute qualité avec 59 heures de réserve de marche, animé par un spiral en Nivachron™.
5. Verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces.
6. Fond de boîtier avec verre saphir.
7. Montre accompagnée d’un étui spécial comprenant deux bracelets supplémentaires.

## Avantages

- Mouvement de chronographe automatique suisse de haute qualité, fiable et précis.
- Produit Rado premium animé par un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité et de précision.
- Dépasse les exigences des tests standards de 3 à 5 positions pour plus de précision.
- Protection et résistance aux rayures supplémentaires avec l’incrustation de céramique haute technologie au niveau de la lunette inclinée vers le boîtier.
- Le système EasyClip vous permet de changer rapidement et facilement de bracelet afin de personnaliser votre montre et votre style.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Le verre saphir bombé permet d’abaisser la lunette et d’obtenir un boîtier plus fin pour un aspect « bulle » unique.
- Date en rouge, fidèle à l’original ; un superbe élément de style vintage sur une montre contemporaine.
- Bronze (CuAl) : Le bronze (CuAl) s’oxyde au contact de l’air et de l’humidité, selon un processus naturel, donnant ainsi à la montre son aspect unique. C’est la personnalisation ultime.

## Séparateur de section

# RADO CAPTAIN COOK 42 MM BRONZE

## Caractéristiques

- Boîtier en bronze avec incrustation de céramique haute technologie au niveau de la lunette.
- Verre saphir bombé.
- Mouvement automatique suisse de haute qualité avec une réserve de marche augmentée allant jusqu’à 80 heures.
- Étanche jusqu’à 30 bar (300 m)
- Bracelets faciles à changer.

## Avantages

- Le système EasyClip permet de changer de bracelet rapidement et facilement afin de personnaliser votre montre.
- Incrustation de céramique haute technologie résistante aux rayures au niveau de la lunette.
- Verre saphir bombé.
- Jusqu’à 80 heures de marche.
- Boîtier plus large, 42 mm, adapté à la plupart des poignets.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Le bronze évolue en fonction de l’utilisation de la montre par son propriétaire. Ainsi, chaque pièce est unique.
- C’est une montre qui vit ; le bronze s’altère lorsqu’il est exposé à l’air et à l’humidité, un processus naturel appelé le patinage. C’est la personnalisation ultime.
- Date en rouge, fidèle à l’original ; un superbe élément de style vintage sur une montre contemporaine.
- Le verre saphir bombé offre un aspect « bulle » unique pour tous ceux qui souhaitent se démarquer.

## Séparateur de section

# Rado Captain Cook Stainless Steel

- Notre modèle original vintage revisité pour le monde moderne.
- Disponible en diamètre de boîtier de 37 mm ou 42 mm, avec :
  - un mouvement automatique doté d’une réserve de marche de 80 heures ;
  - un verre saphir bombé, offrant un aspect « bulle » unique à la montre et permettant d’abaisser le cadran pour créer une montre plus fine ;
  - un insert de céramique haute technologie résistante aux rayures au niveau de la lunette ;
  - un verre saphir et un insert de lunette en céramique haute technologie pour une protection de la face de la montre grâce aux matériaux haute technologie de Rado ;
  - le système Rado EasyClip qui permet de changer facilement et rapidement de bracelet.
- Mais avec des détails vintage :
  - les aiguilles en forme d’épée et de flèche ;
  - le fond rouge de l’ancre mobile de Rado ;
  - le guichet de date en rouge ;
  - la lunette inclinée vers l’intérieur pour mieux voir le cadran.

- Disponible en deux tailles.
  - 37 mm – comme l’originale ;
  - 42 mm – plus grande pour les gens d’aujourd’hui.
- Avec soit un bracelet grain de riz style vintage soit un bracelet à trois rangées moderne.
- Le bracelet se change facilement grâce au système Rado EasyClip.
- Toutes les Rado Captain Cook possèdent des aiguilles en forme d’épée et de flèche et des index recouverts de Super-LumiNova® pour une grande lisibilité dans des conditions de faible luminosité.
- Toutes les Rado Captain Cook ont une lunette unidirectionnelle indiquant le temps écoulé.

1. Bracelet en acier inoxydable style vintage.
2. Boîtier en acier inoxydable de 42 mm.
3. Couronne vissée pour une meilleure étanchéité à l’eau.
4. Guichet de date rouge style vintage.
5. Insert de lunette en céramique haute technologie extrêmement résistante.
6. Symbole de l’ancre mobile sur fond rouge style vintage.
7. Aiguilles en forme d’épée et de flèche et grands index qui assurent une excellente lisibilité de la montre. Le Super-LumiNova® permet une grande lisibilité de la montre dans des conditions de faible luminosité.
8. Verre saphir bombé extrêmement résistant et transparent, traité antireflet sur les deux faces.
9. Mouvement automatique avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
10. Étanche jusqu’à 20 bar.

- Possibilité de changer facilement de look avec le système Rado EasyClip.
- Une gamme de bracelets Rado authentiques pour aider à trouver son propre style.

## Caractéristiques

- Boîtier et bracelet en acier inoxydable, verre saphir bombé et insert de lunette en céramique haute technologie.
- Aiguilles en forme d’épée et de flèche avec Super-LumiNova®, cadran clair et facile à lire.
- un mouvement automatique doté d’une réserve de marche de 80 heures ;
- Lunette tournante unidirectionnelle inclinée vers l’intérieur.
- Éléments de design vintage.
- Système Rado EasyClip.
- Versions bicolores disponibles en acier inoxydable avec revêtement PVD couleur or jaune ou or rose.

## Avantages

- La face de la montre est entièrement protégée par les matériaux haute technologie de Rado.
- La montre est facile à lire en toutes circonstances.
- La montre continue de fonctionner pendant plus de trois jours lorsqu’elle n’est pas portée.
- Le regard se concentre sur le cadran avec sa lunette tournante inclinée vers l’intérieur dotée d’indicateurs placés à cinq minutes pour mesurer le temps écoulé.
- Une montre moderne, avec une histoire.
- Possibilité de changer facilement de style.

# Le saviez-vous ?

À l’origine, le symbole de l’ancre mobile était un indicateur d’entretien. Lorsque l’ancre s’arrêtait de tourner, cela signifiait qu’il était temps d’effectuer un entretien de la montre. Toutes les montres automatiques de Rado présentent désormais l’ancre mobile sur leur cadran.

- Boîtier en acier inoxydable de 37 mm.
- Verre saphir bombé.
- Mouvement automatique Rado calibre R763 avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
- Cadran blanc argenté incrusté de huit saphirs.
- Fournie avec un bracelet en acier inoxydable, bracelet en cuir et bracelet en tissu NATO dans un étui de voyage en cuir. Les bracelets se changent facilement grâce au système Rado EasyClip.

1. Boîtier en acier inoxydable de 37 mm.
2. Huit saphirs.
3. Aiguilles en forme d’épée et de flèche et index avec Super-LumiNova™ pour une grande lisibilité même dans des conditions de faible luminosité.
4. Insert de lunette en céramique haute technologie blanche.
5. Bracelet en tissu NATO facilement interchangeable avec le bracelet en acier inoxydable ou le bracelet en cuir fournis avec la montre.
6. Mouvement automatique Rado calibre R763 avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
7. Cadran blanc argenté.
8. Verre saphir bombé traité antireflet sur les deux faces.
9. Étanche jusqu’à 10 bar.

## Séparateur de section

# Collaborations

- Conçue en collaboration avec l’ambassadeur de la marque Rado Hrithik Roshan.
- Édition spéciale avec un étui spécial.
- Boîtier en céramique haute technologie plasma mate avec bracelet en céramique haute technologie plasma mate et polie, lunette et couronne avec revêtement PVD couleur or rose, insert de lunette en céramique haute technologie plasma brossée circulaire.
- Impression numérique sur le fond de boîtier en verre saphir : signature de Hrithik Roshan.

- Conçue en collaboration avec la star de tennis, Cameron Norrie.
- Édition limitée à 823 exemplaires (Cameron fête son anniversaire le 23 août).
- Boîtier en acier inoxydable de 42 mm.
- Le cadran arbore une balle de tennis colorée de Super-LumiNova® à 3, 6, 8 et 12 heures, symbolisant les 15, 30, 40 points et jeu au tennis. Accompagnée d’un étui de voyage contenant deux bracelets supplémentaires.
- Impression numérique sur le fond de boîtier en verre saphir : signature de Cameron Norrie.

- Conçue en collaboration avec la créatrice de mode Marina Hoermanseder.
- Édition spéciale avec un étui exclusif en cuir rose pâle, pratique pour le voyage.
- Boîtier en acier inoxydable de 37 mm.
- Revêtement PVD couleur or rose. Fournie avec trois bracelets, noir, rose et rose à double tour, qui s’attache à l’aide de la boucle de Marina.
- Inscription spéciale gravée sur le fond de boîtier : Marina Hoermanseder, cœur et signature de Marina.

- Deuxième édition conçue en collaboration avec la créatrice de mode Marina Hoermanseder, avec l’aiguille des secondes arborant la signature « rythme cardiaque » et connue comme la Rado Captain Cook X Marina Hoermanseder Heartbeat.
- Édition spéciale avec un étui exclusif en cuir noir, pratique pour le voyage
- Boîtier en acier inoxydable de 37 mm.
- Revêtement PVD couleur or jaune. Fournie avec trois bracelets, dont deux en cuir noir et cuir noir double tour qui s’attache à l’aide de la boucle de Marina. Le cadran est incrusté de 8 pierres précieuses multicolores.
- Inscription spéciale gravée sur le fond de boîtier : Marina Hoermanseder, cœur et signature de Marina.

## Séparateur de section

# HyperChrome

Souci des détails de conception, durabilité de la céramique haute technologie et du verre saphir, confort grâce à la finesse et ajustement rapide du bracelet. Sportive, la Rado HyperChrome est précise et fiable grâce à un mouvement à quartz doté des technologies PreciDrive et HeavyDrive.

# LES ÉTAPES DE L’INSPIRATION

### 1958 : Green Horse

Un modèle étanche à l’eau qui apparaît à une époque où une telle caractéristique était loin d’être courante.

### Années 1970 : collection Horse

Une forme de boîtier dynamique et fluide avec un aspect doré.

### 2012 : HyperChrome

L’HyperChrome présente le révolutionnaire boîtier monobloc en céramique haute technologie au design complexe.

### 2025: HYPERCHROME

La durabilité garantie par une lunette en céramique haute technologie et un verre saphir, combinée à la précision et à des détails de conception.

#### RADO HYPERCHROME : EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE AUX RAYURES, DANGEREUSEMENT ATTIRANTE

APPROCHE PRODUIT | Élégante, sportive, dynamique.
MATÉRIAUX | Céramique haute technologie, céramique haute technologie ultra-légère, Ceramos, acier inoxydable et une combinaison de ceux-ci.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Sport-chic, Rado renaît avec un style classique pour toutes les occasions, haute technologie, élégance, le nouveau visage de Rado.
GROUPE CIBLE | Client sportif, dynamique à la recherche du nouveau visage de Rado, nouvelle clientèle.
GAMME DE PRIX | 1 000 CHF – 11 000 CHF

## Séparateur de section

## Caractéristiques

- La montre en céramique haute technologie par excellence.
- La technologie la plus moderne en céramique haute technologie autour du poignet.
- Boîtier monobloc, une seule pièce forme l’intégralité de la structure du boîtier.
- La construction complexe du bracelet à trois rangées en céramique haute technologie, avec finition mate ou polie, met en valeur les maillons intermédiaires.
- Disponible en céramique haute technologie noire, blanche et plasma ou une combinaison de Ceramos™ ou de céramique haute technologie et d’acier inoxydable poli.
- Elle est dotée d’un verre saphir traité antireflet sur les deux faces.

## Avantages

- Conçue pour résister à l’épreuve du temps : résistante aux rayures, durable, qui conserve sa brillance et sa couleur au fil des années.
- Confort absolu : extrêmement légère et hypoallergénique.
- Port idéal au poignet.
- Couleurs captivantes, techniques mises au point par Rado.
- Grande lisibilité, vue dégagée.
- Association unique du luxe avec un style sportif et moderne.
- Meilleur rapport qualité-prix pour une sublime montre en céramique haute technologie.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- La montre en céramique haute technologie par excellence.
- Haut de gamme, exclusive.
- Sportive.
- Dynamique.
- Design contemporain de Rado.
- Combinaison de matériaux de Rado.
- La tradition du confort et de l’innovation de Rado.
- La haute technologie tout en style.
- Un garde-temps sportif pour toutes les occasions.

1. Bracelet en céramique haute technologie plasma qui garantit confort et durabilité.
2. Boîtier monobloc en céramique haute technologie qui garantit confort et durabilité.
3. Inserts latéraux en acier inoxydable avec revêtement PVD couleur or rose.
4. Cadran en verre saphir transparent qui offre une vue sur le mouvement automatique.
5. Verre saphir extrêmement résistant traité antireflet sur les deux faces.
6. Aiguilles avec Super-LumiNova™ pour une grande lisibilité même dans des conditions de faible luminosité.
7. Mouvement automatique avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision.
8. Étanche jusqu’à 5 bar.

# Le saviez-vous ?

Le nom Rado HyperChrome a été inventé par notre designer qui souhaitait faire ressortir les inserts latéraux, comme s’ils étaient chromés. Ce contraste avec la céramique haute technologie a inspiré le nom HyperChrome.

# La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

# Caractéristiques

- Extensions de la gamme de la collection Rado HyperChrome.
- Grande taille, cadran squelette, lunette incrustée de diamants.
- Boîtier et bracelet en céramique haute technologie noire polie, inserts latéraux avec revêtement PVD couleur or jaune, lunette avec revêtement PVD couleur or jaune incrustée de 64 diamants, fond de boîtier doté d’un verre saphir, et cadran squelette avec verre saphir fumé.
- Boîtier et bracelet en céramique haute technologie plasma polie, inserts latéraux avec revêtement PVD couleur or rose, lunette avec revêtement PVD couleur or rose incrustée de 64 diamants, fond de boîtier doté d’un verre saphir, et cadran squelette avec verre saphir légèrement fumé.
- Mouvement automatique Rado calibre R734 avec décor perlé, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.

# Le saviez-vous ?

Rado met un point d’honneur à utiliser des diamants de haute qualité. Hormis nos diamants les plus petits, tous nos diamants sont de taille brillant pour maximiser leur éclat. Tous les diamants que nous utilisons sont de couleur Top Wesselton et de clarté VS-SI. Chaque montre Rado incrustée de diamants est accompagnée d’un certificat qui garantit la qualité des pierres que nous utilisons et leur poids en carat. Nous veillons à ce que les diamants que nous utilisons ne soient pas issus de conflits et soient d’origine éthique, conformément au processus de Kimberley.

# Caractéristiques et avantages de la collection Lifestyle

## Séparateur de section

# RADO True

- Grâce à la technologie monobloc de Rado, la Rado True est une montre entièrement en céramique haute technologie.
- Disponible en modèle rond ou carré avec des versions Thinline.
- Le boîtier monobloc et le bracelet entièrement en céramique haute technologie, ainsi que le verre saphir maximisent les avantages des matériaux haute technologie durables de Rado. Ainsi, la montre garde son aspect pour de longues années.
- Un boîtier monobloc et un bracelet entièrement en céramique haute technologie garantissent un confort maximal au poignet.
- Disponible en modèle automatique ou à quartz, la famille inclut également des collaborations avec des designers.

## Séparateur de section

# RADO True square

# La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

## Caractéristiques

- Boîtier monobloc et bracelet entièrement en céramique haute technologie.
- Disponible en automatique (taille L) et à quartz (taille S et Thinline). Réserve de marche de 80 heures.
- Squelette ou cœur ouvert.
- Modèles incrustés de diamants.
- True Square Thinline utilise les couleurs de la collection Rado Les Couleurs Le Corbusier. Des couleurs spécialement développées pour correspondre exactement aux nuances de la Polychromie Architecturale de Le Corbusier.

## Avantages

- Grâce à sa construction entièrement en céramique haute technologie, la Rado True Square est aussi très confortable. La céramique haute technologie est légère, douce et possède des propriétés thermiques, autrement dit la montre fait partie de vous.
- Le bracelet est entièrement ajustable et peut être adapté à tout poignet, pour un confort garanti.
- Avec un large éventail de styles, il existe une Rado True Square pour tous les goûts.
- Les couleurs qui composent la Polychromie Architecturale sont conçues pour se compléter à la perfection. La Rado True Square Thinline bicolore en est une démonstration parfaite.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Chez Rado, non seulement les montres en céramique haute technologie carrées n’ont pas de mystère pour nous, mais en plus nous les avons inventées.
- Les montres carrées font partie de nos designs emblématiques.
- Rado est le seul horloger à proposer une montre carrée en céramique haute technologie dotée d’un mouvement à cœur ouvert.
- Mouvement visible qui confère au propriétaire un sentiment de rapprochement avec sa montre.

1. Bracelet en céramique haute technologie pour une durabilité et un confort maximum. Entièrement ajustable à toute taille de poignet pour un maximum de confort.
2. Boîtier monobloc en céramique haute technologie.
3. Mouvement automatique cœur ouvert avec décor perlé, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
4. Platine décorée Côtes de Genève.
5. Verre saphir extrêmement résistant traité antireflet sur les deux faces.
6. Aiguilles et index avec Super-LumiNova™ pour une grande lisibilité même dans des conditions de faible luminosité.
7. Étanche jusqu’à 5 bar.

## CARACTÉRISTIQUES

1. Boîtier en céramique haute technologie avec construction monobloc.
2. Le mouvement côté cadran présente une finition Côtes de Genève horizontale avec un revêtement anthracite.
3. Index et aiguilles couleur or rose avec Super-LumiNova®.
4. Fond de boîtier en titane sablé avec verre saphir plat traité antireflet sur les deux faces.
5. Mouvement automatique suisse de haute qualité avec 80 heures de réserve de marche, animé par un spiral en Nivachron™.

- Étanche jusqu’à 5 bar (50 m).

## confort

- Grâce à sa construction entièrement en céramique haute technologie, la Rado True Square est extrêmement résistante aux rayures et conservera son apparence.
- Grâce à sa construction entièrement en céramique haute technologie, la Rado True Square est aussi très confortable. La céramique haute technologie est légère, douce et possède des propriétés thermiques, autrement dit la montre fait partie de vous.
- Le bracelet est entièrement ajustable et peut être adapté à tout poignet, pour un confort garanti.
- Avec un large éventail de styles, il existe une Rado True Square pour tous les goûts.
- Les couleurs qui composent la Polychromie Architecturale sont conçues pour se compléter à la perfection. La Rado True Square Thinline bicolore en est une démonstration parfaite.

# Collaborations

# Collaborations avec les ambassadeurs et ambassadrices de la marque

- Conçue en collaboration avec l’ambassadrice Ashleigh Barty.
- Édition limitée à 996 exemplaires.
- Boîtier monobloc en céramique haute technologie rose polie, cadran cœur ouvert en nacre, bracelet en cuir rose avec fermoir recouvert de PVD couleur or rose.
- Impression numérique sur le fond de boîtier en verre saphir : Ash Barty Limited Edition et signature d’Ash.

- Rado True Square Undigital
- Conçue en collaboration avec le duo de designers japonais YOY.
- Un affichage digital créatif, intelligent et plein d’humour dans une montre analogique.

# RADO TRUE SQUARE X KUNIHIKO MORINAGA

- Édition spéciale en collaboration avec le designer japonais Kunihiko Morinaga.
- En 2016, Rado a collaboré avec le designer sur une version de la Rado True Round. La collaboration est renouvelée en 2024 cette fois sur une Rado True Square.
- La montre a tout d’une montre squelette avec un cadran ajouré, mais celui-ci est fabriqué à partir d’un matériau photochromatique qui devient opaque lorsqu’il est exposé à la lumière ultraviolette, comme la lumière du soleil.
- Boîtier monobloc et bracelet entièrement en céramique haute technologie noire.
- Fond de boîtier en verre saphir avec métallisation spéciale KUNIHIKO MORINAGA SPECIAL EDITION.
- Mouvement Rado calibre R734 avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
- Décor perlé sur le mouvement et la platine.

# RADO TRUE SQUARE OPEN HEART

- Rado est reconnu pour son utilisation audacieuse de la couleur. Pour ce modèle, les céramiques noire et blanche ont été combinées pour créer une montre bicolore.
- Le cadran s’inspire de l’échiquier où le noir se situe toujours en bas à gauche.
- Diamants contrastants sur chaque quart du cadran – diamants Top Wesselton sur les quarts noirs et diamants noirs sur les quarts blancs.
- Le noir et le blanc sont souvent perçus comme des opposés. Néanmoins, dans certaines cultures, ce sont des couleurs complémentaires, unies pour former un tout harmonieux.
- Toutes les caractéristiques de la Rado True Square Open Heart ordinaire dans un nouveau coloris affirmé.

## Caractéristiques et avantages

- Un boîtier monobloc et un bracelet en céramique haute technologie pour une montre confortable et durable.
- Le verre saphir traité antireflet sur les deux faces garantit robustesse et excellente lisibilité de la montre.
- Mouvement automatique Rado calibre R734, réserve de marche de 80 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences de tests standards) pour une plus grande précision.
- Une montre qui se démarque grâce à ses couleurs affirmées.
- Étanchéité jusqu’à 5 bar (50 mètres).

# Rado True Square Thinline

1. Bracelet en céramique haute technologie polie.
2. Boîtier en céramique haute technologie polie, seulement 5 mm d’épaisseur.
3. Cadran soleillé avec index ton sur ton.
4. Aiguilles et logo Rado couleur turquoise.
5. Couronne en céramique haute technologie.
6. Verre saphir plat.
7. Calibre Rado R420, mouvement à quartz ultra-fin.
8. Étanche jusqu’à 3 bar (30 mètres).

- La montre la plus fine de Rado avec seulement 5 mm d’épaisseur.
- Rado a développé le boîtier monobloc pour permettre la fabrication de la Rado True Round Thinline, une technologie utilisée également pour créer la Rado True Square Thinline.
- La couleur occupe une place importante pour Rado. La céramique haute technologie verte n’est qu’une parmi les plus de vingt couleurs développées par Rado, le « Master of Materials ». La céramique haute technologie noire polie accompagnée d’un cadran brossé soleil et d’aiguilles turquoise ou orange feront la différence.
- Le confort au porter est maximisé grâce à l’utilisation de la céramique haute technologie pour le boîtier monobloc ultra-fin et le bracelet.

## Caractéristiques et avantages

- Le boîtier monobloc et le bracelet en céramique haute technologie assurent le confort, tandis que la céramique haute technologie et le verre saphir garantissent la robustesse de la montre.
- Le boîtier monobloc de seulement 5 mm d’épaisseur maximise le confort au porter.
- Une montre qui fait partie de son propriétaire grâce à sa légèreté et sa finesse et aux propriétés thermiques de la céramique haute technologie qui s’adapte à la température du corps.
- Rado par excellence.
- Étanchéité jusqu’à 3 bar (30 mètres).

RAPPEL
Pour donner naissance à la Rado True Thinline en 2011, nous avons développé le boîtier « monobloc » en céramique haute technologie d’une pièce : nous avons dû réinventer la fabrication de nos montres mais nous avons pu ainsi créer une montre au confort exceptionnel. Rado par excellence. Cette même technologie, désormais carrée.

# RADO TRUE SQUARE OPEN HEART LIMITED EDITION

- Deux versions supplémentaires de la Rado True Square Open Heart qui mettent la couleur à l’honneur.

- Boîtier monobloc et bracelet en céramique haute technologie turquoise avec cadran turquoise incrusté de diamants.
- Boîtier monobloc et bracelet en céramique haute technologie blanche avec cadran blanc incrusté de douze pierres colorées.

- La céramique haute technologie colorée est une innovation de Rado obtenue en ajoutant une couleur sous la forme d’un pigment chimique à la poudre ultra-pure d’oxyde de zirconium. Aux pressions et températures utilisées durant la fabrication de la céramique haute technologie, ces pigments sont très instables. La maîtrise de ce processus est une véritable prouesse technique de Rado.
- Les pierres qui constituent notre arc-en-ciel sont :

- le saphir bleu (deux teintes différentes) ;
- l’aigue-marine ;
- la tsavorite (trois teintes différentes) ;
- le saphir jaune (trois teintes différentes) ;
- la spinelle ;
- le saphir rose ;
- le saphir violet.

## Séparateur de section

# RADO True round

Le procédé de fabrication complexe nécessaire à leur création contraste avec la simplicité de leur forme ronde classique. C’est la réinvention du luxe : la transformation de la sophistication en confort. Fabriquée en céramique haute technologie. Contemporaine.

# LES ÉTAPES DE L’INSPIRATION

### 2000 : XERAMO

La première montre Rado à arborer un fond de boîtier en composite haute technologie.

### 2006 : OLD TRUE

Boîtier et bracelet en céramique associant pour la première fois les finitions polie et satinée pour le modèle True de Rado.

### 2015

Modèle associant pour la première fois un boîtier monobloc en céramique haute technologie et un bracelet en céramique haute technologie.

# Saviez-vous que...

La Rado True a été baptisée ainsi par un concours de circonstances. À une époque où Rado était connu pour ses montres aux formes distinctives, l’équipe de conception a créé un design rond. Par les matériaux haute technologie utilisés, son confort et sa durabilité, la montre a été décrite comme une vraie - true en anglais - montre Rado... et le nom est resté.

## Séparateur de section

# La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

## Séparateur de section

## Caractéristiques

- La technologie la plus moderne en céramique haute technologie autour du poignet.
- Boîtier monobloc innovant fabriqué à partir d’une seule pièce de céramique haute technologie.
- Construction flexible du bracelet en céramique haute technologie à trois maillons.
- Montre ronde classique, avec construction de boîtier fluide et épurée.
- Une montre entièrement en céramique à un prix abordable.

## Avantages

- Conçue pour résister à l’épreuve du temps : résistante aux rayures, durable, qui conserve sa brillance et sa couleur au fil des années.
- Confort absolu : extrêmement légère et hypoallergénique.
- Port idéal au poignet.
- Design unique rappelant les origines de Rado.
- Une montre pour toutes les occasions, belle et fonctionnelle.
- Une montre entièrement en céramique à un prix abordable.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Collection emblématique au style plus moderne.
- Design : contemporain, audacieux, captivant, simple mais sophistiqué.
- Une montre idéale pour tous les jours.
- Plus irrésistible que jamais.
- Résolument contemporaine et classique, cette montre reste aussi fidèle à l’héritage de Rado en matière de design et d’innovation

1. Bracelet en céramique haute technologie qui garantit confort et durabilité. Adaptable à toutes les tailles de poignet pour un confort maximal.
2. Boîtier monobloc en céramique haute technologie qui garantit confort et durabilité.
3. Mouvement automatique avec guichet de date, réserve de marche de 80 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision.
4. Cadran Jubilé incrusté de 12 diamants taille brillant, couleur Top Wesselton, clarté VS-SI.
5. Verre saphir extrêmement résistant.
6. Aiguilles avec Super-LumiNova™ pour une grande lisibilité même dans des conditions de faible luminosité.
7. Étanche jusqu’à 5 bar.

# RADO TRUE ROUND OPEN HEART

- Un nouveau regard sur le design du cadran de la True Round Open Heart.
- Cadran conçu de manière à former un huit ou le symbole infini, laissant entrevoir le balancier, le barillet et le mouvement décoré à travers les découpes.
- Mouvement décoré selon le motif « ondulé soleil ».
- Boîtier monobloc et bracelet entièrement en céramique haute technologie noire, plasma ou blanche.
- Mouvement automatique Rado R734 avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
- Fond de boîtier en verre saphir.

- Spiral en Nivachron™ amagnétique.
- Mouvement testé et ajusté dans cinq positions.
- Boîtier monobloc en céramique haute technologie.
- Bracelet en céramique haute technologie adaptable à toutes les tailles de poignet.
- Verre saphir transparent et très résistant.
- Fond de boîtier en verre saphir.
- Cadran cœur ouvert.
- Verre saphir traité antireflet sur les deux faces.
- Index et aiguilles recouverts de Super-LumiNova®.

## Avantages

- Spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité.
- Mouvement testé et ajusté dans cinq positions pour plus de précision.
- Boîtier monobloc en céramique haute technologie qui garantit confort et durabilité.
- Bracelet en céramique haute technologie adaptable à toutes les tailles de poignet qui garantit confort et durabilité.
- Verre saphir transparent et durable qui garantit une grande lisibilité de la montre pour de longues années.
- Fond de boîtier en verre saphir et cadran cœur ouvert qui donnent un aperçu du mouvement.
- Traitement antireflet pour une meilleure lisibilité de la montre.
- Le Super-LumiNova® permet une grande lisibilité de la montre dans des conditions de faible luminosité.

## Avantages émotionnels

- Produit Rado premium.
- Matériaux haute technologie utilisés dans la construction d’une montre extrêmement résistante. Ainsi, elle conservera son apparence au fil des années.
- Boîtier monobloc et bracelet entièrement ajustable en céramique haute technologie qui garantissent un confort maximal au poignet.
- Cadran cœur ouvert et fond de boîtier en verre saphir qui permet à son propriétaire de créer un lien émotionnel avec le cœur battant de la montre.

# RADO TRUE ROUND OPEN HEART LIMITED EDITION

- Édition limitée à 888 exemplaires en référence au chiffre huit et au symbole infini du cadran.
- Verre saphir effet arc-en-ciel créé par plusieurs couches d’un traitement spécial sur la face intérieure du verre.
- Échelle des minutes placée sur le bord interne des index pour contraster avec les exemplaires de l’édition standard.
- Toutes les fonctions des exemplaires de l’édition standard.

# RADO TRUE SECRET

- Cadran avec un cœur ouvert révélant le mouvement automatique logé à l’intérieur, gage de qualité et de précision.
- Fond de boîtier transparent.
- Boîtier monobloc et bracelet en céramique haute technologie pour un confort et une durabilité maximum.
- Ce modèle s’est défait du symbole de l’ancre sur le cadran afin de respecter la pureté et le minimalisme du design et de garantir une grande lisibilité.
- Une montre pour toutes les personnes qui apprécient les détails à l’intérieur comme à l’extérieur.

## Séparateur de section

# RADO True Thinline

Ce modèle est un chef-d’œuvre de haute technologie qui a introduit l’utilisation du boîtier monobloc en céramique de Rado et l’un de ceux capables de résister à l’usure et à l’épreuve du temps. Ultrafine, incroyablement légère et résistante aux rayures, elle pourrait être la montre la plus confortable au monde. Extraordinaire.

# LES ÉTAPES DE L’INSPIRATION

### 2011 : TRUE THINLINE

La montre en céramique la plus fine de Rado avec une épaisseur inférieure à 5 mm. La première montre Rado dotée d’un boîtier monobloc en céramique.

### True Thinline aujourd’hui

Le modèle de Rado par excellence qui associe design minimaliste, confort, durabilité et nouvelles couleurs (bleu, vert, brun et gris).

# Saviez-vous que...

avant la True Thinline, toutes les montres en céramique avaient une âme en métal à l’intérieur ? La True Thinline a changé la donne à tout jamais avec sa construction de boîtier monobloc composé d’une seule pièce de céramique pour une extrême légèreté. Seule cette construction a permis d’obtenir un boîtier ultra-fin.

## Séparateur de section

## Caractéristiques

- La technologie la plus moderne en céramique haute technologie autour du poignet.
- Mouvement et boîtier ultra-fin, seulement 5 mm créant une silhouette affinée.
- Boîtier monobloc en céramique révolutionnaire utilisé pour la première fois avec la famille True Thinline.
- Construction flexible de bracelet à trois maillons (céramique haute technologie).
- Style délicat avec la même durabilité que les autres modèles en céramique haute technologie de Rado.
- Design contemporain adapté au poignet.

## Avantages

- La collection en céramique la plus fine de Rado. Une merveille d’ingénierie.
- Conçue pour résister à l’épreuve du temps : résistante aux rayures, durable, qui conserve sa brillance et sa couleur au fil des années.
- Niveaux inégalés de confort : extrêmement légère et hypoallergénique.
- Port idéal au poignet.
- Couleurs captivantes, techniques mises au point par Rado.
- Montre idéale pour tous les jours.
- Montre intégralement en céramique avec le design Rado à un prix abordable.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Un design affirmé.
- Le design Rado par excellence.
- La True Thinline à quartz est la montre Rado la plus fine.
- Montre en céramique haute technologie ultra-fine : une légèreté et un confort incroyables.
- Design : contemporain, simple mais sophistiqué.
- Chef-d’œuvre minimaliste.
- Pure, subtile et extraordinaire : l’essence de Rado.

1. Bracelet en céramique haute technologie qui garantit confort et durabilité. Adaptable à toutes les tailles de poignet pour un confort maximal.
2. Boîtier monobloc en céramique haute technologie qui garantit confort et durabilité dans seulement 5 mm d’épaisseur.
3. Design de cadran minimaliste.
4. Verre saphir extrêmement résistant.
5. Mouvement à quartz ultra-fin.
6. Étanche jusqu’à 3 bar.

# RADO TRUE THINLINE LES COULEURS™ LE CORBUSIER

- Couleurs distinctives qui correspondent parfaitement aux nuances de la « Polychromie Architecturale » développée par l’architecte suisse Le Corbusier.
- Parvenir à obtenir une couleur parfaitement identique représente un véritable défi technique et prouve que Rado est le « Master of Materials ».
- Boîtier monobloc et bracelet en céramique haute technologie pour un confort et une durabilité maximum. La montre ne mesure que 5 mm d’épaisseur.
- Édition limitée à seulement 999 exemplaires par couleur.
- Mouvement à quartz ultra-fin.

# Séparateur de section

# Diastar

## La collection

## Séparateur de section

# RADO DIASTAR ORIGINAL

Légende interactive : Cliquez sur les chiffres pour voir les légendes

## AVANTAGES

- Lunette en Ceramos™ qui apporte légèreté et résistance aux rayures afin que la montre soit confortable et durable.
- Dépasse les exigences des tests standards de 3 à 5 positions pour plus de précision.
- Excellente lisibilité grâce à l’utilisation du revêtement antireflet et du Super-LumiNova®.
- Produit Rado premium animé par un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité et de précision.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Les dernières améliorations apportées à la Rado Diastar Original, la première montre résistante aux rayures de Rado.
- La forme ovale est immédiatement identifiable à Rado, elle est iconique.
- Un modèle historique de Rado repensé pour le monde moderne.
- Grâce à nos matériaux haute technologie (verre saphir et Ceramos™), la montre conservera son apparence au fil des années.

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

# Saviez-vous que...

la Rado DiaStar 1 a été présentée en 1962 ? Elle a introduit le métal dur dans l’industrie horlogère et, avec son verre saphir et son système d’étanchéité à l’eau, a concrétisé la vision de Rado d’une montre faite pour durer toute une vie.

- Lunette en Ceramos™ léger et ultra-résistant aux rayures avec revêtement PVD couleur or jaune.
- Cadran au motif harmonieux avec structure poudre de diamant reproduite à la perfection à l’aide d’une technique appelée croissance galvanique.
- Cadran orné de zircons cubiques transparents, bleus ou rouges.
- Verre saphir à facettes traité antireflets sur la face intérieure.
- Mouvement Rado calibre R764, réserve de marche de 80 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans 5 positions (supérieur aux exigences des tests standards) pour une plus grande précision, guichet de jour/date.

## Caractéristiques et avantages

- Le verre saphir et la lunette en Ceramos™ avec traitement PVD or jaune confèrent une extrême robustesse à la montre.
- Cadran au motif harmonieux, pierres et structure poudre de diamant ou fond noir pour une élégance assurée.
- Mouvement automatique Rado, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans 5 positions (supérieur aux exigences des tests standards) pour une plus grande précision.
- Boîtier et cadran plus grands que les modèles en métal dur de la famille Rado DiaStar Original, conformes aux tendances actuelles.
- Étanchéité jusqu’à 10 bar (100 mètres).

## Séparateur de section

# RADO DIASTAR ORIGINAL X ALFREDO HÄBERLI

Légende interactive : Cliquez sur les chiffres pour voir les légendes

## AVANTAGES

- Lunette en Ceramos™ qui apporte légèreté et résistance aux rayures afin que la montre soit confortable et durable.
- Dépasse les exigences des tests standards de 3 à 5 positions pour plus de précision.
- Excellente lisibilité grâce à l’utilisation du revêtement antireflet et du Super-LumiNova®.
- Produit Rado premium animé par un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité.
- Bracelet supplémentaire et étui en cuir fournis avec la montre. Le système Rado EasyClip permet de changer rapidement et facilement de style.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Une édition spéciale créée par le designer Alfredo Häberli pour célébrer le 60e anniversaire de la Rado DiaStar 1, la première montre résistante aux rayures au monde.
- La forme ovale est immédiatement identifiable à Rado, elle est iconique.
- Un modèle historique de Rado repensé pour le monde moderne.
- Grâce à nos matériaux haute technologie (verre saphir et Ceramos™), la montre conservera son apparence au fil des années.

# Rado DiaStar Skeleton

- Une nouvelle version couleur or jaune rejoint la Rado DiaStar Skeleton couleur acier.
- Revêtement PVD couleur or jaune sur la lunette en Ceramos™ et le bracelet en acier inoxydable.
- Mouvement Rado R808 squelette couleur anthracite avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
- Verre saphir à facettes carrées avec traitement antireflets sur la face intérieure.
- Aiguilles et index flottants avec Super-LumiNova® pour une grande lisibilité de la montre dans des conditions de faible luminosité.

## Séparateur de section

# Diamaster

Subtile, minimaliste et chic sont les mots qui caractérisent cette collection simple et épurée. De grands cadrans ouverts facilitent la lisibilité et offrent une vue dégagée de la montre. Réalisée en Ceramos™ résistant aux rayures, la montre est ultra-fine pour un confort maximal – une réinterprétation moderne d’une collection horlogère classique.

# LES ÉTAPES DE L’INSPIRATION

### Années 1970 :
Diastar

La montre ronde icône du design de Rado des années 1970.

### 1998
DIAMASTER

Nouveau design du bracelet avec intégration du boîtier en métal dur.

### 2013
DiaMaster

La première montre Rado en céramique haute technologie dotée d’un bracelet à cinq maillons. Boîtier rond avec cornes intégrées.

### 2018
DIAMASTER THINLINE

La technologie de moulage par injection de Rado permet de réaliser un boîtier ultra-fin en Ceramos™.

## La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

## Caractéristiques

- Design classique associé aux matériaux.
- La technologie la plus moderne en matériaux haute technologie autour du poignet.
- Boîtier monobloc, une seule pièce forme l’intégralité de la structure du boîtier.
- Bracelets en cuir interchangeables.
- La Rado DiaMaster Thinline est dotée d’un boîtier monobloc en Ceramos™ moulé par injection.

## Avantages

- Conçue pour résister à l’épreuve du temps : résistante aux rayures et durable, elle conserve sa brillance et sa couleur au fil des années.
- Confort absolu : extrêmement légère et hypoallergénique.
- Grande lisibilité, vue dégagée.
- Garde-temps qui associe confort et durabilité des matériaux haute technologie et style classique.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Un classique moderne signé Rado.
- Subtile et minimaliste.
- Collection simple et épurée.
- Union du savoir-faire horloger classique et des matériaux haute technologie, un mélange audacieux de modernité et de tradition.
- Style élégant.
- Esthétique et durable.

# Rado DiaMaster Thinline Limited Edition

La construction monobloc du boîtier garantit une grande légèreté et accueille le mouvement, le verre saphir et le fond de boîtier.

Le boîtier est fabriqué à partir de Ceramos™ hautement résistant aux rayures, un matériau signé Rado composé d’environ 90 % de céramique haute technologie et de 10 % de métal. Ce matériau réunit les propriétés de la céramique haute technologie et l’éclat du métal – le meilleur des deux mondes.

Les boîtiers arborent des couleurs platine et or rose. La montre possède l’aspect du métal précieux, mais est ultra-résistante aux rayures afin de conserver son apparence au fil des années.

Le verre saphir galbé traité antireflet sur les deux faces garantit une excellente lisibilité.

Légende interactive : Cliquez sur les chiffres pour voir les légendes

## Caractéristiques

- Boîtier monobloc en Ceramos™ et verre saphir traité antireflet sur les deux faces.
- Fond de boîtier en verre saphir.
- Épaisseur de seulement 8 mm.

## AVANTAGES

- Légèreté et finesse pour un confort inégalé.
- Résistance aux rayures pour une montre qui conserve son apparence impeccable au fil des années.
- Fond de boîtier en verre saphir qui laisse entrevoir le mouvement.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Un confort assuré pour une montre qui devient un prolongement de son propriétaire.
- Une montre à l’aspect d’un métal précieux fabriquée à partir de matériaux haute technologie Rado pour une durabilité garantie.
- Le mouvement apparent crée un lien émotionnel avec le cœur de la montre.

# Le saviez-vous ?

Le Ceramos™, fusion de la céramique haute technologie et du métal, peut être moulé par injection, ce qui permet de créer un boîtier « monobloc » d’une pièce dans ce matériau extraordinaire.

## Séparateur de section

# Rado Anatom

- Une famille Rado iconique réinterprétée pour le monde moderne.
- La lunette et le bracelet sont désormais en céramique haute technologie.
- Une taille plus généreuse et des mouvements automatiques haut de gamme.
- La forme anatomique, garante de confort et rendue possible grâce au verre saphir forme, est conservée.
- Disponible en versions avec un bracelet en caoutchouc ou en céramique haute technologie.

1. Créée en 1983 et revisitée pour le monde moderne.
2. La Rado Anatom a été la première montre à arborer un verre saphir façonné, qui est également présent sur ce garde-temps moderne.
3. Avant la Rado Anatom, tous les verres saphirs étaient plats. L’apprentissage de ce procédé complexe de façonnage du verre a permis à nos designers de « commencer à explorer une troisième dimension ».
4. La Rado Anatom a ouvert la voie au verre saphir façonné, et de nombreuses montres Rado l’ont adopté depuis, allant du verre saphir bombé de la Rado Captain Cook au verre saphir légèrement galbé de la Rado Florence

La Rado Anatom originale de 1983

Revisitée pour le monde moderne

Une publicité contemporaine et un photographe moderne

## La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

## Caractéristiques

- Mouvement automatique, Rado calibre R766 avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 72 heures.
- Fond de boîtier en acier inoxydable et verre saphir. Mouvement visible avec finition rhodium et vis noires contrastantes. Rotor en forme d’ancre Rado avec finition Côtes de Genève.
- Verre saphir de forme biseauté, métallisation noire pour une construction bord-à-bord, traitement antireflet de la face intérieure.
- Boîtier et couronne en céramique haute technologie noire mate.
- Extrémités du boîtier en acier inoxydable.
- Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante triple en acier inoxydable satiné, fermoir en céramique haute technologie noire mate.
- Cadran brossé horizontalement avec dégradé de couleur.
- Index et aiguilles recouverts de Super-LumiNova®.

## Caractéristiques

1. Verre saphir de forme biseauté, métallisation noire pour une construction bord-à-bord, traitement antireflet de la face intérieure.
2. Index et aiguilles avec Super-LumiNova® pour une excellente lisibilité en toutes circonstances.
3. Mouvement automatique Rado R766 avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 72 heures. Finition rhodium avec vis noires contrastantes. Guichet de date.
4. Cadran brossé horizontalement avec dégradé de couleur.
5. Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante triple en acier inoxydable brossé. Fermoir en céramique haute technologie noire mate.
6. Boîtier en céramique haute technologie noire mate.
7. Couronne en céramique haute technologie noire mate.
8. Extrémités du boîtier en acier inoxydable satiné.
9. Fond de boîtier en acier inoxydable et verre saphir.
10. Étanche jusqu’à 5 bar.

## Avantages

- Produit Rado premium animé par un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité.
- Dépasse les exigences des tests standards de 3 à 5 positions pour plus de précision.
- Boîtier en céramique haute technologie extrêmement résistante qui garantit une durabilité de la montre.
- Verre saphir de forme biseauté transparent et extrêmement résistant qui garantit une grande lisibilité de la montre pour de longues années. Traitement antireflet sur la face intérieure pour une meilleure lisibilité.
- Métallisation noire permettant une construction bord-à-bord du verre saphir qui protège la face de la montre à l’aide des matériaux haute technologie de Rado.
- Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante confortable.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Une montre Rado iconique réinterprétée pour le monde moderne.
- Boîtier en céramique haute technologie et verre saphir qui assurent une durabilité de la montre pour qu’elle conserve son aspect au fil des ans.
- Le design anatomique et le bracelet en caoutchouc apportent un maximum de confort.

## Innovation et design

- La Rado Anatom a été la première montre en 1983 à arborer un verre saphir façonné.

- Grâce à notre esprit pionnier, Rado est parvenu à réaliser ce processus long et difficile.
- Depuis la Rado Anatom, la plupart des garde-temps phares de Rado ont adopté un verre saphir façonné.

- Cet esprit pionnier se retrouve dans la dernière Rado Anatom.

- Pour la première fois, le verre saphir est intégré au boîtier en céramique haute technologie. Pour y parvenir, Rado devait développer une nouvelle technique pour usiner la céramique haute technologie.

- Les lignes horizontales sont caractéristiques de la Rado Anatom depuis le premier modèle en 1983. La dernière Rado Anatom rend hommage à cet élément de design avec un cadran brossé horizontal, des pièces d’extrémité de boîtier en acier inoxydable brossé horizontal et un bracelet en caoutchouc avec motifs horizontaux.

## Innovation et design

- Édition limitée à seulement 40 exemplaires.

- Chaque exemplaire numéroté individuellement.
- Le numéro un sera réservé au musée de Rado.
- La production de seulement 40 exemplaires marque le 40e anniversaire de la Rado Anatom.

- Boîtier en céramique haute technologie noire polie (la version standard possède un boîtier en céramique haute technologie noire mate).
- Fermoir en céramique haute technologie noire polie (la version standard possède un fermoir en céramique haute technologie noire mate).
- Certificat d’édition limitée et étui spécial.
- Toutes les caractéristiques de l’édition standard.

# Le saviez-vous ?

Le nom de la Rado Anatom fait référence au design anatomique de la montre. À l’instar de toute montre Rado, l’édition de 1983 comme celle de 2023 sont ultra-confortables. Grâce à son design anatomique, cette montre fait corps avec son propriétaire.

## Séparateur de section

# RADO ANATOM BRACELET

- La Rado Anatom possède désormais un bracelet en céramique haute technologie.
- Une icône Rado reconnaissable revisitée pour le monde moderne.
- La céramique haute technologie utilisée pour la lunette et le bracelet garantit confort et durabilité à la Rado Anatom – l’originale de 1983 était en métal dur.
- La forme anatomique et le confort ont été repris du modèle de 1983 qui a inspiré la réinterprétation d’une icône de Rado.

## Caractéristiques

- Toutes les caractéristiques de la nouvelle édition de la Rado Anatom de 2023 désormais avec un bracelet en céramique haute technologie.
- Le bracelet suit la forme effilée du boîtier jusqu’à atteindre une largeur de 20 mm.
- Les bords biseautés du verre saphir de forme et de la lunette se poursuivent jusqu’au bracelet.
- Les lignes horizontales propres à la Rado Anatom sont reprises avec un décor de lignes horizontales ton sur ton espacées de façon irrégulière au niveau du cadran et un décor de bracelet en acier (ou acier et PVD).
- Le bracelet est épuré avec seulement une goupille de réglage à côté de la boucle. Elle se retire à l’aide de l’outil de réglage de bracelet Rado pour ensuite déposer les maillons et les sections de la chaîne intérieure sans autre outil.

## Caractéristiques

1. Bracelet en céramique haute technologie avec forme effilée et bords biseautés.
2. Décor lignes horizontales en acier inoxydable.
3. Cadran avec lignes horizontales ton sur ton espacées de façon irrégulière.
4. Mouvement automatique Rado calibre R766, réserve de marche de 72 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences de tests standards) pour une plus grande précision.
5. Fond de boîtier transparent en verre saphir, mouvement couleur rhodium avec vis noircies.
6. Une forme anatomique pour un confort incroyable.

## RADO ANATOM BRACELET JUBILE et SUPER JUBILE

- Cadran laqué noir et poli incrusté de diamants à 3 h, 9 h et 12 h, guichet de date à 6 h.
- Index imprimés mat sur la super jubilé.
- La super jubilé est ornée de diamants sertis pavés et de lignes horizontales en acier inoxydable au niveau des extrémités du boîtier et des quatre premiers éléments du bracelet.
- La lunette et le bracelet en céramique haute technologie, le mouvement automatique, le verre saphir profilé et la forme anatomique se retrouvent dans les autres modèles de la collection Rado Anatom.
- Étanchéité jusqu’à 5 bar (50 mètres).

## Avantages

- Les matériaux utilisés, la céramique haute technologie et le verre saphir, garantissent à la montre confort et durabilité.
- Mouvement automatique Rado premium, réserve de marche de 72 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences de tests standards) pour une plus grande précision.
- Design anatomique pour un confort maximal au poignet.
- Grâce à sa construction, le bracelet s’adapte à tous les poignets.

## RAPPEL

La Rado Anatom a été la première montre à arborer un verre saphir façonné. Ce verre de forme a également été utilisé pour la Rado Anatom actuelle. Rado a été novateur dans sa démarche pour apprendre à façonner le verre saphir. Aujourd’hui, de nombreuses marques ont adopté le verre saphir façonné pour certains de leurs modèles. Quand Rado ouvre la voie aux autres.

# Caractéristiques et avantages de la collection classique

## Séparateur de section

# RADO Centrix

La forme et le style de la Rado Centrix font de cette montre un objet de désir. Le bracelet effilé et léger enveloppe délicatement le poignet, offrant un confort optimal ainsi qu’un luxe et une sophistication sans compromis. Classique.

# LES ÉTAPES DE L’INSPIRATION

### 1987 : COUPOLE

Le premier verre saphir dôme de Rado.

### 1991 : COUPOLE

La première montre Rado en céramique haute technologie blanche.

### 2010 : CENTRIX

Nouveau design avec verre saphir galbé métallisé bord-à-bord pour une vue ouverte.

### 2013 : CENTRIX

Design revisité avec un verre saphir métallisé légèrement arrondi au niveau du bord.

## Séparateur de section

## La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

## Séparateur de section

## Caractéristiques

- Montre classique dotée d’un cadran clair et ouvert.
- Deux couleurs (or jaune ou or rose) avec céramique haute technologie noire, blanche ou brune.
- Verre saphir collé, métallisé bord-à-bord et recouvrant l’intégralité du boîtier.
- Bracelet : effilé, léger, flexible et associant la céramique haute technologie et les matériaux traditionnels comme l’acier.
- Excellent éventail de choix.
- Meilleure vente de Rado.

## Avantages

- Le meilleur des deux mondes : la légèreté et la dureté de la céramique haute technologie avec le style élégant et sportif du métal.
- Qualité, confort et durabilité garantis Rado.
- Simplicité sophistiquée au quotidien.
- Style adapté en journée comme en soirée qui peut accompagner n’importe quelle tenue.
- Matériaux, qualité et design Rado abordables.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Forme et style : ronde pour mettre en valeur la forme pure du cercle.
- Luxe et sophistication.
- Classique et impressionnante.

## Nouveau modèle présentant des améliorations

Verre saphir

- Sphérique, légèrement arrondi au niveau du bord.
- Traitement antireflet sur les deux faces.

Ancre remarquable

- Forme ronde.
- Traitement laser pour mettre en valeur l’ancre.

## CENTRIX AUTOMATIC

Mouvement calibre R583 (S) / R763 (M + L)

- Ajusté dans 5 positions.
- Spiral en Nivachron™.
- Réserve de marche de 48 heures (S) / 80 heures (M + L).

Le fond de boîtier

- Marquages réduits au minimum.
- Nouvelle technique de marquage du numéro de série au laser.

## CENTRIX Quartz

Le mouvement

- Mouvement à quartz animé par PreciDrive et HeavyDrive.

## Technologie PreciDrive

PreciDrive est un mouvement à quartz qui permet d’atteindre une précision pouvant passer la certification chronomètre COSC, à condition que la montre ne soit pas exposée aux chocs et maintenue à une température comprise entre 20 °C et 30 °C. Cette précision de ± 10 secondes par an peut être atteinte grâce au principe de thermo-compensation qui contrôle et régule les impulsions du moteur en fonction des changements de température ambiante. En associant le quartz et le circuit intégré dans le même boîtier étanche, la précision est insensible à l’humidité.

## Technologie HeavyDrive

La technologie HeavyDrive offre un système antichocs. La nouvelle électronique intégrée du mouvement détecte puis gère le choc, tandis que le moteur génère une contre impulsion pour verrouiller l’aiguille dans sa position durant le choc. Cette gestion intelligente des chocs ordonne au moteur de réagir en une fraction de seconde si un certain seuil de choc est franchi. L’énergie utilisée pour contrer cette force reste minime et l’autonomie du mouvement est ainsi préservée.

1. Cornes

- Ajustées à la forme du boîtier.
- Maillons en H pour compléter l’intégration harmonieuse.

1. Fermoir

- Nouveau profil pour une meilleure protection contre les rayures.

1. Boucle

- Solide en acier inoxydable brossé.
- Déploiement triple lame.

## Avantages

- Bracelet effilé léger pour un confort assuré.
- Le style polyvalent apporte une touche d’élégance, de luxe et de sophistication à quiconque la portera.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- La forme ronde est un choix classique et indémodable.
- Probablement la collection la plus polyvalente disponible en versions automatique et à quartz, avec ou sans incrustation de diamants, dans une association de couleurs de céramique et d’éléments métalliques pour plaire à tous les goûts.
- Trois tailles de boîtier (L, M et S) offrant la possibilité de créer une montre couple.

1. Bracelet en acier inoxydable avec revêtement PVD couleur or jaune et céramique haute technologie. Maillons intermédiaires en céramique haute technologie qui garantissent confort et durabilité.
2. Boîtier en acier inoxydable avec revêtement PVD couleur or jaune.
3. Verre saphir métallisé bord-à-bord pour une protection de la face de la montre grâce aux matériaux haute technologie de Rado.
4. Mouvement cœur ouvert avec décor grain circulaire, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
5. Cadran avec dégradé de vert à noir, deux découpes laissant entrevoir le balancier et la roue d’échappement.
6. Étanche jusqu’à 5 bar.

## Séparateur de section

## PRÉSENTATION DE LA RADO CENTRIX AUTOMATIC

#### Avant 2023

#### 2023

### Le mouvement

#### Avant 2023

Ni spiral en Nivachron™ ni testé dans 5 positions.

#### 2023

Nouveau mouvement avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité et de précision.

Il dépasse les exigences des tests standards de 3 à 5 positions pour plus de précision.

### Boîtier, verre saphir et couronne

#### Avant 2023

Taille S : 28 mm
Taille L : 38 mm

1. Verre avec bord poli
   Sans aucun traitement antireflet.
2. Droit ; boîtier épuré.
3. Embossage sans traitement spécial.

#### 2023

Idéale pour une montre couple :
Taille S : 30,5 mm
Taille M : 35 mm
Taille L : 39,5 mm

1. Verre sphérique, légèrement arrondi au niveau du bord.
   Traitement antireflet sur les deux faces.
2. Boîtier de forme plus arrondie.
3. Embossage selon un nouveau traitement laser pour mettre en valeur l’ancre.

### Le fond de boîtier

#### Avant 2023

Le marquage encombrait le fond de boîtier avec, notamment, la présence de la référence.

#### 2023

Marquages réduits au minimum ; la référence a été supprimée.

### Cornes et maillons en H

#### Avant 2023

1. Les cornes sont droites puis seulement légèrement incurvées.
2. Les maillons en H sont incurvés, mais pas totalement en harmonie avec le boîtier rond.

#### 2023

1. Cornes ajustées à la forme du boîtier.
2. Maillons en H plus arrondis pour un aspect plus harmonieux.

### Le cadran

#### Avant 2023

1. Logo moins visible.

#### 2023

1. Logo agrandi = plus visible.
2. Retour de l’inscription Jubilé sur les cadrans incrustés de pierres précieuses. Ce terme a toujours été bien accueilli.

### Boucle et fermoir

#### Avant 2023

1. Boucle déployante triple en titane, un matériau plus tendre que l’acier inoxydable, donc moins solide.
2. L’ancien profil était plat, donc sans protection contre les rayures.

#### 2023

1. Boucle déployante triple en acier inoxydable, un matériau plus solide.
2. Le nouveau profil offre une meilleure protection contre les rayures.

# Rado Centrix Open Heart

## Inspiration

- La conception du cadran s’est inspirée d’une source naturelle du désert appelée le lac du Croissant de Lune à Dunhuang, en Chine.
- Les dunes qui dominent ce lac produisent un son mystérieux dans certaines conditions, ce qui leur a valu leur nom les dunes de sable « chantant ».
- La découpe plus petite sur le cadran, qui expose la roue d’échappement, représente la forme du lac du croissant de lune,
- tandis que la découpe plus grande, qui révèle le balancier, s’inspire des immenses dunes chantantes qui entourent l’oasis.

## Caractéristiques

- Toutes les caractéristiques de la Rado Centrix 2023 revisitée.
- La conception cœur ouvert avec fond de boîtier en verre saphir permet à son propriétaire d’apercevoir le mouvement. Les découpes au niveau du cadran révèlent le balancier et la roue d’échappement.
- Mouvement automatique avec une réserve de marche de 80 heures, un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de lisibilité, et testé dans cinq positions pour une plus grande précision.
- Cadrans avec dégradés : argent et noir, bleu et noir, vert et noir, et brun.
- Verre saphir galbé métallisé, légèrement arrondi au niveau du bord et traité antireflet sur les deux faces.
- Construction de bracelet associant l’acier inoxydable ou l’acier inoxydable avec revêtement PVD et des maillons intermédiaires en céramique haute technologie.

Légende interactive : Cliquez sur les chiffres pour voir les légendes

## AVANTAGES

- Produit Rado premium animé par un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité.
- Dépasse les exigences des tests standards de 3 à 5 positions pour plus de précision.
- Verre saphir galbé métallisé, légèrement arrondi permettant une construction bord-à-bord pour un design élégant sans lunette. Verre bord-à-bord qui permet de recouvrir toute la face d’un matériau haute technologie extrêmement durable pour protéger le boîtier. Traitement antireflet sur les deux faces pour une lisibilité aisée.
- Maillons intermédiaires de bracelet en céramique haute technologie assurant durabilité et confort.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Les découpes du cadran et le fond de boîtier en verre saphir laissent entrevoir le cœur de la montre.
- Verre saphir bord-à-bord et maillons intermédiaires de bracelet en céramique haute technologie pour plus de durabilité – la montre conservera son apparence au fil des années.
- Un classique Rado parfait pour toutes les occasions.

## Caractéristiques

- Les versions L (39,5 mm) et M (35 mm) de la Rado Centrix Open Heart présentent désormais toutes les fonctions de l’édition révisée 2023 de la Rado Centrix.
- Verre saphir galbé métallisé, légèrement arrondi au niveau du bord et traité antireflet sur les deux faces.
- Mouvement automatique Rado calibre R734 avec spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
- Décor perlé sur les modèles incrustés de 98 diamants, décor ondulé soleil clair sur les autres.
- Boîtier et maillons extérieurs du bracelet avec revêtement PVD couleur or rose.
- Maillons intermédiaires de bracelet en céramique haute technologie brune, plasma ou blanche.
- Cadran en nacre brune, grise ou blanche.
- 2 x taille L : cadran en nacre brune avec maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie brune et cadran en nacre grise avec maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie plasma, mouvement avec décor ondulé soleil.
- 3 x taille M avec index des heures diamants : cadran en nacre brune avec maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie brune, cadran en nacre grise avec maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie plasma et cadran en nacre blanche avec maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie blanche, mouvement cœur ouvert avec décor ondulé soleil.
- 2 x taille M avec cadrans incrustés de 98 diamants : cadran en nacre brune avec maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie brune, cadran en nacre blanche avec maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie blanche, mouvement cœur ouvert avec décor ondulé soleil.

- Le design s’inspire de l’histoire de la rencontre impossible de deux amants.
- Une fois par an, toutes les pies du monde entier forment un pont qui permet aux amoureux de se retrouver momentanément au clair de lune.
- Cette histoire a inspiré notre précédente Rado Centrix Open Heart. En revanche, pour la nouvelle version, le design du cadran est légèrement différent.
- Le cœur ouvert met davantage en valeur le mouvement qui arbore un décor « ondulé soleil ».
- En clin d’œil à cette histoire, nous avons agrandit la lune dans la nouvelle version.

## Caractéristiques

- Verre saphir galbé métallisé, légèrement arrondi au niveau du bord, traité antireflet sur les deux faces.
- Mouvement automatique cœur ouvert Rado calibre R734 avec décor ondulé soleil clair ou perlé.
- Mouvement avec spiral en Nivachron™ amagnétique.
- Mouvement testé et ajusté dans cinq positions.
- Maillons intermédiaires de bracelet en céramique haute technologie.
- Cadran en nacre incrusté de diamants, index des heures diamants ou cadran incrusté de 98 diamants.

## Caractéristiques

- Grâce à sa transparence et à son extrême résistance, le verre saphir garantit une grande lisibilité de la montre pour de longues années. Le traitement antireflet améliore la lisibilité de la montre. La métallisation permet d’obtenir un verre saphir bord à bord, ce qui garantit que toute la face supérieure de la montre est protégée par des matériaux Rado de haute technologie.
- Cadran cœur ouvert, fond de boîtier en verre saphir, mouvement à cœur ouvert décoré qui permet à son propriétaire de créer un lien émotionnel avec le cœur battant de la montre.
- Spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité.
- Mouvement testé et ajusté dans cinq positions pour plus de précision.
- Maillons intermédiaires de bracelet en céramique haute technologie assurant durabilité et confort. La montre conservera son apparence au fil des années.
- Des diamants et de la nacre pour mettre en valeur la montre.

# Rado Centrix Super Jubile

- L’expression Super Jubilé signifie que la lunette et le cadran de la montre sont incrustés de diamants.
- Lunette ornée de 60 diamants, un pour chaque minute. Cadran aux proportions parfaites avec ses onze diamants et son guichet de date à 6 h.
- Cadran incrusté de diamants de plus grande dimension que la version jubilé pour un éclat assorti à la lunette.
- Boîtier de 35 mm.
- Mouvement automatique Rado R763, réserve de marche de 80 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences de tests standards) pour une plus grande précision.

## Caractéristiques et avantages

- Maillons intermédiaires de bracelet en céramique haute technologie assurant durabilité et confort.
- Le verre saphir traité antireflet sur les deux faces garantit robustesse et excellente lisibilité de la montre.
- Une montre qui se démarque avec l’éclat authentique de ses diamants incrustés dans la lunette et le cadran au niveau des index.
- Caractéristiques et avantages de la nouvelle Rado Centrix lancée en 2023.
- Étanchéité jusqu’à 5 bar (50 mètres).

# RADO CENTRIX 35mm Quartz

- La Rado Centrix de taille intermédiaire, 35 mm, est désormais disponible avec un mouvement à quartz.
- Cadran phare de Rado orné de quatre diamants.
- Associations phares : acier inoxydable et céramique haute technologie noire ; acier inoxydable avec traitement PVD couleur or jaune et céramique haute technologie noire ; acier inoxydable avec traitement PVD couleur or rose et céramique haute technologie brune.
- Mouvement Rado calibre R073 doté des technologies PreciDrive et HeavyDrive, pour une précision de +/- 10 secondes par an.

## Caractéristiques et avantages

- Maillons intermédiaires de bracelet en céramique haute technologie assurant durabilité et confort.
- Le verre saphir métallisé, bord-à-bord traité antireflet sur les deux faces garantit robustesse et excellente lisibilité de la montre.
- Mouvement à quartz ultra-précis avec technologies HeavyDrive et PreciDrive, pour une précision de +/- 10 secondes par an.
- Caractéristiques et avantages de la nouvelle Rado Centrix lancée en 2023.
- Étanchéité jusqu’à 5 bar (50 mètres).

RAPPEL
Tous les modèles automatiques de la Rado Centrix 2023 revisitée sont dotés d’un mouvement avec un spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité et testés dans cinq positions pour une plus grande précision, ainsi que d’un verre saphir traité antireflet sur les deux faces.

## Séparateur de section

# RADO Integral

Véritable révolution dans l’histoire de l’horlogerie, elle associe la pureté de la linéarité graphique à la finesse de la haute-technologie, en intégrant de manière fluide un verre saphir métallisé, un boîtier et un bracelet avec des lignes parallèles. Cette nouvelle collection Integral au design revisité récemment reste fidèle à l’originale. Pionnière.

# LES ÉTAPES DE L’INSPIRATION

### 1986

La première montre Rado en céramique haute technologie.

### 1995

Lancement du nouveau style de l’Integral.

### 2008

Style réactualisé avec un large cadran ouvert.

### 2014

Nouveau design avec des éléments en céramique sur le côté.

### 2025

Design revisité avec un cadran plus clair et plus lisible.

#### RADO INTEGRAL : CÉLÈBRE POUR AVOIR INTRODUIT LA CÉRAMIQUE HAUTE TECHNOLOGIE DANS L’HORLOGERIE

APPROCHE PRODUIT | Classique, icône Rado avec verre saphir galbé métallisé bord-à-bord apposé de manière invisible.
MATÉRIAUX | Acier inoxydable avec inserts en céramique haute technologie ou en acier inoxydable avec revêtement PVD. Bracelet et maillons intermédiaires en céramique haute technologie avec bords en acier inoxydable ou acier inoxydable avec revêtement PVD.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Révolutionnaire, linéarité graphique, beauté intemporelle, confort optimal.
GROUPE CIBLE | Client Rado traditionnel et fidèle adepte d’un style plus jeune.
GAMME DE PRIX | 1 800 CHF – 4 200 CHF

# Saviez-vous que...

l’Integral est la première montre Rado à utiliser la céramique haute technologie pour les maillons de son bracelet en 1986 ?

## La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

## Séparateur de section

## PRINCIPAUX ARGUMENTS DE VENTE

- En 1986, Rado a introduit la Rado Integral qui offrait le confort et la durabilité de la céramique haute technologie.
- Depuis, la Rado Integral n’a jamais cessé d’être produite, en intégrant différents matériaux (céramique haute technologie, verre saphir métallisé et acier inoxydable).
- Depuis l’introduction de la céramique haute technologie en 1986, Rado a constamment développé la céramique haute technologie et ses techniques d’utilisation – il n’est guère surprenant que Rado soit considéré comme le « Master of Materials ».

## PRINCIPAUX ARGUMENTS DE VENTE

- Les dimensions de la toute dernière Rado Integral et du modèle qu’elle remplace sont similaires, mais grâce à une construction différente, la montre possède un cadran plus grand et plus lisible.​
- Un verre saphir galbé et métallisé permet une construction bord-à-bord, autrement dit la face de la montre est entièrement équipée de matériaux haute technologie et durables de Rado.
- Avec le verre saphir et la céramique haute technologie, la montre est extrêmement durable : elle conserve son aspect neuf au fil des ans.​
- Le verre saphir est galbé, le boîtier et le bracelet forment une silhouette fluide qui épouse le poignet.​

## Caractéristiques

1. Verre saphir bord-à-bord galbé et métallisé.
2. Maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie.
3. Calibre Rado R218 (modèles en taille L) à trois aiguilles, guichet de date et technologie PreciDrive.
4. Les versions à index présentent des aiguilles et des index revêtus de Super-LumiNova®.
5. Profil de boîtier fin, seulement 8,1 mm (L) ou 6,35 mm (S) d’épaisseur.

## AVANTAGES

- Le verre saphir est extrêmement transparent, la montre est facile à lire et particulièrement durable, elle ne perd pas en lisibilité. Le verre bord-à-bord signifie que l’intégralité de la face de la montre est équipée de matériaux haute technologie Rado. En galbant le verre, nous sommes en mesure de créer une montre dont le verre saphir et le bracelet épousent harmonieusement la courbure du poignet.
- Grâce aux propriétés de la céramique haute technologie, la montre est confortable à porter et extrêmement durable.
- Un mouvement à quartz haut de gamme garantit la finesse et le confort de la montre. La technologie PreciDrive offre une précision de +/- 0,7 seconde par jour voire mieux.
- la montre est facile à lire, même dans des conditions de faible luminosité.
- La montre est confortable à porter grâce à la finesse du boîtier.

## Caractéristiques

1. Verre saphir bord-à-bord galbé et métallisé.
2. Cadran noir laqué serti de quatre diamants et orné des logos Rado et Jubilé imprimés couleur argent.​
3. Mouvement à quartz calibre Rado R218 à trois aiguilles avec guichet de la date, technologie PreciDrive.
4. Bracelet en céramique haute technologie et acier inoxydable.​
5. Couronne en acier inoxydable poli avec logo de l’ancre en relief et traité au laser.
6. Étanche jusqu’à 5 bar.

## Séparateur de section

# Rado Florence

- Un nom bien connu de l’histoire de Rado.
- Une version moderne qui présente le meilleur de Rado en matière de design, de matériaux et de qualité.
- Confort, durabilité et précision de la montre garantis.
- Disponible avec des mouvements automatiques ou à quartz.

## La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

# Caractéristiques de la Florence

Verre saphir biseauté et métallisé bord-à-bord.

Design des cornes sophistiqué.

Bracelet premium en acier inoxydable à 7 maillons entièrement flexible.

Profil fin.

## Séparateur de section

# RADO FLORENCE Quartz

## Caractéristiques

- Bracelet premium en acier inoxydable à 7 maillons entièrement flexible.
- Design des cornes plus sophistiqué que dans les précédents modèles.
- Verre saphir galbé, biseauté et métallisé bord-à-bord.
- Mouvement à quartz avec technologie HeavyDrive et PreciDrive, Mouvement automatique avec spiral en Nivachron™ amagnétique testé dans 5 positions.

## Avantages

- Un vent de modernité sur une collection classique de Rado.
- La technologie PreciDrive suit le principe de fonctionnement de thermo-compensation qui contrôle et régule les impulsions du moteur en fonction des changements de la température ambiante. La collection est donc insensible aux variations de température et à l’humidité.
- La technologie HeavyDrive permet une gestion intelligente des chocs mécaniques et d’éviter ainsi la perte de temps.
- La précision de ce mouvement avec la technologie PreciDrive est de ± 10 secondes par an.
- La durée de vie moyenne de la pile est de 4 ans.
- Bracelet à sept maillons fin et entièrement flexible offrant un confort au poignet.
- Qualité et design Rado accessibles.

1. Bracelet à sept maillons en acier inoxydable avec décor PVD.
2. Boîtier en acier inoxydable.
3. Verre saphir métallisé bord-à-bord pour une protection de la face de la montre grâce aux matériaux haute technologie de Rado.
4. Index des heures diamants taille brillant, couleur Top Wesselton, clarté VS-SI.
5. Mouvement à quartz avec technologie PreciDrive et HeavyDrive pour une précision de +/-10 secondes par an, guichet de date.
6. Étanche jusqu’à 5 bar.

- Extensions de gamme dans la collection Rado Florence.
- Tailles L et S avec boîtier et bracelet en acier inoxydable, cadran vert.
  - Cadran incrusté de 12 diamants dans les deux tailles.
  - La taille S présente un cadran en nacre verte.
- Tailles L et S avec boîtier et bracelet en acier inoxydable et revêtement PVD couleur or jaune, cadran couleur or jaune.
  - Cadran incrusté de 12 diamants dans les deux tailles.
  - La taille S présente un cadran en nacre verte.
- Tailles L et S avec boîtier et bracelet en acier inoxydable, cadran noir scintillant.
  - Avec 4 index à facettes carrées (L) ou rondes (S) à chaque quart.
  - Anneau contrastant d’index colorés polis et plaqués rhodium donnant un effet « scintillant ».
- Tailles L et S avec boîtier et bracelet en acier inoxydable, revêtement PVD couleur or rose et finition bicolore, cadran blush.
  - Avec 4 index à facettes carrées (L) ou rondes (S) à chaque quart.
  - Anneau contrastant d’index colorés polis et plaqués rhodium donnant un effet « scintillant ».

## Caractéristiques

- Verre saphir bord-à-bord métallisé.
- Bracelet à sept maillons.
- Profil de boîtier fin.
- Mouvement à quartz avec technologie PreciDrive et HeavyDrive.
- Tailles L et S assorties.
- Cadrans conçus pour attirer l’œil avec soit un cadran incrusté de 12 diamants soit un cadran « étincelant ».

## Séparateur de section

# RADO FLORENCE Automatic

- La modèle Rado Florence est désormais doté d’un mouvement automatique.
- Le profil de boîtier fin garantit un grand confort au poignet.
- Le verre saphir est métallisé, autrement dit la montre bénéficie de la technologie bord-à-bord de Rado – la face de la montre est entièrement recouverte de matériaux haute technologie de Rado.
- Mouvement Rado R763 premium, réserve de marche de 80 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences de tests standards) pour une plus grande précision.

## Caractéristiques

- Profil de boîtier fin.
- Fond de boîtier transparent en verre saphir bombé.
- Verre saphir métallisé bord-à-bord.
- Boîtier brossé avec lunette et fond de boîtier polis contrastés.
- Bracelet à sept maillons premium avec maillons brossés et polis contrastés ou bracelet en cuir avec boucle ardillon brossée et polie.
- Nouveau profil de couronne avec symbole de l’ancre mobile en relief et traité au laser.
- Étanchéité jusqu’à 5 bar (50 mètres).

## Caractéristiques

1. Bracelet à sept maillons premium avec maillons intermédiaires traités PVD brossés et polis contrastés.
2. Boîtier en acier inoxydable brossé avec lunette et fond de boîtier polis contrastés.
3. Fond de boîtier transparent en verre saphir bombé.
4. Le verre saphir métallisé permet une construction bord-à-bord, autrement dit la face de la montre est entièrement recouverte de matériaux haute technologie de Rado.
5. Mouvement Rado R763, réserve de marche de 80 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences de tests standards) pour une plus grande précision.
6. Couleur du fond du guichet de date assortie au cadran et décoré d’un motif élaboré en relief.

## Avantages

- Bracelet à sept maillons premium et profil de boîtier fin pour un confort optimal.
- Le verre saphir métallisé permet une construction bord-à-bord ; la face de la montre est entièrement recouverte de matériaux haute technologie de Rado pour une excellente robustesse.
- Mouvement automatique Rado premium, réserve de marche de 80 heures, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences de tests standards) pour une plus grande précision.
- Le fond de boîtier transparent en verre saphir bombé laisse entrevoir le mouvement et permet à nos designers de maintenir la finesse du boîtier.
- Le nouveau profil de la couronne facilite le remontage.

## RAPPEL

Lors d’une vente, il est indispensable d’évoquer le confort, la durabilité et la qualité des montres Rado. La Rado Florence Automatic réunit toutes ces qualités.

## Séparateur de section

# Rado Coupole

Inspirée des montres Rado des années 1960, la Rado Coupole mêle design vintage et modernité. Modèle en acier inoxydable avec verre saphir traité antireflet sur les deux faces.

# LES ÉTAPES DE L’INSPIRATION

### Années 1960 : STREAMLINE

Un classique Rado des années 1960.

### 2015 : Rado Coupole

Design vintage avec une touche de modernité.

#### Rado Coupole : Une montre moderne au style résolument vintage.

## La collection

La collection complète accompagnée des pictogrammes indiquant leurs caractéristiques se trouve dans le Catalogue des collections.

## Caractéristiques

- Design classique associé aux matériaux.
- Boîtier en acier inoxydable, verre saphir traité antireflet, lunette ultra-fine.
- Matériaux traditionnels comme l’acier inoxydable.
- Prix attractif.

## Avantages

- Grand cadran ouvert pour plus de lisibilité.
- Style élégant et moderne de l’acier.
- Répond aux attentes d’une vaste clientèle à la recherche de la qualité et de la précision signées Rado.
- Un garde-temps classique pour toutes les occasions.
- Prix attractif pour la qualité et le design Rado.

## DESCRIPTION ÉMOTIONNELLE DE LA MONTRE

- Inspirée du passé mais résolument tournée vers l’avenir, cette collection s’appuie sur les montres Rado des années 1960 (Rado Streamline).
- Union du savoir-faire horloger classique et des matériaux haute technologie.
- Design vintage avec une touche de modernité.
- Design chic et sophistiqué.

1. Bracelet en cuir avec boucle déployante.
2. Boîtier en acier inoxydable avec revêtement PVD couleur or rose.
3. Mouvement automatique avec guichet de date, spiral en Nivachron™ amagnétique pour plus de fiabilité, testé et ajusté dans cinq positions pour une plus grande précision, réserve de marche de 80 heures.
4. Indicateur de réserve de marche.
5. Verre saphir galbé traité antireflet sur les deux faces.
6. Étanche jusqu’à 5 bar.

# Rappel

# Ce qu’il faut savoir...

- ... la collection de Rado est variée et polyvalente pour plaire à tous les goûts et à tous les styles.
- … la collection de Rado est équilibrée :
  - 50 % de modèles pour homme et 50 % de modèles pour femmes ;
  - plus de 50 % des modèles sont automatiques ;
  - modèles simples et plus complexes ;
  - matériaux haute technologie et matériaux traditionnels auxquels Rado a apporté sa touche ;
- … le design fait partie intégrante des créations de Rado. Les montres Rado séduisent aussi bien les passionnés de montres que de design.
- ... la qualité est au cœur des montres Rado, depuis le mouvement ETA jusqu’aux matériaux haute technologie.
- … la complication des montres Rado se trouve à l’extérieur, au niveau du boîtier ou du bracelet.
- … les montres Rado sont connues pour leurs matériaux haute technologie.
- … haute technologie, matériaux durables, innovation et technologie sont les principales caractéristiques de toutes les mondes Rado.