# 2026年新商品モジュール

# RADO CENTRIX M MOONPHASE QUARTZ

- Rado Centrix Moonphase（ラドー セントリックス ムーンフェイズ）は大地と空を表す2つのパーツの間にシックなムーンフェイズ表示を配したダイヤルを備え、太陽系とのつながりを感じさせるモデルです
- アプライドのポリッシュ仕上げの月はリアルで満月のような輝きです
- マザーオブパール ダイヤルは夜空の星のように華やかにきらめくダイヤモンドで飾られています
- 2本の針、日付表示で時間の経過を正確に示し、月の満ち欠けも表示されます
- メタライゼーション処理された、端から端までを覆うサファイアクリスタルとハイテクセラミック製ブレスレット中央リンクが優れた耐久性をもたらし、さらにハイテクセラミック製中央リンクが最大限の快適性を保証、ケースサイズ35mm

#### 特徴

1. ラドー キャリバー084クォーツムーブメント、日付表示とムーンフェイズ表示を備えた2針
2. メタライゼーション処理され、端から端までを覆う、縁にソフトな丸みを持たせたサファイアクリスタルガラス
3. 両面反射防止ARコーティング
4. マザーオブパール ダイヤル
5. 12個のブリリアント ブリリアント カット ダイヤモンド、トップウェッセルトンカラー、VS-SIクラリティ
6. ムーンフェイズ表示
7. ハイテクセラミック製ブレスレット中央リンク
8. レーザーエンボス加工でアンカーシンボルをあしらったリュウズ

#### メリット

- クォーツムーブメントとは精度が保証されているということです
- サファイアクリスタルは透明度が高いため、時計の視認性と耐久性が向上します。端から端までケースを覆う構造により、時計の上面全体がラドーのハイテクマテリアルで保護されています
- 反射防止ARコーティングでクリスタルの光透過率が向上し、時計の視認性がさらに強化されています
- マザーオブパールは一つひとつ模様が異なる天然素材です
- 上質なダイヤモンドが時計に光が当たる度に美しくきらめきます
- 29.5日周期の月の満ち欠けがはっきりと正確に再現されます
- ブレスレットに用いられたハイテクセラミックが快適性と耐久性をもたらします
- ラドーのアンカーシンボルは強さ、品質、安全性を意味し、またラドーの時計には5年保証のメリットがあることを思い出させてくれます

#### 感情に訴えかける話し方

- サファイアクリスタルとハイテクセラミックが耐久性を確保 – 本日お客様が選ばれた時計は何年経っても新品同様の美しさを保ちます
- ハイテクセラミック製ブレスレット中央リンクが快適性を確保 - これは軽量で緻密性が高く（磨き上げることで非常に滑らかに仕上げることができる）、体温に馴染みやすい熱特性を持つ素材です。ハイテクセラミックのなめらかな感触。時計はまるで自分の一部のように馴染みます
- ダイヤモンドインデックスとマザーオブパールがラグジュアリーな外観をもたらします
- 時間の経過が針で、月の満ち欠けがムーンフェイズ表示で示され、宇宙との つながりを感じることができます
- ムーンフェイズ機構が追加され、アート作品のようなデザインとなっています

#### 主な特徴

1. ハイテクセラミック製ブレスレット中央リンク
2. マザーオブパール ダイヤル
3. ダイヤモンドアワーマーカー
4. メタライゼーション処理され、端から端までを覆う、縁にソフトな丸みを持たせたサファイアクリスタルガラス
5. ローズゴールドカラーのPVDコーティングを施したステンレススチール製のケース、リュウズ、ブレスレットのコネクタ
6. アプライドのポリッシュ仕上げの月
7. ラドー キャリバーR084クォーツムーブメント、日付表示とムーンフェイズ表示を備えた2針
8. 防水 5 気圧（50 m）
9. ラドー国際5年保証

#### ムーンフェイズの設定

- ステップ1：日付の変更は必ず現在時刻が午後10時から午前2時の間でないことを確認してから行います
- ステップ2：直近の満月の日を調べ、そこから今日までの日数を計算します
- ステップ3：最初に止まる位置までリュウズを引き出します。リュウズは、日付を設定する場合は右、ムーンフェイズを設定する場合は左に回します。満月が表示されたポジションでリュウズを回すと、インジケーターがステップ2で計算した回数だけジャンプします。インジケーターが1回動くごとに1日進みます

# RADO CENTRIX M MOONPHASE QUARTZ限定エディション

- 各1,001個の限定版
- ケースバックに星のモチーフと「one night out of 1,001」（『1001の夜のうちの1夜』であることが示されている）の刻印入り
- ダイヤルは、29個のダイヤモンドの水平線で区切られたマザーオブパールの大地、アベンチュリンがきらめく星空そしてムーンフェイズ表示を備えています
- 月はポリッシュ仕上げのアプライドのため立体的に見えます
- ラドー キャリバーR084クォーツムーブメント、日付表示とムーンフェイズ表示を備えた2針
- ステンレススチール製のケース、リュウズ、ブレスレットコネクタ
- ブラックのポリッシュ仕上げハイテクセラミック製ブレスレット中央リンク
- リュウズのアンカーシンボル、レーザーエンボス加工

- 限定エディションの特別版です。ケースバックにその旨の刻印入り、および限定版証明書付き
- アベンチュリンとマザーオブパール ダイヤルが神秘的で華やかなデザイン
- 耐久性が高く何年経っても新品のような美しさを保ちます。これはメタライゼーション処理され、端から端までを覆うサファイアクリスタル、ハイテクセラミック製ブレスレット中央リンクによるものです
- 軽量で滑らかな感触が官能的なハイテクセラミック製ブレスレット中央リンクがもたらす快適性
- すべての新しいラドー製品同様、ラドー国際5年保証付き

# RADO TRUE ROUND X LES COULEURS LE CORBUSIER

- True Round（トゥルー ラウンド）コレクションの3つの新作はまさに、ラドーがなぜマスター・オブ・マテリアル（マテリアルの名匠）と称されるかを示すものとなっています
- 建築的ポリクロミーの3色に完璧にマッチしたケースとブレスレット – マットgris foncé 31 (32010)、マットnoir d'ivoire (4320E) 、新色のマットblanc ivoire (4320B)
- 建築的ポリクロミーの色は互いの補色 – 針にはカラーシステムの別の色が使用されています
  - マットblanc ivoire (4320B) はoutremer moyen (32021)、bleu outremer 31 (32020)、outremer pâle (32023)の針
  - マットgris foncé 31 (32010)はblanc (32001)、orange vif (4320S) 、vert anglais clair (32041)の針
  - マットnoir d'ivoire (4320E) はorange vif (4320S) 、vert 59 (4320G) 、vert olive (4320F) の針
- どのダイヤルもハイテクセラミック製で、ル・コルビュジエが手掛けた3つのビルの壁を思わせる抽象的なパターンのレーザー彫刻が施されています
  - マットblanc ivoire (4320B) 、ラ・シテ・ラディユーズ、マルセイユ
  - マットgris foncé 31 (32010)、カーペンター視覚芸術センター、ケンブリッジ（アメリカ）
  - マットnoir d'ivoire (4320E) 、議事堂、チャンディーガル
- チタンとサファイアクリスタルを採用したケースバック、レーザープリントで施されたLe Corbusierロゴ、建築的ポリクロミーとカラーストリップ

#### 特徴

1. 両面反射防止ARコーティングのカーブサファイアクリスタル
2. 射出成形、マット、ハイテクセラミック、モノブロックケース
3. ハイテクセラミックブレスレット、¼リンク単位で調整可能
4. 最大80時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験・調整済みで標準テスト要件を上回るラドー キャリバーR763ムーブメント
5. ケースとブレスレットは建築的ポリクロミーを正確に再現したもので、針には同じカラーシステムのカラーを使用
6. ル・コルビュジエが手掛けた最も有名な建築のコンクリートの壁面を抽象化したレーザー彫刻を施したダイヤル
7. 左下にあしらわれたロゴもダイヤルのデザインに一体化

#### メリット

- 反射防止コーティングによりサファイアクリスタルの光透過率が向上し、ダイヤルがより明るく見えて時計の視認性が強化されています
- サファイアクリスタルを採用した全面ハイテクセラミックの時計ということは、耐久性に優れ何年経っても新品のような美しさが保たれるということです
- モノブロック、マット、ハイテクセラミックケース、そしてマット、全面ハイテクセラミックのブレスレットで軽量性、快適性、官能的な着け心地を実現
- ブレスレットを¼リンク単位で調整できるため、手首に完璧にフィット
- プレミアム自動巻きムーブメントには耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイが組み込まれ、厳格なテストによって精度と信頼性が保証されています
- カラーのハイテクセラミックにレーザー彫刻を施したダイヤルは、ラドーがなぜ真のマスター・オブ・マテリアル（テリアルの名匠）と呼ばれるかを示す格好の例です
- すべてラドー国際5年保証付き

#### 特徴

1. アイボリーホワイトのハイテクセラミック製のケースとブレスレット
2. ハイテクセラミック製ブレスレット
3. ハイテクセラミック モノブロック ケース
4. 針には「建築的ポリクロミー」の3色を採用
5. 両面反射防止ARコーティングを施したサファイアクリスタルガラス
6. マルセイユにあるラ・シテ・ラディユーズのレーザー彫刻を施したハイテクセラミックダイヤル
7. 最大80時間のパワーリザーブ機能を備え、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで厳格なテストを行ったプレミアム自動巻きムーブメント
8. 防水 5 気圧（50 m）
9. ラドー国際5年保証

# RADO TRUE SQUARE X JI CHANG-WOOK

- - xcvxcvxcvcvラドxーは、数々vコラボレーションモデルを含め、アンバサダーの皆様と緊密にvx連携できることを光栄に思っています - delelexcvxcv
  - xcvxcvxcvcvラドxーは、数々vコラボレーションモデルを含め、アンバサダーの皆様と緊密にvx連携できるこ7個限定エディション（チ・チャンウクの生年1987年に因んで）とを光栄に思っています - delelexcvxcv
- 韓国のスーパースターCHANG-WOOK</b><div clasチ・チャンウクとコラボレーションを展開しました
- モデルは、ado True Squブラックのハイテクセラミック製ケースとブレスレットを備えたRado True Square（ラドー トゥルー
  ）です
- 12個のきらめくルビーがダイヤルを飾ります
- 最大80時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験・調整済みで標準テスト要件を上回るラドー キャリバーR734オープンハートムーブメント
- オープンハートのダイヤルとサファイアクリスタル製シースルーケースバック – ケースバックにはチ・チャンウクのサインと「One Out Of 987」のプリント

# TRUE SQUARE SKELETON

- バゲットカットダイヤモンドを台形にセッティングしたRado True Square Skeleton （ラドー トゥルー スクエア スケルトン）- posdeelte
- 12個のダイヤモンドアワーマーカー
- 耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験済みで標準テスト要件を上回るラドー キャリバーR808自動巻きスケルトンムーブメント
- 艶消し仕上げムーブメント、ダイヤル側はアンスラサイトカラー仕上げでケースバック側はニッケルカラー
- ポリッシュ仕上げのブラックのハイテクセラミック製モノブロックケース、ポリッシュ仕上げのブラックのハイテクセラミック製ブレスレット
- フラット型サファイアクリスタルガラス、両面反射防止ARコーティング
- サファイアクリスタル付きシースルケースバック
- スケルトンダイヤル、ムーブメント、シースルーケースバックが時計との間に感情的なつながりを生み、心臓部が鼓動を打つ様子を外から眺めることもできます

# RADO INTEGRAL M

- ミディアムサイズのRado Integra（ラドー インテグラル）コレクション – ケースサイズ28mm 2025年に発売された31.5mmモデルと23mmモデルもあります
- いずれもブラックのラッカー仕上げダイヤルに4個のダイヤモンドがあしらわれています
- ラドー キャリバーR279クォーツムーブメント、日付表示とPreciDriveテクノロジーを搭載した2針
- メタライゼーション処理され、端から端まで覆うカーブサファイアクリスタル、面取りされたエッジ、内側に反射防止ARコーティング
- 大型モデル、小型モデル同様、新しいミディアムサイズモデルにもさまざまな最適な素材が用いられています
  - メタライゼーション処理され、端から端までを覆うサファイアクリスタル
  - ブレスレットのハイテクセラミック製中央リンクが快適性と耐久性を実現
  - 快適性に優れたステンレススチール薄型ケース
- ブラックのハイテクセラミックとステンレススチール
- すべてラドー国際5年保証付き

# RADO DIASTAR ORIGINAL SKELETON限定エディション

- 色を通して喜びを表現したRado DiaStar Original Skeleton（ラドー ダイヤスター オリジナル スケルトン）の3つの限定モデル
- 各555個の特別版 – 自分だけのカラーを手に入れてください。サファイアクリスタルケースバックに「One Out Of 555」のプリント
- いずれも軽量性に優れたCeramos™(セラモス) ベゼルとフッ素ラバー（FKM）製ストラップで快適性を実現
- ラドー キャリバーR808自動巻きスケルトンムーブメント、水平方向に艶消し仕上げを施したロジウムカラーまたはイエローゴールドカラー
- 放射線状に艶消し仕上げを施したプラチナカラーまたはイエローゴールドカラーPVDコーティングのセラモス™ ベゼル 放射状のヘアライン仕上げが施された円錐形要素を備えた、プラチナカラーまたはイエローゴールドカラーのPVDコーティングCeramos™(セラモス) ベゼル
- 鮮やかなレッド、イエローまたはグリーンのSuper-LumiNova®を塗布したフローティングインデックス。針と動く錨のシンボルにもそれに合わせた色合いのSuper-LumiNova®が塗布されています
- 鮮やかなグリーン、ブルー、レッドを用いた環状ダイヤル、それに合わせた色合いのFKMラバーストラップ

#### 特徴

1. 内側に反射防止ARコーティングを施したスクエアファセットカット サファイアクリスタル
2. 放射線状に艶消し仕上げを施したプラチナカラーまたはイエローゴールドカラーPVDコーティングのCeramos™(セラモス) ベゼル
3. 最大80時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験済みで標準テスト要件を上回るラドーR808自動巻きスケルトンムーブメント
4. Super-LumiNova®を塗布した針、インデックス、ラドーの動くアンカーシンボル
5. ピンバックル付きFKMラバーストラップ
6. サファイアクリスタル上にプリントされたラドーとダイヤスターのロゴ
7. 防水 10 気圧（100 m）
8. ラドー国際5年保証

#### メリット

- サファイアクリスタルは非常に透明度が高く耐傷性に優れているため、今後何年にもわたり時計を読みやすく保ちます。反射防止ARコーティングによりクリスタルの光透過率が向上し、時計の視認性がさらに強化されています。
- Ceramos™(セラモス) は軽量で極めて耐久性に優れています。快適性が高く、新品同様の美しさを保ちます
- 耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載し、5つのポジションで厳格な試験・調整済みで精度と信頼性が保証されています
- Super-LumiNova®が塗布されているということは暗い場所でも時刻の読み取りが容易であるということです
- ストラップは快適性に優れて摩耗にも強く、 Ceramos™(セラモス) ベゼルと最適な組み合わせです。ラドーのEasyClipシステム搭載
- これは10気圧防水で、サファイアクリスタルとCeramos™(セラモス) を採用したラドーの「一生ものの時計」です
- 延長保証により、安心してお使いいただけます
- スケルトンダイヤル、ムーブメントとサファイアクリスタルケースバックが時計との間に感情的なつながりを生み、 心臓部が鼓動を打つ様子を外から眺めることもできます

#### 特徴

1. ピンバックル付きFKMラバーストラップ
2. プラチナカラーのCeramos™(セラモス) ベゼル、放射線状の艶消し仕上げ
3. Super-LumiNova™を施した動く錨のシンボル
4. 内側に反射防止ARコーティングを施したスクエアファセットカット サファイアクリスタル ガラス
5. フローティングインデックス、鮮やかなカラーのSuper-LumiNova®
6. 鮮やかなカラーのSuper-LumiNova®を塗布した針
7. 水平方向に艶消し仕上げを施したR808自動巻きスケルトンムーブメント、最大80時間のパワーリザーブ、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験済みで標準テスト要件を上回る
8. 防水 10 気圧（100 m）
9. ラドー国際5年保証

# RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC AUTOMATIC CHRONOGRAPH

- Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Automatic Chronogaph（ラドー キャプテンクック ハイテクセラミック オートマチック クロノグラフ)ファミリーに第3のカラーが登場
- ブルーのハイテクセラミック ベゼル インサートとそれに合わせたブルーのダイヤル
- ポリッシュ仕上げとマット仕上げを組み合わせたプラズマ ハイテクセラミック ブレスレットを備えたマットプラズマハイテクセラミックモノブロックケース
- ローズゴールドカラーのPVDコーティングを施したステンレススチール製逆回転防止ベゼル、ねじ込み式のリュウズとプッシャー
- 最大59時間パワーリザーブ機能を備え、耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイを搭載、5つのポジションで試験・調整済みで標準テスト要件を上回るラドー キャリバーR801自動巻きクロノグラフムーブメント
- Super-LumiNova® コーティングのインデックスと針
- 防水 30 気圧（300 m）
- ラドー国際5年保証

#### メリット

- プラズマハイテクセラミックは金属成分を一切含んでいないにもかかわらず、メタリックな外観を備え、 快適性に優れています。ハイテクセラミックとサファイアクリスタルが時計の耐久性を確保します
- ハイテクセラミックベゼルのインサートは非常に耐傷性に優れています。サファイアクリスタルの時計のトップフェイス全体がラドーのハイテクマテリアルで覆われています。逆回転防止ベゼルで経過時間を測定することができます
- R801自動巻きクロノグラフムーブメントは優れた精度と信頼性を備えています。耐磁性のあるNivachron™ （ニバクロン）ヒゲゼンマイで機能が強化され、厳格な試験・調整を行うことで精度と信頼性がさらに向上しています
- Super-LumiNova®により、暗い場所でも時刻が読み取りやすくなっています
- ねじ込み式のリュウズとプッシャーによって防水性が強化され、30気圧（300m）防水となっています
- 延長保証により、安心してお使いいただけます

# RADO HYPERCHROME（ラドー ハイパークローム）

- 新しいデザインの3針クォーツRado HyperChrome（ラドー ハイパークローム）の成功を受け、今回チタンケースの新作が加わりました。-ICIDELETE
- ほかの3針クォーツのラドー ハイパークロームと同様にグリーンのハイテクセラミックベゼルとサファイアクリスタルを備え、トップフェイス全体がラドーのハイテクマテリアルで覆われています
- チタンは非常に軽量で（わずか53 g）、艶消し仕上げのチタン製ピンバックル付きグレーのファブリックストラップが際立ちます。
- 日付表示を備えたラドー キャリバーR292 3針クォーツムーブメント。PreciDriveテクノロジーとHeavyDriveテクノロジーによって年差±10秒の精度を実現
- Super-LumiNova®を塗布したインデックスと針により、暗所でも時計が読み取りやすくなっています
- 防水 15 気圧（150 m）
- ラドー国際5年保証

#### 特徴 - TITRE nEST PAS BON

1. 艶消し仕上げのチタン製ピンバックル付きグレーのファブリックストラップ
2. 艶消し仕上げのチタンケース
3. グリーンのハイテクセラミックベゼル
4. Super-LumiNova®を塗布したインデックスと針により、暗所でも優れた視認性を発揮す
5. 内側に反射防止ARコーティングを施したカーブサファイアクリスタルガラス
6. 日付表示を備え、PreciDriveテクノロジーとHeavyDriveテクノロジーを搭載したラドーR292 3針クォーツムーブメント
7. レーザーエンボス加工でアンカーシンボルを施した艶消し仕上げのチタン製リュウズ
8. 防水 15 気圧（150 m）
9. ラドー国際5年保証

Made with Pingendo Free