# MODULE NOUVEAUTÉS 2026

# RADO CENTRIX M MOONPHASE QUARTZ

- Un cadran divisé pour représenter la Terre et le ciel, avec un élégant affichage des phases de lune entre les deux : la Rado Centrix Moonphase connecte sa ou son propriétaire au système solaire.
- Une lune appliquée et polie se détache nettement – la lune Rado est aussi lumineuse que la pleine lune.
- Des diamants ornent le cadran en nacre et scintillent comme des étoiles dans le firmament nocturne.
- La montre indique le temps qui passe grâce à deux aiguilles, un guichet de date et les phases de lune.
- Un verre saphir bord-à-bord métallisé et les maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie se portent garants de la durabilité. Les maillons intermédiaires en céramique haute technologie offrent également un confort maximal. Boîtier de 35 mm de diamètre.

#### CARACTÉRISTIQUES

1. Mouvement à quartz calibre Rado 084 à deux aiguilles avec guichet de la date et guichet des phases de lune.
2. Verre saphir bord-à-bord métallisé avec un léger arrondi au niveau du bord.
3. Traitement antireflet sur les deux faces.
4. Cadran en nacre.
5. 12 diamants taille brillant, couleur Top Wesselton, clarté VS-SI.
6. Guichet des phases de lune.
7. Maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie.
8. Couronne avec symbole de l’ancre en relief et traité au laser.

#### AVANTAGES

- Le mouvement à quartz garantit la précision de la montre.
- Le verre saphir est extrêmement transparent, la montre est ainsi facile à lire et particulièrement durable, la montre ne perd pas en lisibilité. La construction bord-à-bord signifie que toute la face de la montre est équipée de matériaux haute technologie Rado.
- Le traitement antireflet améliore la transmission de la lumière à travers le verre, la montre est encore plus lisible.
- La nacre est une substance naturelle, chaque cadran révèle un motif unique.
- Les diamants de haute qualité brillent de mille feux lorsque la montre capte la lumière.
- Les différentes phases de la lune sont représentées de façon claire et précise au cours du cycle de 29,5 jours.
- Le bracelet en céramique haute technologie garantit confort et durabilité.
- Le symbole de l’ancre de Rado incarne la résistance, la qualité et la sécurité – il rappelle ici que la montre bénéficie de la garantie Rado de 5 ans.

#### ARGUMENTS ÉMOTIONNELS

- Le verre saphir et la céramique haute technologie garantissent la durabilité – la montre que vous choisissez aujourd’hui conservera son aspect neuf au fil des ans.
- Le confort est assuré par les maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie : la céramique haute technologie est légère, dense (elle peut donc être polie pour obtenir une finition ultra-lisse) et grâce à ses propriétés thermiques, elle se réchauffe pour atteindre exactement la température de votre corps. La céramique haute technologie est très agréable à porter, la montre est comme une seconde peau.
- Les index en diamant et la nacre créent une apparence luxueuse.
- Le temps qui passe est mesuré par les aiguilles et le cycle de la lune est renseigné par le guichet des phases de lune : le ou la propriétaire est connectée à la Création.
- La complication des phases de lune enrichit le design qui s’apparente à une œuvre d’art.

#### Caractéristiques clés

1. Maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie.
2. Cadran en nacre.
3. Index en diamant.
4. Verre saphir bord-à-bord métallisé avec un léger arrondi au niveau du bord.
5. Boîtier, couronne et connecteurs du bracelet en acier inoxydable avec revêtement PVD couleur or rose.
6. Lune appliquée et polie.
7. Mouvement à quartz calibre Rado R084 à deux aiguilles avec guichet de la date et guichet des phases de lune.
8. Étanche jusqu’à 5 bar (50 m)
9. Garantie Rado de 5 ans.

#### Réglage de la phase de lune​

- Étape 1 : veillez à ce qu’il ne soit pas entre 22h et 2h, le mécanisme de changement de la date risque sinon d’être en prise.
- Étape 2 : recherchez la date de la dernière pleine lune et comptez le nombre de jours depuis celle-ci jusqu’à aujourd’hui.
- Étape 3 : tirez la couronne d’un cran. La couronne doit être tournée dans le sens opposé à vous pour régler la date et dans le sens vers vous pour régler la phase de lune. Positionnez la lune de façon à indiquer une pleine lune, puis tournez la couronne pour faire avancer l’affichage de la phase de lune autant de fois que le nombre de jours défini à l’étape 2. Chaque mouvement de l’affichage correspond à un jour.

# RADO CENTRIX M MOONPHASE QUARTZ LIMITED EDITION

- Une édition limitée à seulement 1 001 exemplaires.
- Fond de boîtier orné d’étoiles et mention du statut limité : « one night out of 1,001 ».
- Le cadran révèle une Terre en nacre, un horizon esquissé par 29 diamants, un ciel étoilé en aventurine et un guichet des phases de lune.
- Lune polie et appliquée : effet 3D.
- Mouvement à quartz calibre Rado R084 à deux aiguilles avec guichet de la date et guichet des phases de lune.
- Boîtier, couronne et connecteurs du bracelet en acier inoxydable.
- Maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie noire polie.
- Symbole de l’ancre en relief et traité au laser au niveau de la couronne.

- Exclusivité garantie car c’est une édition limitée. Le fond de boîtier spécialement gravé et la carte d’édition limitée attestent de ce statut.
- Le cadran en aventurine et en nacre confère à la montre un look glamour et magique.
- La durabilité, qui permet à la montre de préserver son aspect neuf au fil des ans, est garantie par le verre saphir bord-à-bord métallisé et les maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie.
- Le confort est assuré par les maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie, un matériau léger, lisse et agréable à porter.
- Comme toutes les nouvelles Rado, la montre bénéficie de la garantie Rado de 5 ans.

# RADO TRUE ROUND X LES COULEURS LE CORBUSIER

- Trois nouveaux modèles issus de la collection True Round confirment la réputation de Rado en tant que « Master of Materials ».
- Les boîtiers et les bracelets correspondent parfaitement à trois des couleurs de la Polychromie Architecturale – gris foncé 31 mat (32010), noir d’ivoire mat (4320E) et la nouvelle couleur, blanc ivoire mat (4320B).
- Chaque couleur de la Polychromie Architecturale complète une autre, les différentes nuances de la palette sont donc adoptées par les aiguilles.
  - Le blanc ivoire mat est associé aux aiguilles outremer moyen, outremer et outremer pâle.
  - Le gris foncé 31 mat est associé aux aiguilles blanches, orange vif et vert anglais clair.
  - Le noir d’ivoire mat est associé aux aiguilles orange vif, vertes et vert olive vif.
- Le cadran de chaque pièce, en céramique haute technologie, arbore une représentation abstraite, gravée au laser, de la texture de trois bâtiments signés Le Corbusier.
  - Blanc ivoire mat, La Cité Radieuse, Marseille.
  - Gris foncé mat , Carpenter Centre for the Visual Arts, Cambridge, États-Unis.
  - Noir d’ivoire mat, Palais de l’Assemblée, Chandigarh.
- Fond de boîtier en titane et verre saphir, logo Le Corbusier, Polychromie Architecturale et bandes de couleur imprimés au laser.

#### CARACTÉRISTIQUES

1. Verre saphir bombé avec traitement antireflet sur les deux faces.
2. Boîtier monobloc en céramique haute technologie mate moulée par injection.
3. Bracelet en céramique haute technologie, ajustable par ¼ de maillon.
4. Mouvement calibre Rado R763 avec 80 heures de réserve de marche, spiral en Nivachron™ amagnétique, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences des tests standards).
5. Le boîtier et le bracelet reprennent parfaitement les nuances de la Polychromie Architecturale, ainsi que les aiguilles inspirées de la même palette de couleurs.
6. Le cadran arbore une représentation abstraite, gravée au laser, des surfaces en béton des bâtiments les plus célèbres de Le Corbusier.
7. Logo intégré dans le design du cadran, dans le quart inférieur gauche.

#### AVANTAGES

- Le traitement antireflet favorise la transmission de la lumière à travers le verre saphir, le cadran paraît plus lumineux et la montre est plus lisible.
- Le verre saphir et une montre entièrement en céramique haute technologie garantissent la durabilité du modèle qui préservera son aspect neuf au fil des ans.
- Un boîtier monobloc en céramique haute technologie mate et un bracelet entièrement en céramique haute technologie mate confèrent à la montre légèreté et confort, elle est très agréable à porter.
- Le bracelet peut être ajusté par ¼ de maillon, il est ainsi possible d'obtenir un ajustement parfait.
- Le mouvement automatique haut de gamme équipé d’un spiral en Nivachron™ amagnétique a subi des tests rigoureux : la montre est précise et fiable.
- La céramique haute technologie de couleur et les cadrans gravés au laser confirment la réputation de Rado en tant que véritable « Master of Materials ».
- Chaque montre bénéficie de la garantie Rado de 5 ans.

#### CARACTÉRISTIQUES

1. Boîtier et bracelet en céramique haute technologie blanc ivoire.
2. Bracelet en céramique haute technologie.
3. Boîtier monobloc en céramique haute technologie.
4. Aiguilles inspirées de trois nuances de la Polychromie Architecturale.
5. Verre saphir traité antireflet sur les deux faces.
6. Cadran en céramique haute technologie avec représentation abstraite gravée au laser de La Cité Radieuse, Marseille.
7. Mouvement automatique haut de gamme avec 80 heures de réserve de marche , spiral en Nivachron™ amagnétique, testé et ajusté dans cinq positions.
8. Étanche jusqu’à 5 bar (50 m)
9. Garantie Rado de 5 ans.

# RADO TRUE SQUARE X JI CHANG-WOOK​

- Rado est fier de travailler en étroite collaboration avec ses ambassadeurs et de concevoir avec eux des montres collaboratives.
- Nous avons imaginé une montre en collaboration avec notre ambassadeur Ji Chang-wook, superstar coréenne.
- Édition limitée à 987 exemplaires (Ji Chang-wook est né en 1987).
- Le modèle est la Rado True Square, avec un boîtier et un bracelet en céramique haute technologie noire mate.
- Cadran serti de douze rubis éclatants.
- Mouvement apparent calibre Rado R734 avec 80 heures de réserve de marche et spiral en Nivachron™ amagnétique, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences des tests standards).
- Cadran cœur ouvert et fond de boîtier en verre saphir imprimé de la signature de Ji Chang-wook et de la mention « One Out Of 987 ».

# RADO TRUE SQUARE SKELETON

- Rado True Square Skeleton sertie de diamants taille trapèze/baguette.
- Douze index en diamant.
- Mouvement automatique squelette calibre Rado R808 avec spiral en Nivachron™ amagnétique, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences des tests standards).
- Mouvement avec finition anthracite brossée côté cadran et nickelée côté fond.
- Boîtier monobloc et bracelet en céramique haute technologie noire polie.
- Verre saphir plat traité antireflet sur les deux faces.
- Fond de boîtier en verre saphir.
- Le cadran squelette, le mouvement et le fond de boîtier transparent permettent au propriétaire de créer un lien émotionnel avec sa montre, il peut voir son cœur battant.

# RADO INTEGRAL M

- Une taille M enrichit la collection Rado Integral, avec un diamètre de boîtier de 28 mm. Cette montre complète les modèles de 31,5 mm et 23 mm lancés en 2025.
- Les deux modèles possèdent un cadran noir laqué, serti d’un diamant à chaque quart d’heure.
- Mouvement à quartz calibre Rado R279 à deux aiguilles avec guichet de la date, technologie PreciDrive.
- Verre saphir bord-à-bord galbé et métallisé, bords biseautés, traitement antireflet sur la face intérieure.
- À l’instar du grand et du petit modèles, la nouvelle taille M intègre différents matériaux pour une utilisation optimale :
  - verre saphir bord-à-bord métallisé pour la durabilité ;
  - maillons intermédiaires du bracelet en céramique haute technologie pour le confort et la durabilité ;
  - acier inoxydable pour un boîtier fin et confortable.
- Céramique haute technologie noire et acier inoxydable.
- Chaque montre bénéficie de la garantie Rado de 5 ans.

# RADO DIASTAR ORIGINAL SKELETON LIMITED EDITION

- Exprimez votre joie à travers la couleur : trois éditions limitées de la Rado DiaStar Original Skeleton.
- Seulement 555 exemplaires de chaque : exclusivité garantie. Trouvez votre propre style coloré. Mention « One Out Of 555 » imprimée sur le fond de boîtier en verre saphir.
- Avec une lunette en Ceramos™ légère et un bracelet en caoutchouc fluoré léger, la montre est assurément confortable.
- Mouvement automatique squelette calibre Rado R808, finition couleur or jaune ou rhodiée avec décor brossé horizontal.
- Lunette en Ceramos™ avec revêtement PVD couleur or jaune ou platine, élément conique avec décor brossé radial.
- Index flottants avec Super-LumiNova® de couleur vive – rouge, jaune ou vert. Super-LumiNova® de couleur assortie sur les aiguilles et le symbole de l’ancre mobile.
- Cadrans en forme d’anneau de couleur vive – vert, bleu et rouge – avec bracelets en caoutchouc fluoré de couleur assortie.

#### CARACTÉRISTIQUES

1. Verre saphir à facettes carrées avec traitement antireflets sur la face intérieure.
2. Lunette en Ceramos™ avec revêtement PVD couleur or jaune ou platine, finition brossée radiale.
3. Mouvement automatique squelette calibre Rado R808 avec 80 heures de réserve de marche, spiral en Nivachron™ amagnétique, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences des tests standards).
4. Aiguilles, index et symbole de l’ancre Rado mobile revêtus de Super-LumiNova®.
5. Bracelet en caoutchouc fluoré avec boucle ardillon.
6. Logos Rado et DiaStar imprimés sur le verre saphir.
7. Étanche jusqu’à 10 bar (100 m)
8. Garantie Rado de 5 ans.

#### AVANTAGES

- Le verre saphir est extrêmement transparent et durable, la montre est facile à lire et sa lisibilité est préservée au fil des années. Le traitement antireflet améliore la transmission de la lumière à travers le verre, la montre est encore plus lisible.
- Le Ceramos™ est léger et extrêmement durable. La montre est confortable et conserve son aspect neuf.
- Équipée d’un spiral en Nivachron™ amagnétique et testée dans cinq positions, la montre est précise et fiable
- Le revêtement en Super-LumiNova® permet une lecture aisée de l’heure, même dans des conditions de faible luminosité.
- Le bracelet est confortable et résistant. Il complète idéalement la lunette en Ceramos™. Muni du système Rado EasyClip.
- Avec une étanchéité jusqu’à 10 bars, un verre saphir et le Ceramos™, cette nouvelle montre Rado est conçue pour « durer toute une vie ».
- L’extension de garantie offre une tranquillité d’esprit supplémentaire à son propriétaire.
- Le cadran squelette, le mouvement et le fond en verre saphir permettent au propriétaire de créer un lien émotionnel avec sa montre. Il peut voir son cœur battant.

#### CARACTÉRISTIQUES

1. Bracelet en caoutchouc fluoré avec boucle ardillon.
2. Lunette en Ceramos™ de couleur platine, décor brossé radial.
3. Symbole de l’ancre mobile revêtu de Super-LumiNova™
4. Verre saphir à facettes carrées avec traitement antireflet sur la face intérieure.
5. Index flottants avec Super-LumiNova® de couleur vive.
6. Aiguilles avec Super-LumiNova® de couleur vive.
7. Mouvement squelette automatique R808 avec décor brossé horizontal, 80 heures de réserve de marche, spiral en Nivachron™ amagnétique, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences des tests standards).
8. Étanche jusqu’à 10 bar (100 m)
9. Garantie Rado de 5 ans.

# RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC AUTOMATIC CHRONOGRAPH

- Un troisième coloris enrichit la famille Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Automatic Chronograph.
- Un insert de lunette en céramique haute technologie bleue, assortie au cadran bleu.
- Boîtier monobloc en céramique haute technologie plasma mate, bracelet en céramique haute technologie plasma, alternance de finitions polies et mates.
- Lunette unidirectionnelle, couronne vissée et poussoirs vissés en acier inoxydable avec revêtement PVD couleur or rose.
- Mouvement chronographe automatique calibre Rado R801 avec 59 heures de réserve de marche, spiral en Nivachron™ amagnétique, testé et ajusté dans cinq positions (supérieur aux exigences des tests standards).
- Aiguilles et index revêtus de Super-LumiNova®.
- Étanche jusqu’à 30 bar (300 m).
- Garantie Rado de 5 ans.

#### AVANTAGES

- La céramique haute technologie plasma confère à la montre une apparence métallique sans la moindre particule de métal. La céramique haute technologie est confortable. La céramique haute technologie et le verre saphir garantissent la durabilité de la montre.
- L’insert de lunette en céramique haute technologie est extrêmement résistant aux rayures. Avec le verre saphir, toute la face de la montre est équipée de matériaux haute technologie de Rado. La lunette tournante unidirectionnelle permet de relever le temps écoulé.
- Le mouvement chronographe automatique R801 est précis et fiable. Des évolutions – un spiral en Nivachron™ amagnétique et des tests dans cinq positions – ont permis d’améliorer la précision et la fiabilité du mouvement.
- Le revêtement en Super-LumiNova® facilite la lecture de l’heure, même dans des conditions de faible luminosité.
- La couronne et les poussoirs vissés améliorent l’étanchéité, la montre est étanche jusqu’à 30 bars (300 m).
- L’extension de garantie offre une tranquillité d’esprit supplémentaire à son propriétaire.

# RADO HYPERCHROME

- Après le succès de la version revisitée de la Rado HyperChrome à quartz et trois aiguilles, la famille s’enrichit d’un nouveau modèle doté d’un boîtier en titane.
- Grâce à la lunette en céramique haute technologie verte et au verre saphir, toute la face de la montre est équipée de matériaux haute technologie de Rado – à l’instar des autres modèles Rado HyperChrome à quartz et trois aiguilles.
- Le titane est très léger (seulement 53 grammes). Le modèle est associé à un bracelet en tissu gris muni d’une boucle ardillon en titane brossé.
- Mouvement à quartz à trois aiguilles calibre Rado R292 avec guichet de la date. Technologies PreciDrive et HeavyDrive pour garantir une précision de +/- 10 secondes par an.
- Aiguilles et index revêtus de Super-LumiNova® pour garantir la lisibilité de la montre, même dans des conditions de faible luminosité.
- Étanche jusqu’à 15 bar (150 m).
- Garantie Rado de 5 ans.

#### CARACTÉRISTIQUES

1. Bracelet en tissu gris avec boucle ardillon en titane brossé.
2. Boîtier en titane brossé.
3. Lunette en céramique haute technologie verte.
4. Aiguilles et index revêtus de Super-LumiNova® pour une grande lisibilité, même dans des conditions de faible luminosité.
5. Verre saphir bombé traité antireflet sur la face intérieure.
6. Mouvement à quartz à trois aiguilles calibre Rado R292 avec guichet de la date, technologies PreciDrive et HeavyDrive.
7. Couronne en titane brossé avec symbole de l’ancre en relief et traité au laser.
8. Étanche jusqu’à 15 bar (150 m).
9. Garantie Rado de 5 ans.

Conçu avec Pingendo Free