# Specjalista w dziedzinie materiałów

# Wprowadzenie

# Opis

Trwały. Piękny. Zegarek zaprojektowany tak, by zawsze wyglądać jak nowy — esencja filozofii Rado.

Za tym wszystkim stoi wieloletnia tradycja nowatorskich badań oraz zaawansowane, nowoczesne technologie wytwarzania materiałów, które od lat definiują innowacyjne podejście marki Rado.

Dowiedz się więcej o mistrzostwie materiałów marki Rado.

# Cele

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą:

1. zaznajomieni z rewolucyjnymi materiałami high-tech marki Rado,
2. potrafili jasno wyjaśnić, dlaczego marka Rado sięga po materiały high-tech, w jaki sposób są one wykorzystywane w zegarkach oraz jakie realne korzyści przekładają się z tego na doświadczenie klienta

# Najważniejsze fakty dotyczące materiałów high-tech marki Rado

## Separator sekcji

# W Rado wyrafinowanie WIDAĆ JUŻ NA PIERWSZY RZUT OKA

Wiele marek buduje wartość swoich zegarków na stopniu skomplikowania mechanizmów. W przypadku Rado zaawansowana technologia objawia się przede wszystkim w materiałach, z których powstaje zegarek. Dlatego wyrafinowanie Rado widoczne jest już na pierwszy rzut oka — w materiałach high-tech oraz innowacyjnych rozwiązaniach zastosowanych przy tworzeniu koperty i bransolety.

Głównym celem stosowania przez Rado materiałów high-tech jest tworzenie zegarków, które oferują:

- niezwykły komfort noszenia,
- które nawet po latach wyglądają jak nowe

Nieustannie badamy nowe technologie, aby w zegarkach Rado wykorzystywać coraz doskonalsze materiały high-tech. Inspiracje do ich rozwoju często czerpiemy spoza tradycyjnego świata zegarmistrzostwa — z innych obszarów zaawansowanej produkcji — wprowadzając do branży zegarkowej nieoczekiwaną, pionierską wiedzę ekspercką.

## Separator sekcji

# Najważniejsze fakty dotyczące materiałów high-tech marki Rado

Rado wykorzystuje rewolucyjne materiały, aby tworzyć jedne z najbardziej wytrzymałych zegarków na świecie, zapewniających jednocześnie wyjątkowy komfort noszenia. Marka Rado nosi miano Mistrza Materiałów, ponieważ…

- …jest pionierem i liderem w stosowaniu materiałów high-tech w zegarmistrzostwie
- …swój pierwszy zegarek o zwiększonej odporności na zarysowania wyprodukowała w 1962 roku (The Original, DiaStar 1)
- … w roku 1986 marka po raz pierwszy zastosowała ceramikę high-tech o zwiększonej odporności na zarysowania
- ...posiada prawie 40 lat doświadczenia w pracy z ceramiką high-tech
- …należy do pionierów w produkcji szkła szafirowego, którego użycie jest obecnie standardem w branży zegarmistrzowskiej
- …posiada liczne patenty obejmujące autorskie konstrukcje, procesy produkcyjne i techniki montażu
- …zegarki cechują się zwiększoną odpornością na zarysowania i są zaprojektowane tak, aby przez długie lata wyglądać jak nowe
- …zegarki są lekkie, hipoalergiczne, szybko dostosowują się do temperatury ciała i zapewniają najwyższy komfort
- ...firma odniosła znaczący sukces w opracowywaniu nowych, technicznie wymagających do uzyskania kolorów ceramiki high-tech
- …wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i najczystsze surowce do produkcji materiałów high-tech najwyższej jakości
- …posiada umiejętność tworzenia konkretnych kształtów, połączeń materiałów i kolorów, dając nowe możliwości w zakresie wzornictwa
- …nieustannie bada i rozwija technologie, aby wprowadzać do branży zegarmistrzowskiej nowe i udoskonalone materiały high-tech

## Separator sekcji

# Słowniczek najważniejszych terminów technicznych Rado

Jeśli nie masz pewności co do znaczenia danego terminu, szczegółowe informacje znajdziesz w Katalogu kolekcji Rado. Poniżej przedstawiamy przegląd wybranych terminów technicznych, z którymi możesz się spotkać:

TERMIN TECHNICZNY | WYJAŚNIENIE
--- | ---
DYFUZJA WĘGLA | Zabieg utwardzania stali nierdzewnej do około 1000 Vickersów
KOMPOZYT | Mieszanka materiałów Na przykład Ceramos™ jest materiałem kompozytowym składającym się z ceramiki i metalu
POWLEKANIE CVD | Powlekanie CVD (ang. chemical vapour deposition, pol. chemiczne osadzanie z fazy gazowej) to proces nanoszenia warstw na materiał Stosowany jest wyłącznie w produkcji stopu „hardmetal” do Rado DiaStar Original w celu uzyskania złotego koloru
USUWANIE SPOIWA | Krok w procesie produkcji ceramiki high-tech Spoiwo polimerowe jest usuwane z elementów z ceramiki high-tech za pomocą procesu chemicznego
DIAMENTOWA TARCZA/DIAMENTOWE NARZĘDZIA | Narzędzia z syntetycznego diamentu do obróbki elementów z ceramiki high-tech Tylko te narzędzia są wystarczająco twarde, aby zapewnić niezbędne wymiary i jakość wykończenia elementów z ceramiki high-tech
GRANULAT/MASA WSADOWA | Półprodukt powstały w trakcie przygotowania do produkcji ceramiki high-tech Zestalona, granulowana pasta z proszku, pigmentów i spoiwa
WTRYSKIWANIE | Krok w procesie produkcji ceramiki high-tech Proces wtryskiwania mieszanki ceramicznej high-tech do precyzyjnej formy w celu uzyskania zamierzonego kształtu
METALIZACJA | Technika barwienia szkła szafirowego Stosowana jest głównie w zegarkach o konstrukcji z pokryciem całej koperty (np. Centrix, Integral itp.)
Konstrukcja monobloc | Stosowana przez Rado technologia konstruowania koperty zegarka Formowanie koperty zegarka z jednego kawałka materiału, bez użycia rdzenia stalowego Koperta jednoczęściowa (monobloc) składa się z jednego elementu ceramiki high-tech, który łączy z sobą wszystkie części zegarka
FORMA | Precyzyjne narzędzie do nadawania kształtu kopercie zegarka lub ogniwom bransolety
Nawęglanie plazmowe | Ostatni etap procesu produkcji ceramiki plazmowej high-tech Zmienia białą ceramikę w ceramikę plazmową high-tech o metalicznym kolorze Gazy aktywowane w temperaturze 20 000˚C zmieniają skład ceramiki high-tech, nie wpływając na jej podstawowe właściwości
Spoiwo polimerowe | Podczas przygotowania do produkcji ceramiki high-tech proszek mieszany jest ze spoiwem polimerowym (materiałem syntetycznym) Spoiwo to działa jako środek pomocniczy w procesie formowania, umożliwiający modelowanie ceramiki high-tech
Powłoka PVD | Powłoka PVD (ang. physical vapour deposition, pol. fizyczne osadzanie z fazy gazowej) to proces nanoszenia warstw na materiał Idealny do nakładania kolorowych, twardych warstw na stal nierdzewną
>Si3N4 Azotek krzemu | Si3N4 to wzór chemiczny azotku krzemu Ultralekka ceramika high-tech Surowiec do produkcji ultralekkiej ceramiki high-tech
Spiekanie | Krok w procesie produkcji ceramiki high-tech „Pieczenie” surowych elementów ceramicznych Na tym etapie element ceramiczny kurczy się i osiąga ostateczną twardość
Super-LumiNova® | Materiał luminescencyjny Często stosowany na tarczy zegarka, indeksach lub wskazówkach, aby były widoczne w ciemności Rado używa wyłącznie materiału Super-LumiNova®, który zawiera nieradioaktywne pigmenty fosforyzujące
Proces Verneuila | Produkcja syntetycznego szkła szafirowego Długi, skomplikowany proces kształtowania z niego szkła zegarka
Skala Vickersa | Oficjalna skala do pomiaru twardości materiałów Im wyższa wartość, tym twardszy i bardziej odporny na zarysowania materiał
Tlenek cyrkonu | Surowiec do produkcji ceramiki high-tech

## Separator sekcji

# Wizja Rado

# ZEGAREK ZAPROJEKTOWANY TAK, ABY ZAWSZE WYGLĄDAŁ JAK NOWY

Od samego początku istnienia firma Rado kieruje się pionierskim duchem, wyrażonym w myśli przewodniej: „Jeśli możemy coś sobie wyobrazić, możemy to również stworzyć.”

W ramach tej filozofii marka od samego początku kierowała się wizją stworzenia zegarka, który przez lata będzie wyglądał jak nowy.

W 1962 roku narodziła się gwiazda — DiaStar 1. Reklamowany jako „pierwszy zegarek całkowicie odporny na zarysowania” oraz „zegarek na całe życie”, model DiaStar 1 był odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów w zakresie komfortu noszenia, wyjątkowej wytrzymałości i ekskluzywnego stylu.

Od tego momentu nieprzerwanie sięgamy po rewolucyjne materiały, tworząc jedne z najbardziej wytrzymałych zegarków na świecie.

*Należy pamiętać, że nie możemy już używać określenia „całkowicie odporny na zarysowania”. Stosujemy teraz wyrażenie „o zwiększonej odporności na zarysowania”.

# TWORZENIE NIESŁYCHANIE WYGODNYCH ZEGARKÓW

Jako jedna z pierwszych marek, Rado już w 1986 roku rozpoczęło pionierskie badania nad materiałami ceramicznymi, wprowadzając następnie ceramikę high-tech do świata zegarmistrzostwa.

Model Integral był pierwszym zegarkiem Rado, w którym zastosowano ceramikę high-tech o zwiększonej odporności na zarysowania w eleganckim, czarnym kolorze. Materiał ten zadebiutował na środkowych ogniwach bransolety, dając początek długiej i konsekwentnej historii jego wykorzystania przez markę Rado.

Od tamtego czasu wykorzystujemy ceramiki high-tech do Od tamtego czasu wykorzystujemy ceramiki high-tech do tworzenia niezwykle komfortowych zegarków, zaprojektowanych tak, aby przez lata wyglądały jak nowe.”

Dzięki blisko 40-letniemu doświadczeniu w wykorzystaniu ceramiki high-tech w produkcji zegarków, Rado jest uznanym specjalistą w projektowaniu pięknych, bezkompromisowych modeli.

## Separator sekcji

# Od jednej innowacji do następnej

Poniżej przedstawiamy jedynie niektóre z imponujących kamieni milowych, jakie firma Rado osiągnęła do tej pory dzięki swojemu zastosowaniu materiałów high-tech.

### 1917

#### ZAŁOŻENIE SCHLUP & CO

W Lengnau powstała fabryka mechanizmów zegarkowych Schlup & Co.

### 1957

##### Jedna z pierwszych kolekcji Rado

#### RADO GOLDEN HORSE

Prezentacja pierwszych kolekcji pod nazwą marki Rado.

### 1962

#### RADO DIASTAR 1 (ORIGINAL)

Pierwszy zegarek Rado o zwiększonej odporności na zarysowania. Rewolucja w historii zegarmistrzostwa. Koperta z węglika wolframu („hardmetal”) i szkło szafirowe.

### 1986

#### RADO INTEGRAL

Pierwszy zegarek marki Rado wykorzystujący ceramikę high-tech. Pokrywające całą kopertę wypukłe, metalizowane szkło szafirowe zostało przymocowane w niewidoczny sposób.

### 1990

#### RADO Ceramica

Pierwszy zegarek Rado, którego koperta wykonana została z czarnej ceramiki high-tech. Bransoleta i koperta tworzące spójną całość. Ikona designu.

### 1991

#### RADO COUPOLE

Pierwszy zegarek Rado wykorzystujący ceramikę high-tech w białym kolorze.

### 1993

#### RADO SINTRA

Pierwszy zegarek Rado wykonany z użyciem kompozytu na bazie węglika tytanu.

### 1998

#### RADO CERAMICA

Pierwszy zegarek marki Rado wykorzystujący ceramikę plazmową high-tech. Białą ceramikę uzyskuje się poprzez proces nawęglania plazmowego. Zyskuje ona wówczas wyjątkowo ciepły, metaliczny połysk – bez użycia metalu.

### 2002

#### RADO V10K

Pierwszy seryjnie produkowany zegarek Rado, do którego produkcji wykorzystano diamenty high-tech o twardości 10 000 Vickersów. Syntetyczna warstwa nanokrystalicznego diamentu pokrywa ten najtwardszy zegarek świata.

### 2009

#### RADO R5.5

Zaprojektowany przez Jaspera Morrisona. Koperta modelu r5.5 to pierwsze w historii zegarków Rado rozwiązanie wykorzystujące wklęsłe powierzchnie do mocowania bransolety.

### 2011

#### RADO D-STAR

Pierwszy zegarek Rado wykonany z Ceramos™, kompozytu na bazie węglika tytanu. Ten poddający się formowaniu wtryskowemu materiał utorował drogę do niespotykanych dotąd projektów oraz czystych, precyzyjnie poprowadzonych linii.

### 2011

#### RADO TRUE THINLINE

Najcieńszy ceramiczny zegarek Rado, o grubości mniejszej niż 5 mm w przypadku modeli kwarcowych. Nasz pierwszy model z ceramiczną kopertą typu monobloc. Ultracienki mechanizm kwarcowy ma grubość mniejszą niż 1 milimetr. Aby zmniejszyć jego rozmiar, całą konstrukcję zegarka zaprojektowano na nowo.

### 2012

#### RADO HYPERCHROME

Model ten wyróżnia skomplikowana koperta typu monobloc, stanowiąca przełom technologiczny i krok naprzód w dziedzinie projektowania. Lekki, niezwykle wygodny i przyciągający wzrok – to idealny zegarek na co dzień i na każdą okazję.

### 2013

#### RADO ESENZA CERAMIC TOUCH

Pierwszy zegarek Rado z ceramiki high-tech, w którym zastosowano technologię dotykową. Zegarek nie posiada koronki, nastawia się go wyłącznie dotykiem.

### 2014

#### RADO HYPERCHROME
CERAMIC TOUCH DUAL TIMER

Pierwszy zegarek dotykowy Rado z ceramiki high-tech z możliwością ustawienia dwóch stref czasowych. HyperChrome Ceramic Touch Dual Timer był również pierwszym zegarkiem naszej marki wykonanym z chłodnej, szarej ceramiki high-tech.

### 2015

#### RADO HYPERCHROME BROWN CERAMIC

Pierwszy zegarek Rado wykorzystujący ceramikę high-tech w brązowym kolorze.

### 2016

#### RADO HYPERCHROME ULTRA LIGHT

Wykonany z ultralekkiej ceramiki high-tech model HyperChrome Ultra Light to ważące zaledwie 56 gramów połączenie wzornictwa i technologii. Zegarek zaprojektowany tak, aby zawsze wyglądać jak nowy.

### 2018

#### DIAMASTER ROSE GOLD COLOURED CERAMOS™

W roku 2018 Rado po raz pierwszy zaprezentowała model z wtryskiwanego materiału Ceramos™ barwy różowego złota; tak powstała nowa jednoczęściowa koperta (monobloc) smukłych modeli automatycznych DiaMaster Ceramos™.

## Separator sekcji

# Odporność na zarysowania

Twardość przekładająca się na wyjątkową odporność na zarysowania stanowi jeden z kluczowych atutów zegarków Rado — cechę, z której marka słynie na całym świecie.

Twardość materiałów high-tech jest zaprojektowana tak, aby zapewnić:

- długą żywotność
- niezrównany blask zegarka
- i wytrzymałość.

Oficjalną skalą pomiaru twardości materiałów jest skala Vickersa. Im wyższa wartość, tym twardszy materiał.

Według skali Vickersa materiały high-tech stosowane przez Rado są twardsze od tradycyjnych materiałów zegarmistrzowskich.

# Czy wiesz, że…

w zależności od jakości, stal ma twardość od 100 do 900 Vickersów, podczas gdy ceramika high-tech wyróżnia twardość od 1250 do 1450? W rezultacie ceramika high-tech jest twardsza od stali.

## Separator sekcji

# Najważniejsze materiały marki Rado

Już od początku swojego istnienia Rado pełni rolę pioniera i lidera w dziedzinie materiałów high-tech. Poniżej przedstawiono przegląd kluczowych materiałów, które marka obecnie wykorzystuje w produkcji swoich zegarków.

#### CERAMIKA HIGH-TECH

- Lekkość
- Zwiększona odporność na zarysowania
- Szybkie dostosowanie się do temperatury skóry
- Komfort
- Właściwości hipoalergiczne

#### CERAMIKA PLAZMOWA HIGH-TECH

- Metaliczny kolor nie blaknie
- Lekkość
- Zwiększona odporność na zarysowania
- Szybkie dostosowanie się do temperatury skóry
- Komfort
- Właściwości hipoalergiczne

#### ULTRALEKKA CERAMIKA HIGH-TECH

- Ultralekkość
- Zwiększona odporność na zarysowania
- Szybkie dostosowanie się do temperatury skóry
- Komfort
- Właściwości hipoalergiczne

#### CERAMOS™

- Zwiększona odporność na zarysowania
- Szybkie dostosowanie się do temperatury skóry
- Wygoda
- Lekkość ceramiki high-tech o metalicznym wyglądzie

#### SZKŁO SZAFIROWE

- Najtwardsza substancja po diamencie
- Zwiększona odporność na zarysowania
- Stosujemy szkło szafirowe we wszystkich zegarkach marki Rado
- Właściwości hipoalergiczne

#### HARTOWANY TYTAN

- Lekkość
- Zwiększona odporność na zarysowania dzięki specjalnej obróbce
- Właściwości hipoalergiczne

#### STOP „HARDMETAL”

- Zwiększona odporność na zarysowania
- Metaliczny wygląd

## Separator sekcji

# Ważne: zwiększona odporność twardych materiałów na zarysowanie

Zegarki marki Rado cechują się wysoką twardością, jednak nie są niezniszczalne. Choć stosowane materiały high-tech zapewniają zwiększoną odporność na zarysowania, zegarki Rado — jak każdy precyzyjny instrument — wymagają odpowiedniego i ostrożnego użytkowania.

Ceramika high-tech może ulec zarysowaniu wyłącznie przez materiały o porównywalnej lub wyższej twardości. Należą do nich m.in.: ceramika high-tech, diament, diament high-tech, piaskowiec, korund (obecny m.in. w betonowych ścianach oraz pilnikach do paznokci), a także papier ścierny.

# Czy wiesz, że…

W codziennych warunkach mamy do czynienia z bardzo niewielką liczbą materiałów twardszych od ceramiki high-tech. Dlatego w normalnym użytkowaniu zegarki Rado wykonane z ceramiki high-tech przez lata zachowują swój blask i nienaganny wygląd.

## Separator sekcji

# Ważne: odporność twardych materiałów na uderzenie

Bardzo wysoki stopień twardości ceramiki high-tech oznacza, że przypadkowe silne uderzenie twardym przedmiotem — na przykład upuszczenie na twardą powierzchnię — może doprowadzić do uszkodzenia materiału. Jest to bardziej prawdopodobne niż w przypadku substancji o bardziej „miękkim” składzie, które w podobnych sytuacjach mogą ulec jedynie odkształceniu.

Zegarków Rado nie należy upuszczać ani narażać na uderzenia. W przypadku wystarczająco silnego wstrząsu może dojść do uszkodzenia zastosowanych materiałów.

W normalnych warunkach użytkowania zegarki Rado przez wiele lat zachowują swoje piękno i naturalny blask.

## Separator sekcji

# Słowa, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ I KTÓRE WARTO STOSOWAĆ PRZY OPISIE materiałów high-tech Rado

Opisując zegarek lub materiał, z którego jest wykonany, należy upewnić się, że używamy właściwej i precyzyjnej terminologii. Poniżej przedstawiono przykłady określeń, które trafnie opisują materiały high-tech marki Rado, a także sformułowania mylące, których należy unikać.

#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY MATERIAŁÓW HIGH-TECH RADO

- Zwiększona odporność na zarysowania
- Wytrzymałość
- Długotrwały połysk
- Lekkość
- Wygoda noszenia

#### MYLĄCE TERMINY, KTÓRE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO MATERIAŁÓW HIGH-TECH MARKI RADO

- Całkowita wytrzymałość na zarysowania
- Mocny
- Solidny
- Odporny na wstrząsy
- Niełamliwy
- Niezniszczalny
- Niemożliwość zarysowania

## Separator sekcji

# Piktogramy KLUCZOWYCH materiałów marki Rado

Już od początku swojego istnienia Rado jest pionierem i liderem w dziedzinie materiałów high-tech. Poniżej przedstawiono przegląd kluczowych materiałów, które marka Rado obecnie wykorzystuje w produkcji swoich zegarków; odpowiadające im piktogramy można również znaleźć w Katalogu kolekcji ogólnej oraz na metkach cenowych.

## Ceramika high-tech i Ceramos™

##### Ceramika high-tech

##### Ceramika plazmowa high-tech

##### Ultralekka
ceramika high-tech

##### Ceramos™

## SZKŁO SZAFIROWE

##### Szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną

##### Szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną po obu stronach

## TYTAN

##### Tytan/PVD

##### Hartowany tytan

## Stop „hardmetal”

##### Stop „hardmetal” powlekany metodą CVD

##### Stop „hardmetal” powlekany metodą PVD

## Stal nierdzewna

##### Stal węglowa dyfuzyjna

##### Węgiel diamentopodobny/stal nierdzewna

##### Stal nierdzewna/PVD

## MATERIAŁY UŻYWANE W PASKACH

##### SKÓRA

##### SKÓRA. PASEK DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W ROZMIARACH XS/XL

##### TKANINA

## METALE I KAMIENIE SZLACHETNE

##### ZŁOTO 18-KARATOWE (PRÓBA 750)

##### PRAWDZIWE KAMIENIE SZLACHETNE

## Masa perłowa

## Pigmenty luminescencyjne

##### Super-LumiNova®

# Najważniejsze cechy i zalety ceramiki high-tech

## Separator sekcji

# CERAMIKA HIGH-TECH MARKI RADO TO NIE JEST ZWYKŁA CERAMIKA

Ceramika jest nieorganiczną, niemetaliczną substancją wytwarzaną w procesie wypalania w bardzo wysokiej temperaturze. Naczynia wykonane z wypalonej gliny były używane już około 9000 roku p.n.e., co czyni ceramikę jednym z najstarszych materiałów stosowanych przez człowieka.

Ceramika high-tech została opracowana w drugiej połowie XX wieku i znalazła zastosowanie w wielu zaawansowanych technologiach, w których kluczowe są wyjątkowa wydajność oraz ponadprzeciętne właściwości materiałowe. Wykorzystywana jest m.in. w tarczach hamulcowych samochodów wyścigowych oraz w systemach ochrony termicznej statków kosmicznych.

Tym, co wyróżnia ceramikę high-tech marki Rado na tle tradycyjnej ceramiki, jest sposób jej wytwarzania. Powstaje ona z surowców o bardzo wysokiej czystości — takich jak tlenek glinu, cyrkon czy azotek krzemu — w postaci idealnie skalibrowanych proszków. Proces ten pozwala uzyskać elementy o doskonałej gęstości oraz wyjątkowych właściwościach mechanicznych.

#### CERAMIKA | #### CERAMIKA HIGH-TECH
--- | ---
Naturalna | Stworzona przez człowieka
Wadliwe materiały naturalne | Idealnie skalibrowane proszki wytwarzane z wysoce oczyszczonych materiałów
Porowata | Doskonała gęstość
Twarda | Twardsza
Krucha | Wysoka odporność na wstrząsy

## Separator sekcji

# Produkcja zegarka z ceramiki high-tech MARKI RADO

Produkcja ceramiki high-tech jest procesem złożonym i niezwykle czasochłonnym, wymagającym zaawansowanej wiedzy specjalistycznej, aby przekształcić ultraczysty proszek w jednolity materiał o wyjątkowych właściwościach. Właśnie ten poziom kontroli i precyzji pozwala marce Rado osiągać najwyższe standardy jakości. Poniżej przedstawiono przegląd kluczowych etapów procesu produkcyjnego:

1

# Czyste surowce

Zegarki z ceramiki high-tech marki Rado powstają z tlenku cyrkonu w postaci ultradrobnego proszku, wykorzystywanego również w innych zaawansowanych technologicznie zastosowaniach — m.in. w technologii medycznej oraz przemyśle kosmicznym.

2

# Przygotowanie do PROCESU wtryskiwania

Do ultradrobnego proszku dodawane są pigmenty w celu uzyskania pożądanego koloru. Następnie materiał miesza się ze spoiwem polimerowym, które pełni funkcję środka ułatwiającego formowanie. W kolejnym etapie powstała masa jest utwardzana, a następnie granulowana, przygotowując ją do dalszych faz procesu produkcyjnego w marce Rado.

3

# PROCES WtryskiwaniA

Roztopiona masa ceramiczna jest następnie wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem do precyzyjnie zaprojektowanej, złożonej formy. Po schłodzeniu elementów spoiwo polimerowe zostaje usunięte w kontrolowanym procesie chemicznym, przygotowując materiał do kolejnych etapów obróbki stosowanych przez markę Rado.

4

# PROCES SpiekaniA

Elementy ceramiczne osiągają swój ostateczny kolor oraz docelową gęstość po wypaleniu w piecu w temperaturze około 1450°C, podczas którego następuje kontrolowane skurczenie materiału o ok. 23%. Rado jest pionierem technologii umożliwiającej tworzenie różnorodnych odcieni ceramiki high-tech, których powtarzalne i precyzyjne uzyskanie stanowi jedno z największych wyzwań w inżynierii materiałowej.

# Czy wiesz, że…

element uzyskany w procesie wtryskiwania jest na tym etapie bardzo delikatny i podatny na uszkodzenia. Dopiero podczas procesu spiekania ceramika high-tech marki Rado osiąga swoje ostateczne właściwości mechaniczne oraz docelowy kolor.

5

# Wykańczanie i polerowanie

W kolejnym etapie elementy poddawane są precyzyjnej obróbce z wykorzystaniem narzędzi diamentowych, aby uzyskać krytyczne wymiary niezbędne do prawidłowego montażu. Następnie części są polerowane, szczotkowane lub matowione, w zależności od pożądanego efektu wykończenia. Proces ten, stosowany przez markę Rado, może trwać nawet kilka dni i stanowi jeden z kluczowych etapów powstawania gotowego elementu ceramicznego.

6

# Kontrola jakości

Rygorystyczny proces kontroli jakości gwarantuje nieskazitelne piękno każdego ceramicznego elementu zegarków Rado. Każdy egzemplarz poddawany jest ręcznej weryfikacji według niezwykle surowych kryteriów estetycznych. Nawet najmniejsze niedoskonałości — takie jak zarysowania, odpryski czy deformacje — skutkują natychmiastowym odrzuceniem produktu.

7

# Wykończona koperta i ogniwa bransolety

Wykończone elementy są następnie gotowe do dalszego montażu — takiego jak osadzenie szkła szafirowego czy kompletowanie pełnej bransolety — zgodnie ze standardami marki Rado.

8

# Montaż

Poszczególne elementy są następnie precyzyjnie łączone, tworząc harmonijną całość — piękny, gotowy zegarek marki Rado.

9

# Produkt końcowy

Idealny zegarek ceramiczny. Tak prezentują się lśniące powierzchnie kolekcji True marki Rado, wykonane z czarnej ceramiki high-tech — głębokiej, gładkiej i zachwycającej perfekcyjnym wykończeniem.

## Separator sekcji

# Produkcja zegarka z ceramiki plazmowej high-tech

Ceramika plazmowa high-tech różni się od pozostałych materiałów ceramicznych Rado tym, że jej charakterystyczny kolor nie powstaje dzięki pigmentom, lecz w wyniku zaawansowanej obróbki technologicznej — procesu nawęglania plazmowego. Zabieg ten stosuje się wyłącznie na w pełni wykończonych, białych elementach ceramicznych, dlatego może być przeprowadzony dopiero po zakończeniu wszystkich pracochłonnych etapów produkcji opisanych wcześniej.

# 1. PIEC PLAZMOWY

Elementy zegarka wykonane z polerowanej, białej ceramiki umieszczane są w specjalnie zaprojektowanym piecu plazmowym. Gazy, aktywowane w temperaturze sięgającej 20 000°C, inicjują kontrolowaną reakcję chemiczną, która trwale modyfikuje strukturę powierzchni materiału, nadając ceramice plazmowej high-tech jej charakterystyczny wygląd — bez użycia pigmentów — zgodnie z technologią opracowaną przez Rado.

# 2. Wykończone OGNIWA BRANSOLETY i koperty

W rezultacie procesu następuje trwała zmiana koloru z białego na plazmowy — unikalny, metaliczny odcień szarości, który nie zawiera żadnych cząstek metalu. Metaliczny efekt jest integralną częścią struktury ceramiki, dzięki czemu nie blaknie i nie ściera się z upływem czasu. Ceramika plazmowa high-tech zachowuje te same kluczowe właściwości co standardowa ceramika high-tech marki Rado — jest lekka, hipoalergiczna oraz charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zarysowania.

## Separator sekcji

# przełomowa koperta monobloc WYKONANA
z ceramiki high-tech

Rado tworzy zaawansowane formy przy użyciu technologii formowania wtryskowego. True Thinline to pierwszy ceramiczny zegarek marki, w którym zastosowano jednoczęściową kopertę typu monobloc, wykonaną metodą formowania wtryskowego — przełomowe rozwiązanie w dziedzinie wzornictwa i inżynierii materiałowej.

Nowa technika formowania wtryskowego otworzyła zupełnie nowe, dotąd niespotykane możliwości w projektowaniu zegarków ceramicznych. Po raz pierwszy możliwe stało się uformowanie koperty z jednego elementu, bez konieczności stosowania stalowego rdzenia. Rado po raz kolejny wykorzystało postęp technologiczny jako punkt wyjścia do redefinicji designu i tworzenia nowych form w zegarmistrzostwie.

Koperta typu monobloc składa się z jednego, zintegrowanego elementu, który łączy wszystkie kluczowe części zegarka. W przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcji kopert ceramicznych materiał nie pełni tu roli dekoracyjnej powłoki na stalowym rdzeniu, lecz w całości tworzy kopertę wykonaną z ceramiki high-tech — rozwiązanie charakterystyczne dla marki Rado.

Taka konstrukcja umożliwiła powstanie ekskluzywnych projektów, takich jak True Thinline oraz HyperChrome, a jednocześnie zapewniła wyjątkową lekkość i zupełnie nowy poziom komfortu noszenia — znak rozpoznawczy marki Rado.

##### Koperta zegarka Xeramo z metalowym rdzeniem wewnętrznym

##### Koperta zegarka True (do 2015 r.) z metalowym rdzeniem wewnętrznym

##### Zegarek True (od 2015 r.) z kopertą monobloc

## Separator sekcji

# Ceramika high-tech: Wytrzymałość – Piękno – KOMFORT

Rado jest pionierem i światowym liderem w zastosowaniu ceramiki high-tech w zegarmistrzostwie. Marka posiada ponad 30 lat doświadczenia w pracy z tym zaawansowanym materiałem, konsekwentnie rozwijając jego właściwości i możliwości projektowe. Poniżej przedstawiamy przegląd kluczowych cech ceramiki high-tech Rado.

# ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

Struktura ceramiki działa niczym tarcza ochronna, skutecznie zabezpieczając zegarek przed codziennymi oznakami użytkowania i zapewniając wyjątkowo wysoką odporność na zarysowania — cechę charakterystyczną dla rozwiązań stosowanych przez Rado.

Zegarki Rado wykonane z ceramiki high-tech są projektowane tak, aby przez lata wyglądały jak nowe. Dzięki swojej trwałości oraz wyjątkowo wysokiej odporności na zarysowania zachowują intensywność koloru i naturalny połysk przez długi czas.

# Lekkość

Dzięki swojej strukturze i gęstości ceramika high-tech jest wyjątkowo lekka. Przesuwając granice komfortu jeszcze dalej, Rado opracowało ultralekką ceramikę high-tech, podnosząc lekkość noszenia na zupełnie nowy poziom.

Gładka i niezwykle lekka, płynnie dopasowuje się do nadgarstka, stając się jego naturalnym przedłużeniem — esencją komfortu, z którego słynie Rado.

# Właściwości hipoalergiczne

Jako materiał niemetalowy ceramika high-tech jest chemicznie obojętna, dzięki czemu nie wchodzi w reakcje ze skórą ani nie powoduje niepożądanych reakcji. To sprawia, że zegarki Rado są wyjątkowo przyjazne dla skóry i odpowiednie nawet dla osób wrażliwych.

Delikatna i hipoalergiczna, może być bez obaw noszona także przez osoby uczulone na metale lub o szczególnie wrażliwej skórze — cecha charakterystyczna zegarków Rado.

# ŁATWOŚĆ DOPASOWANIA
do temperatury skóry

Ceramika high-tech niemal natychmiast dopasowuje się do temperatury skóry, zapewniając naturalne i wyjątkowo komfortowe odczucie noszenia.

Wykonany z niej zegarek nigdy nie jest ani zbyt ciepły, ani zbyt zimny w dotyku, zapewniając niezmienny komfort noszenia — znak rozpoznawczy marki Rado.

# SILNIE UKIERUNKOWANA
na wzornictwo

Materiały high-tech sprzyjają swobodzie projektowania, umożliwiając tworzenie precyzyjnych form, wyrazistych kształtów i unikalnych wzorów, które definiują estetykę zegarków Rado.

Dzięki zróżnicowaniu składu ceramiki zegarki Rado zyskują nowatorski, wyrazisty charakter kolorystyczny, który nadaje im unikalną tożsamość i współczesny wygląd.

## Separator sekcji

# ceramika high-tech

# CECHY

- Zwiększona odporność na zarysowania
- Lekkość
- Właściwości hipoalergiczne
- Szybkość dostosowania do temperatury skóry
- Szeroka paleta kolorów

ZALETY

- Komfort noszenia
- Zegarek zachowuje swój wygląd przez wiele lat
- Klient ma do wyboru bogatą gamę kolorów
- Kolor stanowi część ceramiki i nie płowieje wraz z upływem czasu

# DOSTĘPNE W...

- ponad 20 kolorach ceramiki high-tech opracowanych przez Rado
- matowym wykończeniu
- polerowanym wykończeniu o wysokim połysku

# W AKTUALNEJ KOLEKCJI

- Ceramika high-tech jest obecna w niemal wszystkich międzynarodowych kolekcjach zegarków Rado — wykorzystywana zarówno w kopertach, pełnych bransoletach, jak i w ogniwach środkowych, gdzie podkreśla trwałość, komfort i charakterystyczną estetykę marki.

# Czy wiesz, że…

- Rado wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i najczystsze surowce do produkcji ceramiki high-tech
- Rado stosuje surowe kryteria jakości dotyczące estetyki dla wszystkich wyrobów z ceramiki high-tech
- Ceramika high-tech jest znakiem rozpoznawczym Rado od niemal 40 lat
- Model Integral był pierwszym zegarkiem Rado, w którym w 1986 roku w bransolecie zastosowano ceramikę high-tech o zwiększonej odporności na zarysowania
- Rado jest pionierem technologii pozwalającej na tworzenie różnych kolorów ceramiki high-tech, których uzyskanie w powtarzalny sposób jest trudne

## Separator sekcji

# Ceramika plazmowa high-tech

# CECHY

- Zegarek o metalicznym wyglądzie, ze wszystkimi zaletami ceramiki high-tech
- Zwiększona odporność na zarysowania
- Lekkość
- Właściwości hipoalergiczne
- Szybkość dostowowania do temperatury skóry

ZALETY

- Komfort noszenia
- Zegarek zachowuje swój wygląd przez wiele lat
- Metaliczny kolor nie blaknie z czasem

# DOSTĘPNE W...

- ciepłym metalicznym kolorze
- matowym wykończeniu
- polerowanym wykończeniu o wysokim połysku

# Czy wiesz, że…

- Jest to ceramika high-tech o ciepłym, metalicznym wyglądzie, ale niezawierająca metalu
- Rado wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i najczystsze surowce do produkcji ceramiki high-tech
- Rado stosuje surowe kryteria jakości dotyczące estetyki dla wszystkich wyrobów z ceramiki high-tech
- Firma Rado była prekursorem zastosowania metody nawęglania plazmowego do ceramiki high-tech w zegarmistrzostwie – po raz pierwszy użyła jej w 1998 roku

## Separator sekcji

# Ultralekka ceramika high-tech

# CECHY

- Waży niemal o połowę mniej niż tradycyjna ceramika, zapewniając wyjątkową lekkość i komfort noszenia
- Zwiększona odporność na zarysowania
- Lekkość
- Właściwości hipoalergiczne
- Szybkość dostosowania do temperatury skóry
- Kolor stanowi część ceramiki i nie płowieje wraz z upływem czasu

ZALETY

- Wyjątkowa lekkość
- Komfort noszenia
- Zegarek zachowuje swój wygląd przez wiele lat
- Kolor stanowi część ceramiki i nie płowieje wraz z upływem czasu

# DOSTĘPNE W...

- w odcieniach ciemnoszarym, brązowym oraz metalicznym brązu
- matowym wykończeniu
- polerowanym wykończeniu

# Czy wiesz, że…

- Pierwsze zastosowanie przez Rado ultralekkiej ceramiki high-tech miało miejsce w 2011 roku w zegarku True Thinline
- Zdaniem Rado ultralekka ceramika high-tech to materiał przyszłości

## Separator sekcji

# Ceramos™

# CECHY

- Ceramos™ jest znakiem towarowym firmy Rado
- Skład materiału: około 90% ceramiki oraz 10% stopu metalu
- Zwiększona odporność na zarysowania
- Lekkość
- Kolor stanowi integralną część materiału Ceramos™ i pozostaje niezmienny w czasie — nie płowieje ani nie traci intensywności, co jest charakterystyczne dla rozwiązań stosowanych przez Rado

ZALETY

- Komfort noszenia
- Zegarek zachowuje swój wygląd przez wiele lat
- Kolor stanowi integralną część materiału Ceramos™ i pozostaje niezmienny w czasie — nie płowieje ani nie traci intensywności, co jest charakterystyczne dla rozwiązań stosowanych przez Rado

# DOSTĘPNE W...

- kolorze żółtego złota
- kolorze różowego złota
- kolorze platynowym
- polerowanym wykończeniu o wysokim połysku

# Czy wiesz, że…

- Ceramos™ w postaci poddającej się formowaniu wtryskowemu zastosowano po raz pierwszy w modelu D-Star w 2011 r.
- Ceramos™ można postrzegać jako ewolucję stopu „hardmetal”, gdyż cechuje go podobna twardość, ale jest znacznie lżejszy
- W 2018 r. marka Rado wprowadziła kopertę z Ceramos™ do kolekcji DiaMaster

# Kolor

- Kolor odgrywa kluczową rolę w świecie Rado i stanowi jeden z filarów naszej komunikacji. Od zaawansowanej technologicznie, barwionej ceramiki high-tech po jasne, wyraziste tarcze modeli True Secret — każdy znajdzie tu akcent, który natychmiast przyciągnie wzrok i podkreśli indywidualny styl
- Uzyskanie precyzyjnych, powtarzalnych odcieni ceramiki high-tech wymaga wielu godzin zaawansowanych badań i testów technologicznych. To właśnie ta wiedza i konsekwencja w pracy z materiałem potwierdzają, że Rado w pełni zasługuje na miano Mistrza Materiałów
- Do tej pory Rado opracowało ponad dwadzieścia unikalnych odcieni ceramiki high-tech, potwierdzając swoje mistrzostwo w pracy z kolorem i materiałem
- Świadectwem naszego kunsztu jest kolekcja Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier. Odcienie dziewięciu barw legendarnej polichromii architektonicznej autorstwa Le Corbusier były przez nas opracowywane i doskonalone przez 10 lat, co najlepiej oddaje skalę precyzji oraz mistrzostwo marki Rado w pracy z kolorem i materiałem
- Od kolorowych pierścieni z ceramiki high-tech w zegarkach Captain Cook po projekty o żywych barwach tworzone we współpracy z uznanymi projektantami — Rado oferuje bogactwo wyrazistych akcentów kolorystycznych, które nadają zegarkom unikalny charakter

- Tworzenie kolorowej ceramiki high-tech jest procesem niezwykle złożonym i wymaga wielu godzin zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych, co stanowi jedno z kluczowych obszarów kompetencji marki Rado
- Podczas przygotowywania masy wsadowej — jeszcze przed formowaniem elementów ceramicznych metodą wtryskową — do wysokoczystego proszku z tlenku cyrkonu dodawany jest pigment barwiący w postaci precyzyjnie dobranego związku chemicznego, zgodnie z rygorystycznymi standardami marki Rado
- Aby uzyskać doskonałą, wyjątkowo gęstą i niezwykle trwałą ceramikę high-tech, z której słynie Rado, proszek z tlenku cyrkonu musi charakteryzować się jednorodną wielkością cząstek na poziomie około 0,001 mm. Zastosowany pigment chemiczny posiada większe ziarna, dlatego jest mielony wspólnie z proszkiem z tlenku cyrkonu, aż do uzyskania jednolitej, ultradrobnoziarnistej konsystencji, niezbędnej do osiągnięcia pożądanych właściwości materiału
- Po przygotowaniu masy wsadowej i uformowaniu elementów metodą wtryskową, każdy z nich jest następnie spiekany w specjalistycznych piecach Rado w temperaturze około 1450°C przez okres sięgający nawet siedmiu dni, aby uzyskać docelową gęstość, trwałość i stabilność materiału
- W tak ekstremalnie wysokiej temperaturze wiele stosowanych związków chemicznych staje się niestabilnych, dlatego uzyskanie precyzyjnego i w pełni powtarzalnego efektu wymaga wyjątkowych kompetencji technologicznych oraz wieloletniego doświadczenia zespołów Rado
- Ostateczny kolor materiału ujawnia się dopiero po zakończeniu procesu spiekania

# Najważniejsze cechy i zalety materiałów MARKI RADO

## Separator sekcji

# Materiały z akcentami Rado

Dzięki prawdziwie wizjonerskiemu podejściu oraz nieustannemu dążeniu do innowacji marka Rado nigdy nie ograniczała się do jednej klasy materiałów przy tworzeniu swoich zegarków. Obok ceramiki high-tech Rado wykorzystuje również materiały tradycyjne, poddane zaawansowanym procesom obróbki, aby zapewnić porównywalny poziom trwałości, komfortu i estetyki:

- lekkości
- wytrzymałości
- komfortu

Oto niektóre z materiałów high-tech z akcentami Rado:

- szkło szafirowe
- stop „hardmetal”
- tytan poddany obróbce utwardzającej
- stal nierdzewna poddana obróbce utwardzającej

## Separator sekcji

# Szkło szafirowe

# CECHY

- Szafir wykorzystywany do produkcji szkiełek jest syntetyczny i powstaje w wyniku procesu Verneuila, który pozwala uzyskać materiał o wyjątkowej czystości, twardości i doskonałych właściwościach optycznych, stosowany w zegarkach marki Rado

- Szafir wykorzystywany do produkcji szkiełek jest syntetyczny i powstaje w wyniku procesu Verneuila, który pozwala uzyskać materiał o wyjątkowej czystości, twardości oraz doskonałych właściwościach optycznych, stosowany w zegarkach marki Rado

- Przezroczysty i niezwykle twardy – to jeden z najtwardszych materiałów po diamencie

ZALETY

- Charakteryzuje się wyjątkowo zwiększoną odpornością na zarysowania, dzięki czemu zegarki marki Rado zachowują doskonały wygląd przez długie lata użytkowania
- Dzięki zastosowaniu zaawansowanych materiałów zegarek marki Rado zachowuje swój nienaganny wygląd przez wiele lat, nawet przy intensywnym, codziennym użytkowaniu

# DOSTĘPNE W...

- wersji przezroczystej
- formie wypukłej, fasetowanej, płaskiej lub prostopadłościennej
- wersji metalizowanej (w kolorze żółtego lub różowego złota, czarnym itp.)

# W AKTUALNEJ KOLEKCJI

- Wszystkie zegarki marki Rado są wyposażone w szkło szafirowe, zapewniające wyjątkową odporność na zarysowania oraz doskonałą przejrzystość przez wiele lat użytkowania
- Zegarki automatyczne marki Rado posiadają otwarty dekiel z szafirowym szkłem, który pozwala podziwiać pracę precyzyjnego mechanizmu

# Czy wiesz, że…

- Firma Rado po raz pierwszy zastosowała szkło szafirowe na dużą skalę w 1962 roku w modelu DiaStar 1
- Szkło szafirowe to materiał charakterystyczny dla Rado – można go znaleźć w wielu projektach firmy
  - Dzięki konstrukcji typu „od krawędzi do krawędzi” szkło płynnie pokrywa całą kopertę, podkreślając czystą formę i nowoczesną estetykę charakterystyczną dla Rado.
  - Do dyskretnego ukrycia uszczelki zastosowano metalizowane szkło szafirowe, które łączy funkcjonalność z estetycznym, czystym wykończeniem
- Szkło szafirowe może być pokryte powłoką antyrefleksyjną po obu stronach, co znacząco ogranicza odbicia światła i poprawia czytelność tarczy — rozwiązanie często stosowane w zegarkach Rado
- Uformowanie go w szkła zegarków wymaga długiego, złożonego i niezwykle precyzyjnego procesu technologicznego, charakterystycznego dla standardów stosowanych przez Rado
- Rado rozwinęło unikalne kompetencje w zakresie formowania szkła szafirowego; to właśnie model Anatom jako pierwszy został wyposażony w profilowane, wypukłe szkło szafirowe, wyznaczając nowy standard w zegarmistrzostwie

## Separator sekcji

# Stop „hardmetal”

# CECHY

- Stop hardmetal to zaawansowany materiał kompozytowy, będący połączeniem ceramicznego węglika wolframu oraz metalowego spoiwa, który łączy wyjątkową twardość z wysoką odpornością na zużycie i uszkodzenia mechaniczne
- Łączy wyjątkową twardość ceramiki ze sztywnością i wytrzymałością metalu, zapewniając doskonałą odporność na zużycie oraz stabilność konstrukcyjną
- To wyjątkowo wytrzymały materiał, który pod względem twardości przewyższa stal, złoto oraz platynę, gwarantując ponadprzeciętną odporność na zarysowania i codzienne zużycie

ZALETY

- Charakteryzuje się wyjątkowo zwiększoną odpornością na zarysowania, dzięki czemu zachowuje swój perfekcyjny wygląd nawet przy intensywnym, codziennym użytkowaniu
- Dzięki zastosowaniu tego materiału zegarek zachowuje swój nienaganny wygląd przez wiele lat, nawet przy regularnym, intensywnym użytkowaniu

# DOSTĘPNE W...

- kolorze metalicznym
- polerowanym wykończeniu o wysokim połysku
- kolorze złotym uzyskanym metodą CVD

# W AKTUALNEJ KOLEKCJI

- Materiał ten nadal jest wykorzystywany przez markę Rado w modelu DiaStar Original, potwierdzając jego ponadczasową trwałość i znaczenie w DNA marki

# Czy wiesz, że…

- Firma Rado zapoczątkowała wykorzystanie tego materiału w branży zegarmistrzowskiej już w 1962 roku, wprowadzając model DiaStar 1 – pierwszy zegarek Rado o zwiększonej odporności na zarysowania, który na trwałe zmienił standardy w świecie zegarków

## Separator sekcji

# Tytan

# CECHY

- Tytan to materiał lżejszy od stali, a jednocześnie oferujący porównywalną wytrzymałość mechaniczną, co przekłada się na wysoki komfort noszenia bez kompromisów w zakresie trwałości
- Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na korozję, dzięki czemu doskonale sprawdza się nawet w trudnych warunkach i przy długotrwałym użytkowaniu

- Posiada właściwości hipoalergiczne, co czyni go idealnym wyborem dla osób o wrażliwej skórze oraz zapewnia wysoki komfort noszenia na co dzień

ZALETY

- Lekkość i wysoki komfort noszenia sprawiają, że zegarki wykonane z tego materiału doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, pozostając niemal niewyczuwalne na nadgarstku
- Firma Rado opracowała specjalną technologię obróbki utwardzającej, która znacząco zwiększa odporność na zarysowania tytanu stosowanego w wybranych modelach zegarków

# DOSTĘPNE W...

- ciemnoszarym, metalicznym kolorze
- matowym wykończeniu
- polerowanym wykończeniu

# W AKTUALNEJ KOLEKCJI

- Stosowany jest m.in. w składanych elementach zapięć bransolet i pasków, gdzie liczy się jednocześnie wytrzymałość, precyzja wykonania oraz komfort użytkowania
- Stosowany również w deklach zegarków, gdzie zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz wysoki komfort użytkowania

# Czy wiesz, że…

- Dzięki zastosowaniu specjalnej obróbki utwardzającej twardość powierzchni wzrasta nawet do 1000 Vickersów, w porównaniu z około 350 Vickersami dla tytanu w stanie surowym

## Separator sekcji

# Stal nierdzewna

# CECHY

- Stal nierdzewna charakteryzuje się łatwością obróbki oraz polerowania, co pozwala uzyskać precyzyjne detale i wysokiej jakości wykończenie powierzchni
- Łatwo tworzyć z niej zaokrąglone i geometryczne kształty

ZALETY

- Zegarki wykonane ze stali nierdzewnej można ponownie polerować, co pozwala odświeżyć ich wygląd i przywrócić estetykę nawet po latach użytkowania

# DOSTĘPNE W...

- kolorze metalicznym
- możliwe wykończenie matowe
- możliwe polerowane wykończenie o wysokim połysku

# W AKTUALNEJ KOLEKCJI

- Materiał ten stosowany jest w kopertach, bransoletach lub ogniwach bransolet modeli Centrix, Integral, Coupole, Coupole Classic oraz Florence, gdzie kluczowe znaczenie mają precyzja wykonania, estetyka i trwałość wykończenia
- Zastosowany w zegarkach z kolekcji Tradition, aby wiernie nawiązać do oryginalnej, historycznej wersji, zgodnie z dziedzictwem marki Rado

## Separator sekcji

# Diamenty

# CECHY

- Naturalny diament to najtwardszy materiał wykorzystywany przez markę Rado w swoich zegarkach, zapewniający absolutnie najwyższą odporność na zarysowania i trwałość bez kompromisów
- Diamenty stanowią naturalne dopełnienie trwałego piękna zegarków marki Rado, podkreślając ich luksusowy charakter i ponadczasową elegancję

ZALETY

- Diamenty nadają zegarkom dodatkowy wymiar luksusu — nie tylko wizualnie, lecz także w samym odczuciu obcowania z wyjątkowym przedmiotem, podkreślając prestiż i emocjonalną wartość czasu mierzonego przez markę Rado
- Ponadczasowy blask, który nie podlega trendom i z biegiem lat nie traci swojej wyjątkowej intensywności
- Klient ma gwarancję, że diamenty pochodzą z etycznych, certyfikowanych źródeł, zgodnie z odpowiedzialnymi standardami stosowanymi przez markę Rado
- Gwarantowana jakość, potwierdzona rygorystycznymi standardami selekcji i precyzją wykonania charakterystyczną dla marki Rado

# DOSTĘPNE W...

- Marka Rado stosuje wyłącznie diamenty o barwie Top Wesselton, co gwarantuje ich wyjątkową czystość, jasność oraz najwyższy standard estetyczny
- Szlif diamentów jest najczęściej brylantowy (pełny), natomiast w przypadku kamieni o niewielkiej średnicy stosuje się szlif 8/8, zapewniający optymalne wydobycie blasku

# W AKTUALNEJ KOLEKCJI

- Stosowany na tarczach zegarków w różnych kolekcjach marki Rado, podkreślając ich luksusowy charakter i precyzję wykończenia

# Czy wiesz, że…

- Marka Rado pozyskuje wyłącznie kamienie spełniające wymogi procesu Kimberley, którego celem jest wyeliminowanie z rynku tzw. „krwawych diamentów” oraz zapewnienie etycznego pochodzenia surowców.
- Określenie „jubilé” odnosi się do każdego zegarka marki Rado, który jest wysadzany diamentami lub innymi kamieniami szlachetnymi, stanowiąc symbol luksusu i jubilerskiego kunsztu
- Każdy taki zegarek jest opatrzony certyfikatem autentyczności, zawierającym szczegółowe informacje dotyczące liczby, rodzaju oraz masy (w karatach) zastosowanych kamieni, co gwarantuje pełną transparentność i najwyższy standard jakości

## Separator sekcji

# Masa perłowa

# CECHY

- Substancja występująca naturalnie w muszlach niektórych mięczaków, ceniona za swój delikatny połysk i organiczne piękno
- Struktura tego materiału załamuje światło dzięki mikroskopijnym płytkom, których wielkość jest zbliżona do długości fali światła, co tworzy charakterystyczny, wielowymiarowy efekt optyczny

ZALETY

- Nie istnieją dwie identyczne struktury tego materiału, dlatego każdy zegarek jest niepowtarzalny, posiadając własny, unikalny rysunek i charakter
- Naturalna iryzacja, nadająca powierzchni subtelny, wielobarwny połysk zmieniający się wraz z kątem padania światła
- Zmieniające się kolory w zależności od światła i kąta padania, tworzące dynamiczny, żywy efekt wizualny o wyjątkowej głębi

# DOSTĘPNE W...

- występuje w różnych wariantach kolorystycznych, co pozwala uzyskać zróżnicowane efekty estetyczne i indywidualny charakter każdego zegarka
- Dostępne w wersjach z nakładanymi indeksami lub z diamentami, podkreślającymi elegancję i luksusowy charakter tarczy

# W AKTUALNEJ KOLEKCJI

- Stosowana do tarcz we wszystkich międzynarodowych kolekcjach marki Rado, podkreślając ich unikalny charakter i spójność estetyczną na rynkach globalnych

# Pamiętaj

# Pamiętaj, że marka Rado cieszy się mianem mistrza materiałów, ponieważ...

- …jest pionierem i liderem w stosowaniu materiałów high-tech w zegarmistrzostwie.
- …swój pierwszy zegarek o zwiększonej odporności na zarysowania wyprodukowała w 1962 roku (The Original, DiaStar 1).
- …po raz pierwszy zastosowała ceramikę high-techo zwiększonej odporności na zarysowania w 1986 roku.
- ...posiada prawie 40 lat doświadczenia w pracy z ceramiką high-tech.
- …należy do pionierów w produkcji szkła szafirowego, którego użycie jest obecnie standardem w branży zegarmistrzowskiej.
- …posiada liczne patenty obejmujące autorskie konstrukcje, procesy produkcyjne i techniki montażu.
- …zegarki cechują się wyjątkowo zwiększoną odpornością na zarysowania i są zaprojektowane tak, aby przez długie lata wyglądać jak nowe.
- …zegarki z ceramiki high-tech są lekkie, hipoalergiczne, szybko dostosowują się do temperatury skóry i zapewniają najwyższy komfort.
- …firma odniosła sukces w stworzeniu nowych, trudnych do uzyskania kolorów ceramiki high-tech.
- …wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i najczystsze surowce do produkcji materiałów high-tech najwyższej jakości.
- …posiada umiejętność tworzenia konkretnych kształtów, połączeń materiałów i kolorów, dając nowe możliwości w zakresie wzornictwa.
- …nieustannie bada i rozwija technologie, aby wprowadzać do branży zegarmistrzowskiej nowe i udoskonalone materiały high-tech.