# สินค้าใหม่

## 2026

# MULTIFORT

# Section divider

# MULTIFORT 8 เม็ดมะยมเดี่ยว Ø40

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (C80.611) พร้อมช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาติน พร้อมมุมผิวเงา

ขอบตัวเรือนทรงแปดเหลี่ยม

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังโปร่งใส

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

กันน้ำลึก 100 ม. (10 บาร์) // ความหนา 9.93 มม. // ความยาวตัวเรือน 44.86 มม.

หน้าปัดสีน้ำเงินปั๊มลายริ้ว

หลักบอกเวลาและเข็มนาฬิกาทรงเหลี่ยมชุบนิกเกิล เติมสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาติน 3 ข้อแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมขอบลบมุมผิวเงา // ตัวล็อกสายแบบพับพร้อมปุ่มกด

#### เปิดตัว: 01.2026

##### M055.507.11.041.00

#### PPHT 780 ฟรังก์สวิส

##### M055.507.11.051.00

#### PPHT 780 ฟรังก์สวิส

##### M055.507.17.051.00

#### PPHT 750 ฟรังก์สวิส

##### M055.507.22.051.00

#### PPHT 900 ฟรังก์สวิส

#### เปิดตัว: 03.2026

##### M055.507.17.091.00

#### PPHT 750 ฟรังก์สวิส

##### M055.507.37.051.00

#### PPHT 850 ฟรังก์สวิส

##### M055.507.33.041.00

#### PPHT 920 ฟรังก์สวิส

# Section divider

# MULTIFORT 8 เม็ดมะยมสองตำแหน่ง Ø40

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 72 (A31.111) - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 72 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน พร้อมเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

กันน้ำลึก 100 ม. (10 บาร์) // ความหนา 9.50 มม. // ความยาวตัวเรือน 44.86 มม.

หน้าปัดสีดำลายแถบที่มีขอบหน้าปัดแบบหมุนได้

หลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

เข็มนาฬิกาทรงสามเหลี่ยมเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายรัดยางสีดำแบบถอดเปลี่ยนได้ // ตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

#### เปิดตัว: 11.2025

##### M047.507.37.051.00

#### PPHT 1,120 ฟรังก์สวิส

# Section divider

# MULTIFORT TV big date Ø40

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (C07.651) พร้อมช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 12 นาฬิกาขนาดใหญ่

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

กันน้ำลึก 100 ม. (10 บาร์) // ความหนา: 11.48 มม. // ความยาวตัวเรือน: 46.85 มม.

หน้าปัดขัดเงาซาตินโดดเด่น พร้อมไล่ระดับสีน้ำเงิน

หลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายนาฬิกาสแตนเลสสตีลแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมเคลือบ PVD สีโรสโกลด์ // ตัวล็อกสายแบบพับพร้อมปุ่มกด

#### เปิดตัว: 02.2026

##### M049.526.33.041.00

#### PPHT 1,160 ฟรังก์สวิส

# Section divider

# MULTIFORT TV quartz 28

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber F04.115 Quartz - แสดงวันที่ที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกา

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนหนึ่งด้าน

กันน้ำลึก 50 ม. (5 บาร์) // ความหนา: 6.85 มม. // ความยาวตัวเรือน: 33.94 มม.

หน้าปัดเปลือกหอยมุกสีขาวประดับเพชร 3 เม็ด และหมุดตกแต่ง 8 จุด

เข็มนาฬิกาทรงเหลี่ยมเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายขัดเงาผิวซาตินแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมข้อต่อตรงกลางขัดเงา // ตัวล็อกสายแบบพับพร้อมปุ่มกด

#### เปิดตัว: 06.2026

##### M049.110.11.116.00

#### PPHT 450 ฟรังก์สวิส

##### M049.110.11.096.00

#### PPHT 450 ฟรังก์สวิส

##### M049.110.33.296.00

#### PPHT 530 ฟรังก์สวิส

#### เปิดตัว: 06.2026

##### M049.110.11.263.00

#### PPHT 420 ฟรังก์สวิส

##### M049.110.33.263.00

#### PPHT 500 ฟรังก์สวิส

# ขนาดของคอลเลกชัน MULTIFort TV [มม.]

# Section divider

# MULTIFORT 8 CHRONOgraph QUARTZ Ø42

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber G10.212 Quartz - ฟังก์ชันโครโนกราฟ - แสดงวันที่ที่ตำแหน่ง 4 นาฬิกา

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาติน พร้อมมุมผิวเงา

ขอบตัวเรือนทรงแปดเหลี่ยม

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อน

เม็ดมะยมสแตนเลสและปุ่มกดขัดเงา - สำหรับฟังก์ชันเริ่ม/หยุด

กันน้ำลึก 100 ม. (10 บาร์) // ความหนา 10.96 มม. // ความยาวตัวเรือน 47.60 มม.

หน้าปัดสีดำลายปั๊มลายริ้ว พร้อมหน้าปัดย่อย 3 หน้าปัด และฟังก์ชันมาตรวัดความเร็ว

หลักบอกเวลาและเข็มนาฬิกาทรงเหลี่ยมชุบนิกเกิล เติมสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายโลหะสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน 3 ข้อแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมขอบลบมุมผิวเงา // ตัวล็อกสายแบบพับพร้อมปุ่มกด

#### เปิดตัว: 05.2026

##### M055.517.11.031.00

#### PPHT 600 ฟรังก์สวิส

##### M055.517.11.091.00

#### PPHT 600 ฟรังก์สวิส

##### M055.517.11.051.00

#### PPHT 600 ฟรังก์สวิส

##### M055.517.17.051.00

#### PPHT 570 ฟรังก์สวิส

# OCEAN STAR

# Section divider

# Ocean star 200 Ø41

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (C07.621) - พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ช่องแสดงวันและวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

วงแหวนอะลูมิเนียมบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียว

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังโปร่งใส

กันน้ำลึก 200 เมตร (20 บาร์)// ความหนา 11.65 มม. // ความยาวตัวเรือน: 47.03 มม.

หน้าปัดสีน้ำเงินผิวพ่นทราย

หลักบอกเวลาชุบนิกเกิลเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายนาฬิกาสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

ตัวล็อกแบบพับแน่น พร้อมระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

#### เปิดตัว: 06.2026

##### M026.930.11.051.00

#### PPHT 795 ฟรังก์สวิส

##### M026.930.11.041.00

#### PPHT 795 ฟรังก์สวิส

##### M026.930.11.031.00

#### PPHT 795 ฟรังก์สวิส

##### M026.930.11.011.00

#### PPHT 795 ฟรังก์สวิส

##### M026.930.17.051.00

#### PPHT 765 ฟรังก์สวิส

### Relift Ocean Star 200​

1. ขอบหน้าปัด
2. ตัวเรือนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม.
3. พื้นผิวหน้าปัดแบบละเอียด
4. เข็มวินาที
5. สายนาฬิกาขัดเงาผิวซาตินแบบถอดเปลี่ยนได้
6. ขอบที่ลบมุมกว้างเป็นพิเศษ
7. หลักบอกเวลา
8. ขอบป้องกันเม็ดมะยมขนาดใหญ่

##### M026.930.11.041.00​

##### M026.430.11.041.00

#### เวอร์ชันเก่า

# Section divider

# OCEAN STAR GMT Ø44

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (C07.661) - พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

วงแหวนเซรามิกสีดำบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ พร้อมสัญลักษณ์สีขาว และจุดระบุเวลาในตำแหน่ง 12 นาฬิกาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังสลักเขตเวลา

กันน้ำลึก 200 เมตร (20 บาร์)// ความหนา 13.38 มม. // ความยาวตัวเรือน: 50.10 มม.

หน้าปัดสีดำ พร้อมขอบหน้าปัดสีดำและสีขาว

หลักบอกเวลาแบบติดตั้งเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายวัสดุผ้าสีดำแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมตะเข็บคู่สีขาว

ตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

#### เปิดตัว: 03.2026

##### M026.629.17.051.01

#### PPHT 1,120 ฟรังก์สวิส

# Section divider

# OCEAN STAR Ø39

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 72 (A31.111) - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 72 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

ขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวสำหรับนักดำน้ำ พร้อมวงแหวนอะลูมิเนียม และจุดระบุเวลาในตำแหน่ง 12 นาฬิกาเคลือบสารเรืองแสง Grade X1 Super-LumiNova®

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว - ตัวเรือนด้านหลังสลักด้วยโลโก้ Seastar

ความหนา: 10.50 มม.

ลวดลายคลื่น/รอยริ้วบนผืนทราย

หลักบอกเวลาขัดเงาเคลือบสารเรืองแสง Grade X1 Super-LumiNova®

สายผ้าผสมหนังแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีล

#### เปิดตัว: 05.2026

##### M026.907.11.041.01

#### PPHT 1,070 ฟรังก์สวิส

# COMMANDER

# Section divider

# Commander datoday Ø40

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (C07.621) - พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ช่องแสดงวันและวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์ทรงกล่องเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังโปร่งใส

กันน้ำลึก 50 เมตร(5 บาร์)// ความหนา 10.65 มม. // ความยาวตัวเรือน 43.83 มม.

หน้าปัดสีเงินลายซันเรย์ขัดเงาผิวซาติน พร้อมวงแหวนสองชั้น

หลักบอกเวลาและเข็มนาฬิกาบอกชั่วโมง/นาที เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายนาฬิกาสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาตินแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมข้อต่อตรงกลางขัดเงา // ตัวล็อกสายแบบพับพร้อมปุ่มกด

#### เปิดตัว: 02.2026

##### M021.430.11.041.00

#### PPHT 820 ฟรังก์สวิส

##### M021.430.11.031.00

#### PPHT 820 ฟรังก์สวิส

##### M021.430.11.061.00

#### PPHT 820 ฟรังก์สวิส

##### M021.430.33.091.00

#### PPHT 960 ฟรังก์สวิส

# Section divider

# Commander 1959 Ø37

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไกอัตโนมัติ Caliber 2836-2

พลังงานสำรองสูงสุด 38 ชั่วโมง

ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

สแตนเลสสตีลขัดเงา

กระจกอะคริลิกทรงกล่อง

กันน้ำลึก 50 ม. (5 บาร์) // ความหนา 10.45 มม.

หน้าปัดสีแซลมอนปั๊มลาย พร้อมจุดเรืองแสง Super-LumiNova®

หลักบอกเวลาเคลือบน้ำมันเคลือบเงาสีดำ

สายนาฬิกาแบบตาข่ายสแตนเลสสตีลในตัว // ตัวล็อกแบบเลื่อนขัดเงาผิวซาติน

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไกอัตโนมัติ Caliber ETA 2836-2

พลังงานสำรองสูงสุด 38 ชั่วโมง

ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

สแตนเลสสตีลขัดเงาพร้อมเคลือบ PVD สีเทา

กระจกอะคริลิกทรงกล่อง

กันน้ำลึก 50 ม. (5 บาร์) // ความหนา 10.45 มม.

หน้าปัดสีเขียวลายซันเรย์ขัดเงาผิวซาติน พร้อมจุดเรืองแสง Super-LumiNova®

หลักบอกเวลาเคลือบน้ำมันเคลือบเงาสีดำ

สายนาฬิกาสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาตินเคลือบ PVD สีเทา

ตัวล็อกสายแบบพับ

#### เปิดตัว: 06.2026

##### M8429.3.27.21

#### PPHT 690 ฟรังก์สวิส

##### M8429.4.77.11

#### PPHT 690 ฟรังก์สวิส