# คอลเลกชัน

# นาฬิกา 6 ตระกูลหลักของ MIDO

# คลาสสิก

### Baroncelli
Belluna

# สปอร์ต

### Multifort
Ocean Star

# โดดเด่นไม่เหมือนใคร

### Commander

# ดีไซน์สร้างสรรค์

### Rainflower

# Section divider

# คำอธิบายคอลเลกชัน

# Section divider

### Baroncelli

#### มรดกเหนือกาลเวลา

Baroncelli นิยามของที่สุดแห่งความคลาสสิกเหนือกาลเวลาด้วยความงามอันประณีตที่สั่งสมมาตั้งแต่ปี 1976 ทาง MIDO พิถีพิถันออกแบบคอลเลกชันนี้เพื่อให้ทุกองค์ประกอบถ่ายทอดความหรูหราที่ลงตัว พร้อมวางจำหน่ายในดีไซน์คู่ที่เข้าชุดกัน แต่ละเรือนโดดเด่นด้วยงานตกแต่งระดับไฮเอนด์อันประณีตเพื่อช่วยเสริมความงดงามให้กับข้อมือทุกขนาด Baroncelli สืบสานตามขนบแห่งศาสตร์การทำนาฬิกาอย่างแท้จริง โดยติดตั้งกลไกอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ผ่านการตกแต่งอย่างวิจิตรซึ่งสามารถชื่นชมความงดงามได้ผ่านตัวเรือนด้านหลังใส

# Section divider

### Belluna

#### สง่างามอย่างมีชั้นเชิง

Belluna ผลงานชิ้นเอกแห่งความวิจิตรบรรจงที่ถ่ายทอดความงดงามไม่ซ้ำใคร ตัวนาฬิการังสรรค์ขึ้นในปี 2008 โดดเด่นด้วยหน้าปัดลวดลายซันเรย์สไตล์ กิโยเชที่ล้อไปกับแสงรับกับตัวเรือนขัดเงาวาววับทั้งแบบทรงกลมและทรงเหลี่ยมมน โดยยิ่งขับเน้นความเปล่งประกายให้โดดเด่นถึงขีดสุด นาฬิกา MIDO รุ่นนี้มาพร้อมกับกลไกอัตโนมัติที่ล้ำสมัย และมีหลายขนาดตัวเรือนให้เลือกสรร ทั้งความเรียบหรูและคลาสสิกที่เหมาะกับสุภาพบุรุษ และการประดับด้วยเปลือกหอยมุกและเพชรแท้ที่เหมาะกับสุภาพสตรี Belluna คือผลงานอันเลอค่าที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่หลงใหลนาฬิกาชั้นเลิศอย่างแท้จริง

# Section divider

### COMMANDER

#### ล้ำสมัยอย่างมีสไตล์

ด้วยเอกลักษณ์ที่จำได้ตั้งแต่แรกเห็น ความสำเร็จระดับปรากฏการณ์ทำให้นาฬิกา Commander กลายเป็นสัญลักษณ์อันเป็นตำนานอย่างแท้จริง ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เหนือกาลเวลาทำให้นาฬิการุ่นนี้พิเศษไม่เหมือนใคร ทั้งตัวเรือนทรงกลมที่รับกับหน้าปัดซาตินอย่างสมบูรณ์แบบ ขอบหน้าปัดที่บางเฉียบ เม็ดมะยมแบบฝังในตัวเรือน ไปจนถึงเข็มและหลักบอกเวลาที่โดดเด่นสะดุดตา นับตั้งแต่ปี 1959 ทาง MIDO ได้สานต่อการผลิตนาฬิกา Commander มาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านดีไซน์และกลไกตลอดหลายทศวรรษ และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันเป็นจุดเด่นของรุ่นไว้ได้อย่างชัดเจน แต่ละรุ่นทำงานด้วยกลไกอัตโนมัติที่มีพลังงานสำรองยาวนานเหนือมาตรฐานทั่วไป

# Section divider

### Multifort

#### แม่นยำพร้อมกับทนทาน

Multifort โดดเด่นด้วยความเที่ยงตรงขั้นสูงและความแข็งแกร่งที่ทนทานต่อกาลเวลาและทุกสภาวะ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การผลิตนาฬิกาที่ MIDO ขัดเกลามาตั้งแต่ปี 1934 ตัวตนอันแข็งแกร่งได้หลอมรวมเข้ากับความแม่นยำเหนือระดับจากกลไกอัตโนมัติรุ่นใหม่ พร้อมประสิทธิภาพการป้องกันแรงกระแทกและแรงแม่เหล็กอย่างยอดเยี่ยม

Multifort นาฬิกาสปอร์ตสุดแกร่งที่ไร้ความยำเกรงสำหรับสายลุยหลอมขึ้นจากวัสดุชั้นเยี่ยมเพื่อควบคุมทุกจังหวะของเวลาได้อย่างเหนือชั้น รุ่นในตำนานจากคอลเลกชันนี้ ซึ่งนับเป็นรุ่นเก่าแก่ที่สุดของ MIDO ล้วนเป็นที่ต้องการอย่างสูงในกลุ่มนักสะสม

# Section divider

### Ocean Star

#### ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

ด้วยประสิทธิภาพเหนือระดับและการกันน้ำที่โดดเด่น Ocean Star จึงเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผจญภัยใต้ท้องทะเลลึก Ocean Star ครองความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี 1944 ด้วยความเชี่ยวชาญระดับตำนานของ MIDO ผู้บุกเบิกนวัตกรรมการกันน้ำด้วยระบบ Aquadura ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1930 จนได้รับฉายาว่า "ราชาแห่งนาฬิกากันน้ำ" (King of Waterproof Watches) ในช่วงทศวรรษที่ 1980

เมื่อวัสดุระดับไฮเทคมาผสานกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยจึงกำเนิดเป็นความแข็งแกร่งเหนือระดับที่พร้อมรับมือกับทุกบททดสอบ ด้วยประสิทธิภาพของสารเรืองแสง Super-LumiNova® ที่ทรงพลังนั้น ช่วยให้คุณอ่านค่าเวลาได้อย่างแม่นยำระดับวินาทีแม้จะอยู่ใต้ท้องทะเลลึก Ocean Star เป็นนาฬิกาสปอร์ตสุดชิคที่ผสานเข้ากับบุคลิกอันแข็งแกร่งได้อย่างลงตัว!

# Section divider

### Rainflower

#### อ่อนหวานอย่างมีระดับ

ด้วยดีไซน์อันอ่อนช้อยและงดงามราวกับมวลดอกไม้ Rainflower ถ่ายทอดความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติได้อย่างสง่างาม ในปี 2019 ทาง MIDO ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคารรูปดอกบัวอันเลื่องชื่ออย่าง ArtScience Museum ในสิงคโปร์ จึงได้รังสรรค์นาฬิกาคอลเลกชันเพื่อผู้หญิงสุดพิเศษนี้ โครงเส้นเฉพาะตัวผสมผสานความงดงามและเสน่ห์ดึงดูดเข้ากับความคิดสร้างสรรค์อันประณีตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ความงามอันอ่อนช้อยของดอกบัวถ่ายทอดอยู่บนหน้าปัด ในบางรุ่นประดับด้วยเปลือกหอยมุก เพชร หรืออัญมณีล้ำค่า พร้อมตัวเรือน ซึ่งออกแบบให้ดูคล้ายกลีบดอกบัวด้วยการแต่งผิวสัมผัสแบบขัดเงาสลับกับแบบซาติน

# BARONCELLI

# BARONCELLI II

# Section divider

### มรดกเหนือกาลเวลา

Baroncelli นิยามของที่สุดแห่งความคลาสสิกเหนือกาลเวลาด้วยความงามอันประณีตที่สั่งสมมาตั้งแต่ปี 1976 ทาง MIDO พิถีพิถันออกแบบคอลเลกชันนี้เพื่อให้ทุกองค์ประกอบถ่ายทอดความหรูหรา ที่ลงตัว

Baroncelli สืบสานตามขนบแห่งศาสตร์การทำนาฬิกาอย่างแท้จริง โดยติดตั้งกลไกอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ผ่านการตกแต่งอย่างวิจิตรซึ่งสามารถชื่นชมความงดงามได้ผ่านตัวเรือนด้านหลังใส

Baroncelli นับเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดและได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในกลุ่มสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย

# Section divider

# Baroncelli ii - ภาพรวม

##### M039.007.11.096.00

#### Lady Twenty-Five

##### M7600.3.65.8

#### Lady

##### M037.207.16.106.00

#### Signature Lady Colours

###### กล่องใส่นาฬิกาเฉพาะรุ่น/ถุงเดินทาง

##### M037.207.11.036.01

#### Signature Lady

##### M037.807.36.031.01

#### Lady Necklace

##### M007.207.36.291.00

#### LADY SMILE

##### M007.207.11.116.00

#### PRISMA

##### M007.207.36.036.00

#### LADY DIAMONDS

##### M039.207.22.106.00

#### Lady Day

##### M8600.3.15.8

#### Gent

##### M037.407.11.031.01

#### Signature Gent

##### M037.436.16.061.00

#### Signature Skeleton

# Section divider

# Baroncelli lady

##### M7600.4.69.1

###### เพชร 12 เม็ด (0.025 กะรัต)

##### M7600.3.65.8

###### เพชร 12 เม็ด (0.078 กะรัต)

##### M7600.9.N6.1

###### อัญมณีแจสเปอร์สีเขียว

# Section divider

# BARONCELLI SIGNATURE LADY COLOURS

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 48 (48.111 calibre) พร้อมช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 48 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมเคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 9.03 มม.

หน้าปัดเปลือกหอยมุกประดับเพชร 4 เม็ด

สายหนังสีต่าง ๆ แบบถอดเปลี่ยนได้ 5 เส้น มาพร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีล

# Section divider

#### นาฬิกาดีไซน์คู่

##### M8600.3.15.8

##### M7600.3.65.8

#### นาฬิกาดีไซน์คู่

##### M037.407.11.041.01

##### M037.207.11.041.01

#### Midnight Blue (ดีไซน์คู่)

##### M7600.4.15.1

##### M8600.4.15.1

##### M007.207.11.116.00

#### Baroncelli Prisma

###### เพชร 51 เม็ด และเปลือกหอยมุก 25 ชิ้น

##### M007.207.36.291.00

#### Baroncelli Lady Smile

##### M007.207.11.036.00

#### Baroncelli Lady Diamonds

# Section divider

# Lady Day & Night

## นาฬิกาเรือนเดี่ยว

## สามสไตล์ที่แตกต่างกัน

รุ่นพิเศษ มาพร้อมสายสำรองสองเส้น

##### M039.207.16.106.00

# Section divider

# Baroncelli gent

##### M8600.4.26.1

##### M8600.4.21.1

##### M8600.3.15.8

# Section divider

# BARONCELLI Lady 25

##### M039.007.36.046.00

เพชร 12 เม็ด (0.03 กะรัต)

##### M039.007.11.046.00

เพชร 12 เม็ด (0.03 กะรัต)

##### M039.007.11.096.00

เพชร 12 เม็ด (0.03 กะรัต)

##### M039.007.11.336.00

เพชร 12 เม็ด (0.03 กะรัต)

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 48 (48.111 calibre)

พลังงานสำรองสูงสุด 48 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา หรือเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 9.10 มม.

หน้าปัดผิวซาตินลายซันเรย์ สีน้ำเงินเข้มประดับเพชร 12 เม็ด หรือหน้าปัดลายแสงซันเรย์ผิวซาตินสีเขียวอ่อนหรือชมพูอ่อนประดับเพชร 12 เม็ด

สายสแตนเลสสตีลขัดเงา 5 ข้อ หรือสายหนังสีดำผิวกึ่งด้านพร้อมตัวล็อกแบบพับ

### บอกลูกค้าของคุณ

เล็กกะทัดรัด น่ารักสะดุดตา

เรียบหรู อ่อนหวาน

มีตัวเลือกสำหรับใส่เป็นคู่

เพชร

# Section divider

# BARONCELLI SIGNATURE GENT Ø39

#### กลไก Caliber 80 (80.611 calibre)

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง พร้อมบาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา หรือเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมเคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังกระจกแซฟไฟร์ใส

หน้าปัดดีไซน์ 2 ชั้นที่มีพื้นผิวพ่นทรายละเอียด พร้อมหลักบอกเวลาผิวเงาและเข็มทรงเหลี่ยม

สายโลหะสแตนเลสสตีลขัดเงา 5 ข้อ หรือ
สายหนังสีดำผิวกึ่งด้าน พร้อมตัวล็อกแบบพับสแตนเลสสตีล/เคลือบ PVD

##### M037.407.16.031.00

##### M037.407.11.031.00

##### M037.407.11.041.00

##### M037.407.21.031.00

##### M037.407.36.061.00

# Section divider

# Baroncelli Signature Lady Ø30

#### กลไก Caliber 48 (48.111 calibre)

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 48 ชั่วโมง พร้อมบาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา หรือเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมเคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังกระจกแซฟไฟร์ใส

หน้าปัดดีไซน์ 2 ชั้นที่มีพื้นผิวพ่นทรายละเอียด พร้อมหลักบอกเวลาผิวเงาและเข็มทรงเหลี่ยม

สายโลหะสแตนเลสสตีลขัดเงา 5 ข้อ หรือ
สายหนังสีดำผิวกึ่งด้าน พร้อมตัวล็อกแบบพับสแตนเลสสตีล/เคลือบ PVD

##### M037.207.11.031.00

##### M037.207.11.041.00

##### M037.207.21.031.00

##### M037.207.36.031.00

##### M037.207.36.041.00

# Section divider

# Baroncelli signature lady & gent

#### คอลเลกชันแรกของ MIDO ที่ใช้เทคโนโลยี Nivachron™

##### M037.207.11.041.01

##### M037.207.22.036.01

##### M037.407.11.031.01

##### M037.407.11.051.01

# Section divider

# เทคโนโลยี Nivachron™

บาลานซ์สปริง NivaroxTM ที่ผลิตจากเหล็กผสมนิกเกิล นำมาใช้ตั้งแต่ปี 1933 โดยผลิตด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมที่รองรับการผลิตในปริมาณสูง

เหล็ก NivaroxTM

นี่คือนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Swatch Group และ Audemars Piguet ที่เปิดตัวในปี 2019 Nivachron™ มีกระบวนการผลิตในปริมาณมากเช่นเดียวกับ NivaroxTM แต่ด้วยโลหะผสมใหม่ที่ใช้ไทเทเนียม เพื่อให้มีความทนทานต่อแม่เหล็กและแรงกระแทกมากขึ้น

Nivachron™

ซิลิคอนบาลานซ์สปริงผลิตด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี ซึ่ง Breguet นำมาใช้ครั้งแรกในกลุ่มบริษัท Swatch Group เมื่อปี 2006 บาลานซ์สปริงที่มีคุณภาพสูงนี้ทนทานต่อแม่เหล็กและแรงกระแทก MIDO เลือกใช้ซิลิคอนเฉพาะในรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน COSC เท่านั้น

ซิลิคอน

### เทคโนโลยี Nivachron™ และซิลิคอน

### บาลานซ์สปริงทั้งสองประเภทนี้ช่วยลดแรงจากแม่เหล็กที่ส่งผลต่อกลไกนาฬิกา

### = คงความแม่นยำ

Nivachron™

### บอกลูกค้าของคุณ

ความมีระดับ

การรับรู้คุณค่าที่เพิ่มสูงขึ้น

วิวัฒนาการด้านดีไซน์

Nivachron™

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมงสำหรับรุ่น Gent

# Section divider

# BARONCELLI II
prisma – smile – diamonds – necklace

##### M007.207.11.116.00

#### Baroncelli prisma

###### เพชร 51 เม็ด และเปลือกหอยมุก 25 ชิ้น

##### M007.207.36.291.00

#### Baroncelli Lady smile

###### เพชร 51 เม็ด และเปลือกหอยมุก 25 ชิ้น

##### M007.207.11.036.00

#### Baroncelli lady diamonds

###### เพชร 51 เม็ด และเปลือกหอยมุก 25 ชิ้น

##### M037.807.36.031.01

#### Baroncelli lady diamonds

###### เพชร 83 เม็ด (0.180 กะรัต) และทับทิม 10 เม็ด (0.048 กะรัต)

# BARONCELLI Lady Necklace Ø33

#### กลไก Caliber 80 (80.611 calibre)

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา หรือเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมเคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส

หน้าปัด 2 ส่วนที่มีเปลือกหอยมุกสีขาวตรงกลาง หลักบอกเวลาผิวเงา และเพชรหลากเม็ด โดยจัดวางเป็นเส้นโค้งคล้ายรอยยิ้ม

เข็มทรงเหลี่ยม

สายโลหะสแตนเลสสตีลขัดเงา 5 ข้อ หรือ
สายหนังสีดำผิวกึ่งด้าน พร้อมตัวล็อกแบบพับเคลือบ PVD

##### M037.807.11.031.00

###### เพชร 93 เม็ด (0.204 กะรัต)

##### M037.807.22.031.00

###### เพชร 93 เม็ด (0.204 กะรัต)

##### M037.807.36.031.00

###### เพชร 93 เม็ด (0.204 กะรัต)

##### M037.807.36.031.01

###### เพชร 83 เม็ด (0.180 กะรัต)
ทับทิม 10 เม็ด (0.048 กะรัต)

### บอกลูกค้าของคุณ

อ่อนหวานและมีระดับ

อัญมณีหรู

เป็นเอกลักษณ์

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

# Section divider

# BARONCELLI III

Baroncelli III เปี่ยมด้วยความงดงาม คลาสสิก และประณีต เป็นตระกูลที่สะท้อนถึงความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด

คุณสามารถเป็นเจ้าของ Baroncelli III นาฬิกาโครโนมิเตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน COSC ได้ในราคาที่เข้าถึงได้

โดดเด่นด้วยขอบตัวเรือนดีไซน์ร่องหยัก

# Section divider

# Baroncelli iii - ภาพรวม

##### M027.407.11.010.00

#### Heritage Lady

##### M027.408.16.031.00

#### Chronometer Si

##### M027.426.11.018.00

#### Big Date

##### M027.625.17.031.00

#### Chronograph Moonphase

# Section divider

# BARONCELLI HERITAGE

ด้วยตัวเรือนที่บางเฉียบ ทำให้ Baroncelli Heritage เป็นหนึ่งในนาฬิกากลไกอัตโนมัติ 3 เข็มที่มีช่องแสดงวันที่ซึ่งบางที่สุดในโลกสำหรับช่วงราคานี้

รุ่นที่เรียบหรู สุภาพ และประณีต ในราคาที่คุ้มค่าเป็นพิเศษ

## BARONCELLI HERITAGE

เข็มนาฬิกาแบบสองด้าน พร้อมโลโก้ Heritage บนหน้าปัด

#### นาฬิกาดีไซน์คู่

##### M027.407.11.010.00

##### M027.407.16.010.00

## BARONCELLI HERITAGE

##### M027.407.22.010.00

# BARONCELLI HERITAGE LADY

##### M027.207.11.010.00

##### M027.207.22.010.00

##### M027.207.36.260.00

# BARONCELLI HERITAGE gent

เข็มนาฬิกาแบบสองพื้นผิว พร้อมโลโก้ Heritage บนหน้าปัด

##### M027.407.11.010.00

##### M027.407.16.010.00

##### M027.407.11.050.00

##### M027.407.22.010.00

##### M027.407.36.260.00

# Section divider

## BARONCELLI CALIBER 80 CHRONOMETER SI

#### นาฬิกาดีไซน์คู่

##### M027.208.11.011.00

##### M027.408.11.011.00

## BARONCELLI CALIBER 80 CHRONOMETER SI

##### M027.408.16.031.00

##### M027.408.11.041.00

##### M027.408.16.031.00

## BARONCELLI BIG DATE

กลไก Big Date เอกสิทธิ์เฉพาะของ Swatch Group

##### M027.426.11.018.00

##### M027.426.36.088.00

##### M027.426.36.018.00

# Section divider

# BARONCELLI Chronometer Si Lady Ø34

#### กลไก Caliber 72 (72.111 calibre)

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง ใช้เทคโนโลยีซิลิคอน

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา หรือเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังกระจกแซฟไฟร์ใส

##### M027.208.11.036.00

###### เพชร 12 เม็ด (0.03 กะรัต)

##### M027.208.36.036.00

###### เพชร 12 เม็ด (0.03 กะรัต)

##### M027.208.11.016.00

###### เพชร 8 เม็ด (0.02 กะรัต)

### บอกลูกค้าของคุณ

บางเฉียบ

เพชร

สายนาฬิกาเรียงต่อกัน 9 ข้อดีไซน์ใหม่

พลังงานสำรองสูงสุด 72 ชั่วโมง

Nivachron™

# Section divider

# BARONCELLI CHRONOGRAPH MOONPHASE

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber A05.221

ฟังก์ชัน Chronograph Moonphase พลังงานสำรองสูงสุด 60 ชั่วโมง พร้อมบาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา หรือเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 13.32 มม.

หน้าปัดผิวซาตินลายซันเรย์ พร้อมหลักบอกเวลาทรงเหลี่ยมที่ตำแหน่ง 12, 3, 6 และ 9 นาฬิกา

รอบการแสดงผลดิถีดวงจันทร์มีระยะเวลา 29.5 วัน

สายยางที่มีผิวสัมผัสแบบถอดเปลี่ยนได้ และสาย NATO ผิวเรียบพร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

##### M027.625.17.031.00

##### M027.625.17.041.00

##### M027.625.37.061.00

### บอกลูกค้าของคุณ

สดใสและอ่อนเยาว์

กลไกซับซ้อนแบบดั้งเดิม

สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้

การรับรู้คุณค่าที่เพิ่มสูงขึ้น

# MULTIFORT

# Section divider

### แม่นยำพร้อมกับทนทาน

Multifort โดดเด่นด้วยความเที่ยงตรงขั้นสูงและความแข็งแกร่งที่ทนทานต่อกาลเวลาและทุกสภาวะ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การผลิตนาฬิกาที่ MIDO ขัดเกลามาตั้งแต่ปี 1934

ตัวตนอันแข็งแกร่งได้หลอมรวมเข้ากับความแม่นยำเหนือระดับจากกลไกอัตโนมัติรุ่นใหม่ พร้อมประสิทธิภาพการป้องกันแรงกระแทกและแรงแม่เหล็กอย่างยอดเยี่ยม

คอลเลกชันแนวสปอร์ตที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมแบรนด์มากที่สุด

# Section divider

# MULTIFORT - ภาพรวม

##### M049.526.11.041.00

#### Multifort TV Big Date

##### M049.527.11.041.00

#### Multifort TV Chronograph

##### M049.526.11.041.00

#### Multifort 8 Two Crowns

##### M049.307.33.296.00

#### Multifort TV 35

##### M038.431.11.097.00

#### Multifort M Chronometer

##### M038.430.11.051.00

#### Multifort M

##### M038.431.36.031.00

#### Multifort Chronometer 1

##### M038.429.11.041.00

#### Multifort GMT

##### M038.436.11.061.00

#### Multifort Skeleton Vertigo

##### M040.407.16.040.00

#### Multifort Patrimony

##### M040.427.36.262.00

#### Multifort Patrimony Chronograph

##### M040.407.11.047.00

#### Multifort Powerwind

# Section divider

# Multifort Patrimony Powerwind Ø40

#### ตระกูล Multifort วินเทจโฉมใหม่ มาพร้อมสายโลหะดีไซน์หรู เสริมลุคทันสมัยและดูอ่อนวัยยิ่งขึ้น

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80.621 - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 6 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 12.05 มม.

หน้าปัดทรงโดมลายซันเรย์ขัดเงาผิวซาติน พร้อมหลักบอกเวลาทรงสี่เหลี่ยมเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาติน 3 ข้อที่มีข้อกลางผิวเงาแบบถอดเปลี่ยนได้

##### M040.407.11.041.00

##### M040.407.11.061.00

##### M040.407.11.091.00

### บอกลูกค้าของคุณ

มรดกและความเชี่ยวชาญของ MIDO

ผสมผสานสไตล์วินเทจและสปอร์ตเข้าด้วยกัน

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox

กลไก Caliber 80 พร้อมกับ Nivachron™

# Section divider

# MULTIFORT TV CHRONOgraph 42

##### M049.527.11.041.00

##### M049.527.11.081.00

##### M049.527.33.081.00

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### ตัวเรือนทรงจอทีวีพร้อมฟังก์ชันโครโนกราฟ

กลไก Caliber 60 (A05.231) – ฟังก์ชันโครโนกราฟ – ช่องแสดงวันที่

บาลานซ์สปริง Nivachron™

พลังงานสำรองสูงสุด 60 ชั่วโมง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน - เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 14.30 มม.

หน้าปัดผิวซาตินลายปัดแนวนอนชัดเจน พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลแบบถอดเปลี่ยนได้

สายสำรองสีดำวัสดุซิลิคอนและผ้าแบบถอดเปลี่ยนได้

# Section divider

# Multifort tv 35

#### มิติใหม่ในตระกูล Multifort TV

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 72 - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 12 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 72 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวปัดด้าน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ความหนา: เพียง 9.30 มม.

หน้าปัดเปลือกหอยมุกหรือหน้าปัดผิวด้านประดับเพชร 8 เม็ด รวม 60 เม็ด (8/8 – VS-SI-TW Ø95-100) น้ำหนักรวม: 0.030 กะรัต และเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® หรือหน้าปัดผิวซาตินลายปัดแนวนอนชัดเจนที่เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวปัดด้านที่มีข้อกลางผิวเงาแบบถอดเปลี่ยนได้

##### M049.307.11.081.00

##### M049.307.11.041.00

##### M049.307.33.296.00

##### M049.307.11.106.00

##### M049.307.11.136.00

น้ำหนักรวม: เพชร 8 เม็ด รวม 0.030 กะรัต

### บอกลูกค้าของคุณ

รูปทรงจอทีวี

ความหนา 9.30 มม.

เพชร หรือ Super-LumiNova®

คลาสสิกและหรูหรา

# Section divider

# MULTIFORT 8 Ø40

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 72 (A31.111) - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 72 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาติน พร้อมมุมผิวเงา

ขอบตัวเรือนทรงแปดเหลี่ยม

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียวเคลือบสีด้วย PVD

หน้าปัดสีดำลายแถบที่มีขอบหน้าปัดแบบหมุนได้

หลักบอกเวลาแบบฝังเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

เข็มนาฬิกาทรงสามเหลี่ยมเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาติน 3 ข้อ พร้อมขอบลบมุมผิวเงา

##### M047.507.11.081.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 1,050 ฟรังก์สวิส

##### M047.507.17.041.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 1,020 ฟรังก์สวิส

##### M047.507.11.051.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 1,050 ฟรังก์สวิส

# Section divider

# Multifort Tv Big Date

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.651 - ช่องแสดงวันที่ขนาดใหญ่ในตำแหน่ง 12 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน - เคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน พร้อมเม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 11.48 มม.

หน้าปัดไล่เฉดสีผิวซาตินลายปัดแนวนอนชัดเจน พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาติน 3 ข้อที่มีข้อกลางผิวเงาแบบถอดเปลี่ยนได้ หรือสายยางลายยกนูนที่มีตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

##### M049.526.11.081.00

##### M049.526.11.091.00

##### M049.526.11.041.00

##### M049.526.17.041.00

##### M049.526.17.081.00

##### M049.526.37.041.00

##### M049.526.17.081.01

##### M049.526.44.081.00

##### M049.526.33.081.00

##### M049.526.37.291.00

# Section divider

## Multifort TV Big Date 40 Titanium

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (C07.651) - ช่องแสดงวันที่ขนาดใหญ่ในตำแหน่ง 12 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนไทเทเนียมขัดเงาผิวซาติน (เกรด 2)

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 11.48 มม.

หน้าปัดปัดลายแนวนอน โทนสีเทาไล่เฉด - การแต่งผิวแบบซันบรัช

สายไทเทเนียมผิวซาตินแบบถอดเปลี่ยนได้ (เกรด 2) ที่มีข้อกลางผิวเงา

มีกำหนดเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2025

### การเปรียบเทียบน้ำหนัก

155 ก.

##### สแตนเลสสตีล

>> ประมาณ 30% >>

100 ก.

##### ไทเทเนียม

##### M049.526.44.081.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 1,250 ฟรังก์สวิส

# Section divider

## Multifort TV Big Date 40

### สายรัดวัสดุซิลิคอนและผ้า

##### M049.526.17.081.01

### สายซิลิคอนและวัสดุผ้า

##### M049.526.37.041.00

#### เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2025

### บอกลูกค้าของคุณ

รูปทรงใหม่ในตระกูล Multifort

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

ช่องแสดงวันที่ขนาดใหญ่ในตำแหน่ง 12 นาฬิกาแบบใหม่

สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้

# Section divider

# Multifort "M" Ø42

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.621

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง - เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 11.03 มม.

หน้าปัดไล่เฉดสีผิวซาตินลายปัดแนวตั้งชัดเจน พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาตินสามข้อแบบถอดเปลี่ยนได้ หรือสายผ้า (ฐานซิลิโคนสีดำ) ตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

##### M038.430.17.041.00

##### M038.430.17.081.00

##### M038.430.11.051.00

##### M038.430.11.031.00

### บอกลูกค้าของคุณ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

หน้าปัดผิวซาตินและหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้

การปรับโฉมใหม่สำหรับนาฬิกาตระกูล Robust ในคอลเลกชัน Multifort

# Section divider

# Multifort "m" Extension Ø42

##### M038.430.16.031.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 750 ฟรังก์สวิส

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

##### สายหนังแบบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนขยายของ Multifort M

#### กลไก Caliber 80.621 - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวปัดด้าน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน - เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 11.03 มม.

หน้าปัดสีเงินผิวซาตินลายปัดแนวตั้งลึก

หลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายหนังแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมตัวล็อกแบบพับสแตนเลสสตีล

### บอกลูกค้าของคุณ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

หน้าปัดผิวซาตินและหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้

การปรับโฉมใหม่สำหรับนาฬิกาตระกูล Robust ในคอลเลกชัน Multifort

# Section divider

# Multifort "m" freeze Ø42

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### เสน่ห์อันเย็นเฉียบในคอลเลกชัน Multifort M ผลิตภัณฑ์ส่วนขยาย

กลไก Caliber 80.621 - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวปัดด้าน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 11.03 มม.

หน้าปัดไล่เฉดสีผิวซาตินลายปัดแนวตั้งชัดเจนและลึก พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลลายปัดแบบถอดเปลี่ยนได้

##### M038.430.11.041.00

# Section divider

# Multifort "M" CHRONOMETER

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.821 โครโนมิเตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก COSC

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - ซิลิคอนบาลานซ์สปริง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน พร้อมเม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 11.99 มม.

หน้าปัดไล่เฉดสีผิวซาตินลายปัดแนวตั้งชัดเจน พร้อมตัวเลขอารบิกเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาติน 3 ข้อแบบถอดเปลี่ยนได้ หรือ
สายหนังผิวเรียบพร้อมตัวล็อกแบบพับ

### MULTIFORT M CHRONOMETER Ø42

##### M038.431.11.097.00

##### M038.431.36.057.00

### MULTIFORT "M" & M COSC

#### Multifort "M" COSC

M038.431.11.097.00

- หน้าปัด: ผิวซาตินเด่นชัด
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม.
- ความหนา: 11.99 มม.
- 160 ก.
- ผ่านการรับรอง COSC
- 10 บาร์
- สายโลหะสแตนเลสสตีลแบบถอดเปลี่ยนได้รวดเร็ว

#### Multifort "M"

M038.430.11.031.00A

- หน้าปัด: ผิวซาตินเด่นชัด
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม.
- ความหนา: 11.03 มม.
- 166 ก.
- พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง
- 10 บาร์
- สายโลหะสแตนเลสสตีลแบบถอดเปลี่ยนได้รวดเร็ว

#### Multifort "M" COSC

M038.431.11.097.00

- กระจกหน้าปัด: กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน
- กลไกมาตรฐาน COSC
- ซิลิคอนบาลานซ์สปริง
- สีโรเดียม
- สกรูเหล็กชุบสีน้ำเงิน
- ตัวเรือนด้านหลังแต่งขอบลบมุม
- มุมมองกลไกผ่านตัวเรือนด้านหลังที่โดดเด่น

#### Multifort "M"

M038.430.11.031.00A

- กระจกหน้าปัด: กระจกแซฟไฟร์ทรงแบนเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน
- กลไกมาตรฐาน
- บาลานซ์สปริง Nivachron™
- สีนิกเกิล

### บอกลูกค้าของคุณ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ซิลิคอนบาลานซ์สปริง

รุ่น COSC เพิ่มเติม พร้อมหน้าปัดไล่เฉดสีอันโดดเด่นสะดุดตา

หน้าปัดไล่เฉดสีผิวซาตินและหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้

การรับประกันระหว่างประเทศ 3 ปี

# Section divider

# MULTIFORT gent & chronograph

ชุดของขวัญพิเศษ: รุ่นพิเศษเคลือบ PVD สีดำ พร้อมสายสำรองสีส้ม

##### M005.430.36.051.80

##### M005.614.36.051.22

##### M005.430.37.051.80

##### M005.430.36.051.80

###### รุ่นสายสีส้ม

# Section divider

# MULTIFORT DUAL TIME

กลไก GMT ผสานเข้ากับ Caliber 80 มอบพลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

##### M038.429.11.041.00

##### M038.429.36.051.00

## Multifort PATRIMONY

บทสดุดีแด่อดีตอันยิ่งใหญ่ของ Multifort ในราคาที่เข้าถึงได้

##### M040.407.16.060.00

##### M040.407.16.040.00

##### M040.407.36.060.00

## Multifort PATRIMONY

บทสดุดีแด่อดีตอันยิ่งใหญ่ของ Multifort ที่มาพร้อมฟังก์ชันโครโนกราฟ

##### M040.427.16.052.00

##### M040.427.36.262.00

##### M040.427.36.042.00

# Section divider

# Multifort Chronometer1 Ø42

### ผลิตภัณฑ์ส่วนขยาย

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 COSC Si (C07.821) - กลไกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโครโนมิเตอร์

ซิลิคอนบาลานซ์สปริง พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - ช่องแสดงวันและวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

รับประกันเพิ่มอีก 3 ปี

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีดำ

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส - เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา: 11.99 มม.

หลักบอกเวลาและเข็มนาฬิกาทรงเหลี่ยมชุบนิกเกิลสีดำ เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายหนังสีฟ้าอ่อน/สายหนังสีดำแบบเจาะรูแบบถอดเปลี่ยนได้

ตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

สายหนังสีดำสำรอง - ตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

#### มีกำหนดเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2025

##### M038.431.36.051.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 1,220 ฟรังก์สวิส

# Section divider

# Multifort tv big date รุ่นผลิตจำนวนจำกัด S01E01

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80.651 - ช่องแสดงวันที่ขนาดใหญ่ในตำแหน่ง 12 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวปัดด้าน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 11.48 มม.

หน้าปัดทรงจอทีวียุคเก่า พร้อมลวดลายพีระมิดยกนูน

หลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวปัดด้านที่มีข้อกลางผิวเงาแบบถอดเปลี่ยนได้

สายยางลายยกนูนสำรอง 2 เส้น สีเทอร์ควอยซ์และสีเหลือง พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีล

##### M049.526.11.081.01

### รายละเอียดดีไซน์

1. หน้าปัดทรงจอทีวีวินเทจ พร้อมลวดลายพีระมิดยกนูน
2. เข็มนาฬิกาและหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง SLN®
3. ตัวเรือนทรงจอทีวีขัดเงาผิวปัดด้าน
4. เม็ดมะยมแบบขันเกลียว
5. กลไก Caliber 80.651 Nivachron™
6. สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้

### บอกลูกค้าของคุณ

หน้าปัดแบบ 3 มิติที่ไม่เหมือนใคร

รุ่นผลิตจำนวนจำกัดเพียง 999 เรือน

สายสำรอง 2 เส้น

# Section divider

# MULTIFORT POWERWIND COSC รุ่นผลิตจำนวนจำกัด

บทสดุดีแด่นาฬิกา MIDO Multifort Powerwind ในตำนานจากแรงบันดาลใจแห่งยุค 50

โลโก้ MIDO แบบดั้งเดิม สายโลหะสไตล์ "เม็ดข้าว" และกระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox ช่วยเติมเต็มลุควินเทจอย่างสมบูรณ์

นาฬิการุ่นผลิตจำนวนจำกัดนั้นหายากและเป็นที่ต้องการ โดยผลิตเพียง 1,954 เรือนเท่านั้น และมาพร้อมกลไกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโครโนมิเตอร์

# Section divider

# MULTIFORT POWERWIND COSC Ø40 รุ่นผลิตจำนวนจำกัดเพียง 1,954 เรือน

#### กลไก Caliber ETA 2836-2 COSC

#### กันน้ำ

กลไกมาตรฐานโครโนมิเตอร์ พร้อมพลังงานสำรองสูงสุด 38 ชั่วโมง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน พร้อมขอบตัวเรือนผิวเงา

กระจกแซฟไฟร์ทรง "Glassbox" เคลือบสารกันแสงสะท้อน

ตัวเรือนด้านหลังขัดเงาผิวซาติน พร้อมสลักหมายเลขรุ่นจำกัด

หน้าปัดทรงโดมลายผิวซาตินลายซันเรย์สีน้ำเงินเข้ม พร้อมหลักบอกเวลาทรงเหลี่ยมสีโรสโกลด์

จุดและหลักบอกเวลา 12 จุดในทุกตำแหน่งไตรมาสเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายสแตนเลสสตีลผิวซาติน 7 ข้อต่อ พร้อมข้อกลางผิวเงาสไตล์วินเทจลาย "เม็ดข้าว"

##### M040.408.11.041.00

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80.621 - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 6 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox - ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 12.05 มม.

หน้าปัดทรงโดมลายซันเรย์ขัดเงาผิวซาติน พร้อมตัวเลขอารบิกเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® และหลักบอกเวลาทรงเหลี่ยม

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาติน 3 ข้อที่มีข้อกลางผิวเงาแบบถอดเปลี่ยนได้

##### M040.407.11.047.00

##### M040.407.11.057.00

##### M040.407.33.027.00

### บอกลูกค้าของคุณ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

สายโลหะสุดหรูดีไซน์ใหม่

ลุควินเทจ

### บอกลูกค้าของคุณ

แรงบันดาลใจจากสไตล์วินเทจ

หายากและเป็นที่ต้องการ

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox

การรับประกันระหว่างประเทศ 2 ปี

# Section divider

# Multifort Skeleton Vertigo Ø42

#### ยกระดับนาฬิกาตระกูล VERTIGO ด้วยหน้าปัดสีน้ำเงินโทนใหม่ที่กำลังมาแรง

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (Caliber 80.631)

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

กลไกแบบเผยโครงสร้างภายใน

เพลตหลักสีแอนทราไซต์ตกแต่งลาย Côtes de Genève

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาติน พร้อมขอบตัวเรือนผิวเงา

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

หน้าปัดสีน้ำเงินเข้มลาย Côtes de Genève พร้อมวงแหวนตัวเลขยกนูน

หลักบอกเวลาทรงสามเหลี่ยมเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

เข็มนาฬิกาทรงสามเหลี่ยมเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะผิวซาติน 3 ข้อ

##### M038.436.11.41.00

# Section divider

##### M038.436.11.061.00

##### M038.436.11.031.00

##### M038.436.11.061.00

##### M038.436.36.061.00

##### M038.436.37.051.00

####

กลไก Caliber 80 (80.631 calibre)

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - เทคโนโลยี Nivachron™

กลไกแบบเผยโครงสร้างภายใน พร้อมเพลตหลักสีแอนทราไซต์ตกแต่งลาย Côtes de Genève

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาตินหรือตัวเรือนเคลือบ PVD พร้อมขอบตัวเรือนผิวเงา

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส

หน้าปัดลาย Côtes de Genève พร้อมวงแหวนตัวเลขยกนูน

หลักบอกเวลาและเข็มนาฬิกาทรงเหลี่ยม 3 ด้านเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายสแตนเลสสตีลผิวซาติน 3 ข้อ หรือสายหนัง/สายผ้าพร้อมตัวล็อกแบบพับ

# กลไกแบบเผยโครงสร้างภายในดีไซน์ใหม่

กลไก Caliber 80 (80.631 calibre)
พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

เพลตหลักแบบเผยโครงสร้างภายใน พร้อมตกแต่งลาย Cotes de Genève และเคลือบสีแอนทราไซต์

บาลานซ์สปริง Nivachron™

### บอกลูกค้าของคุณ

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Multifort

กลไกแบบเผยโครงสร้างภายในเคลือบสีแอนทราไซต์

Nivachron™

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

# Section divider

# MULtifort skeleton chronograph Ø43

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber แบบใหม่

กลไก Caliber 60 (A05.951) - ฟังก์ชันโครโนกราฟ - แบบเผยโครงสร้างภายใน - บาลานซ์สปริง Nivachron™

พลังงานสำรองสูงสุด 60 ชั่วโมง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีดำ

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 14.35 มม.

หน้าปัดสีดำและส้มแบบเปิดที่เผยให้เห็นกลไกภายใน - จุดบอกชั่วโมงแสง Super-LumiNova® สีส้ม

เข็มนาฬิกาแบบเผยโครงสร้างภายใน เคลือบสารเรืองแสงSuper-LumiNova® สีส้ม

สายยางสีดำแบบฝังในตัวเรือนที่มีลวดลายแบบเส้น - ตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

##### M038.662.11.060.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 2,130 ฟรังก์สวิส

##### M038.662.17.040.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 2,100 ฟรังก์สวิส

##### M038.662.37.050.00

#### ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษี) 2,200 ฟรังก์สวิส

# OCEAN STAR

# Section divider

### ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

ด้วยประสิทธิภาพเหนือระดับและการกันน้ำที่โดดเด่น Ocean Star จึงเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผจญภัยใต้ท้องทะเลลึก

เมื่อวัสดุระดับไฮเทคมาผสานกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยจึงกำเนิดเป็นความแข็งแกร่งเหนือระดับที่พร้อมรับมือกับทุกบททดสอบ

Ocean Star เป็นนาฬิกาสปอร์ตสุดชิคที่ผสานเข้ากับบุคลิกอันแข็งแกร่งได้อย่างลงตัว!

คุณจะพบสัญลักษณ์ในตำนานของ Ocean Star ที่สลักอยู่บนตัวเรือนด้านหลังของทุกรุ่น

# Section divider

# OCEAN STAR - ภาพรวม

##### M026.207.11.041.00

#### Ocean Star 36.5

##### M026.430.11.041.00

#### Ocean Star 200

##### M042.430.11.091.00

#### Ocean Star 200 C

##### M026.608.11.041.01

#### Ocean Star 600

##### M026.629.11.041.00

#### Ocean Star GMT

##### M026.830.17.421.00

#### Ocean StarTribute

##### M026.829.17.041.00

#### Ocean Star Worldtimer

##### M026.830.11.051.00

#### Ocean Star Tribute รุ่นพิเศษ

## OCEAN STAR 200C

ขอบตัวเรือนของคอลเลกชันนี้ตกแต่งด้วยวงแหวนเซรามิก

##### M042.430.11.041.00

##### M042.430.11.091.00

##### M042.430.11.081.00

##### M042.430.17.041.00

##### M042.430.21.051.00

##### M042.430.44.051.00

##### M042.430.36.091.00

## OCEAN STAR TRIBUTE

กล่องพิเศษ พร้อมสายผ้าสำรองที่มีสีเข้ากับหน้าปัด

##### M026.830.17.081.00

##### M026.830.17.421.00

##### M026.830.21.051.00

##### M026.830.18.091.00

##### M026.807.11.041.01

##### M026.830.11.041.00

##### M026.830.11.051.00

# Section divider

# OCEAN STAR 200C Ø42.5

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (C07.621) - พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ช่องแสดงวันและวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

วงแหวนเซรามิกสีเขียวที่มีเครื่องหมายสีขาว

จุดเรืองแสง Super-LumiNova® ในตำแหน่ง 12 นาฬิกาบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังสลักด้วยโลโก้ Seastar

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา 12.25 มม.

หน้าปัดสีเขียวผิวด้านลายคลื่น พร้อมหลักบอกเวลาแบบติดตั้ง เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายหนังสีน้ำตาลแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

# Section divider

# OCEAN STAR GMT Ø40.5 รุ่นพิเศษ

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80.661 พร้อมฟังก์ชัน GMT

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวลายปัดด้าน พร้อมวงแหวนอะลูมิเนียมสีน้ำเงินบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้สองทิศทางที่มีส่วนแสดงเขตเวลาสำรอง (ชั่วโมงคู่)

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox - เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา: 13.43 มม.

หน้าปัดสีน้ำเงินเคลือบแลคเกอร์ที่มีขอบหน้าปัดด้านในสีเงิน พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® และเขตเวลาแบบคงที่ (ชั่วโมงคี่)

สาย NATO สีน้ำเงินแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาตินแบบฝังในตัวเรือนสำรอง ตัวล็อกแบบพับแน่น พร้อมระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

### รายละเอียดดีไซน์

1. ช่องแสดงเวลา 24 ชั่วโมงแบบคงที่
2. กระจกแซฟไฟร์ทรงโดม
3. ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวปัดด้าน
4. เข็มนาฬิกา หลักบอกเวลา และจุดระบุเวลา 12 นาฬิกา เคลือบสารเรืองแสง SLN®
5. แหวนอะลูมิเนียมพร้อมแสดงเขตเวลาสำรอง
6. เม็ดมะยมแบบขันเกลียว
7. ตัวเรือน Ocean Star วินเทจ ขนาด 40.5 มม.
8. ขอบตัวเรือนขัดเงาแบบหมุนได้สองทิศทาง

##### M026.829.18.041.00

### บอกลูกค้าของคุณ

ฟังก์ชัน GMT แบบวินเทจ

สายสำรอง

ดีไซน์ที่โดดเด่น

# Section divider

# OCEAN STAR GMT Ø44

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 GMT (C07.661)/พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD "สีไลท์โกลด์"

วงแหวนเซรามิกสีดำบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ เครื่องหมายสีขาว และสารเรืองแสงSuper-LumiNova®

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังสลักเขตเวลา

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา 13.38 มม.

หน้าปัดสีดำด้าน พร้อมขอบหน้าปัดด้านในสีดำและน้ำตาล

หลักบอกเวลาแบบติดตั้งเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายยางสีน้ำตาลแบบฝังในตัวเรือนถอดเปลี่ยนได้

ตัวล็อกแบบพับแน่น พร้อมระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

## OCEAN STAR GMT

GMT Ocean Star พร้อมคำอธิบายเขตเวลาที่สลักอยู่บนตัวเรือนด้านหลัง

##### M026.629.22.051.00

##### M026.629.17.051.00

##### M026.629.11.051.01

##### M026.629.37.291.00

##### M026.629.11.041.00

# Section divider

# OCEAN STAR GMT Ø44 - รุ่นพิเศษ

#### กลไก Caliber 80 (80.661 calibre)

#### กันน้ำ

กลไกแบบใหม่พร้อมฟังก์ชัน GMT ที่มีพลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา/ผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

วงแหวนเซรามิกสีน้ำเงินบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ เครื่องหมายสีขาว และจุดระบุเวลาในตำแหน่ง 12 ชั่วโมงเคลือบสารเรืองแสง Super-Luminova®

เขตเวลาต่าง ๆ สลักไว้ที่ตัวเรือนด้านหลัง

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

หน้าปัดสีน้ำเงินด้าน ขอบหน้าปัดด้านในสีน้ำเงินและแดง พร้อมหลักบอกเวลาแบบติดตั้ง และเข็มนาฬิกาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

ตัวล็อกแบบบานพับ พร้อมระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ และสปริงบาร์แบบถอดเปลี่ยนเร็วได้

สายนาฬิกาสำรองแบบ "Easy-NATO" สีน้ำเงิน ลายแถบสีแดงและขาว พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีลและสปริงบาร์แบบถอดเปลี่ยนเร็วได้

##### M026.629.11.041.00

# สายแบบ Easy-NATO

### ภาพขยายรายละเอียด

1. ห่วงสายโลหะ
2. แถบหนังเสริมความแข็งแรง
3. สปริงบาร์แบบถอดเปลี่ยนเร็วได้

### บอกลูกค้าของคุณ

สายนาฬิกาสำรองแบบ "Easy-NATO" แนวสปอร์ต

สายรัดและสายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนเร็วได้

ขอบตัวเรือนเซรามิก

ฟังก์ชัน GMT

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

# Section divider

# OCEAN STAR 600 CHRONOMETER Ø43.5

#### กลไก Caliber 80 COSC SI (Caliber 80.821)

#### ซิลิคอนบาลานซ์สปริง

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา/ผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังสลักตราโลโก้ปลาดาว

วงแหวนเซรามิกบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ พร้อมระบบความปลอดภัยแบบกดแล้วหมุน (Push-to-Turn) / เครื่องหมายพิมพ์ครบทุกตำแหน่ง และเคลือบสารเรืองแสง Grade X Super-LumiNova® สีขาว

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

วาล์วระบายฮีเลียมอยู่ในตำแหน่ง 9 นาฬิกา

หน้าปัดเคลือบแลคเกอร์สีน้ำเงินเข้มหรือสีดำ/หลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Grade X Super-LumiNova® สีขาว

เข็มนาฬิกาแบบเผยโครงสร้างภายในเคลือบสารเรืองแสง Grade X Super-LumiNova® สีขาว

สายสแตนเลสสตีลผิวซาตินที่มีข้อต่อกลางผิวเงา พร้อมตัวล็อกแบบบานพับและระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

##### M026.608.33.051.00

##### สายสำรอง

##### M026.608.11.041.01

##### M026.608.11.051.00

### บอกลูกค้าของคุณ

กันน้ำได้ลึกถึง 600 เมตร/60 บาร์

ขอบตัวเรือนเซรามิก

ดีไซน์ที่ปรับโฉมใหม่

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

การรับประกันระหว่างประเทศเพิ่ม 3 ปี

# Section divider

# OCEAN STAR 200C Titanium Ø42.5

#### กลไก Caliber 80 (caliber 80.621)

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ตัวเรือนไทเทเนียมขัดเงา/ผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

วงแหวนเซรามิกสีดำที่มีเครื่องหมายสีขาว และจุดระบุเวลาในตำแหน่ง 12 ชั่วโมงเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® บนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

หน้าปัดสีดำด้านลายคลื่น พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายไทเทเนียมผิวซาติน พร้อมตัวล็อกแบบบานพับและระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

##### M042.430.44.051.00

### บอกลูกค้าของคุณ

"สง่างามได้ในทุกโอกาส"

สวมใส่สบาย

ไทเทเนียม

ขอบตัวเรือนเซรามิก

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

# Section divider

# OCEAN STAR 200C

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.621

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาและผิวซาติน พร้อมวงแหวนเซรามิกบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ หรือขอบเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน เม็ดมะยมแบบขันเกลียว และตัวเรือนด้านหลังสแตนเลสสตีลสลักและขัดเงาเป็นรูปปลาดาว

ความหนา: 12.25 มม.

หน้าปัดสีดำด้านหรือสีน้ำเงิน พิมพ์ลายคลื่น และมีหลักบอกเวลาที่เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสามข้อทำจากสแตนเลสสตีลขัดเงาแบบซาติน โดยมีข้อต่อตรงกลางขัดมัน หรือสายยางสีน้ำเงินพร้อมตัวล็อกแบบบานพับทำจากสแตนเลสสตีลขัดเงาแบบซาติน และระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

### บอกลูกค้าของคุณ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

หน้าปัดสีดำด้านหรือสีน้ำเงิน พิมพ์ลายคลื่น และมีหลักบอกเวลาที่เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้

# Section divider

# OCEAN STAR 200C Carbon chronometer Ø42.5

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 COSC Si (Caliber 80.821) - กลไกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโครโนมิเตอร์

ซิลิคอนบาลานซ์สปริง พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - ช่องแสดงวันและวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

รับประกันเพิ่มอีก 3 ปี

รุ่นผลิตจำนวนจำกัดเพียง 888 เรือน

ตัวเรือนทำจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์และสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีดำ

วงแหวนเซรามิกสีดำบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ เครื่องหมายสีเทาและสีส้ม จุดเรืองแสง Super-Luminova® ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว ขอบตัวเรือน และตัวเรือนด้านหลังทำจากสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีดำ สลักและขัดเงาโลโก้ดาวทะเลบนฝาหลัง

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ความหนา 12.25 มม.

หน้าปัดคาร์บอนไฟเบอร์ พร้อมหลักบอกเวลาแบบติดตั้งเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายยางสีดำและตัวล็อกแบบพับแน่น พร้อมระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ ทำจากสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีดำ ช่วยให้เปลี่ยนหมุดได้ง่าย

วัสดุทางเทคนิคเพิ่มเติม - สายยางพร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดเคลือบ PVD สีดำ ช่วยให้เปลี่ยนหมุดได้ง่าย

##### ผลิตภัณฑ์ส่วนขยาย: สายรัด 2 เส้น

##### M042.431.77.081.00

### รายละเอียดดีไซน์

1. ตัวเรือนทำจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์และสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีดำ
2. เข็มนาฬิกา หลักบอกเวลา และจุดระบุเวลา 12 นาฬิกา เคลือบสารเรืองแสง SLN®
3. ขอบตัวเรือนเซรามิกแบบหมุนได้ทิศทางเดียว
4. เม็ดมะยมแบบขันเกลียว
5. สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้
6. หน้าปัดคาร์บอนไฟเบอร์
7. ซิลิคอนบาลานซ์สปริงสำหรับกลไก Caliber 80.821 Chronometer

### บอกลูกค้าของคุณ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

หน้าปัดสีน้ำเงินเข้มไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้ม พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายสแตนเลสสตีลแบบถักขัดเงา สามารถถอดเปลี่ยนได้
สายยางเพิ่มเติมสีน้ำเงินมีลวดลาย สามารถถอดเปลี่ยนได้

# Section divider

# OCEAN STAR Tribute รุ่นพิเศษ

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.621 (แสดงเฉพาะวันที่บนช่องหน้าต่าง)

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา พร้อมวงแหวนอะลูมิเนียมสีน้ำเงินบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox - เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา: 13.43 มม.

หน้าปัดสีน้ำเงินเข้มไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้ม พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายสแตนเลสสตีลแบบถักขัดเงา สามารถถอดเปลี่ยนได้ และยังมีสายยางสีน้ำเงินแบบมีลวดลาย (ได้แรงบันดาลใจจากยุค 60) พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีล สามารถถอดเปลี่ยนได้อีกเส้น

### บอกลูกค้าของคุณ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

หน้าปัดสีน้ำเงินเข้มไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้ม พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายสแตนเลสสตีลแบบถักขัดเงา สามารถถอดเปลี่ยนได้
สายยางเพิ่มเติมสีน้ำเงินมีลวดลาย สามารถถอดเปลี่ยนได้

# Section divider

# OCEAN STAR Tribute Ø40.5 - ไล่เฉดสี

#### กลไก Caliber 80 (80.621 calibre)

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาอย่างดี

กระจกแซฟไฟร์ทรงกล่อง

วงแหวนอะลูมิเนียมพร้อมจุดเรืองแสง Super-LumiNova® ในตำแหน่ง 12 นาฬิกาบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้

ตัวเรือนด้านหลังสลักตราโลโก้ปลาดาว

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

หน้าปัดสีแดงด้านหรือสีเทาด้าน พร้อมเอฟเฟ็กต์ไล่เฉดสี และหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว

สายยางสีดำสไตล์วินเทจ "แบบทรอปิคอล" พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีล และสปริงบาร์แบบเปลี่ยนเร็ว

##### M026.830.17.421.00

##### M026.830.17.081.00

# สายยางสไตล์ทรอปิคอล

1. สปริงบาร์แบบถอดเปลี่ยนเร็วได้
2. โลโก้ปลาดาวของ OCEAN STAR
3. มีรูพรุนเพื่อความแห้งเร็วและสวมใส่สบาย
4. ขอบและรอยบากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากขอบตัวเรือน
5. รูเจาะได้รับการออกแบบมาให้ผสานเข้ากับพื้นผิวอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว

### บอกลูกค้าของคุณ

รำลึกถึงสไตล์วินเทจ

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox

สายรัดกันน้ำสไตล์ทรอปิคอล

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

# Section divider

# OCEAN STAR worldtimer Ø40.5

### ผลิตภัณฑ์ส่วนขยาย

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (C07.621) - พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง พร้อมบาลานซ์สปริง Nivachron™

ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาอย่างดี

วงแหวนอะลูมิเนียมสีดำพร้อมเครื่องหมายสีเงินบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียว พร้อมเครื่องหมายแสดงเมือง GMT

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox

ตัวเรือนด้านหลังสลักด้วยโลโก้ Seastar

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา 13.43 มม.

หน้าปัดสีเงินของ Mido สไตล์ประวัติศาสตร์ - ลายตารางหมากรุกสีดำและแดง พร้อมจุดเรืองแสง Super-LumiNova®

สายหนังสีดำ Bund แบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมซับในถอดได้ - ตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

# Section divider

# Ocean Star Ø39

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 72 พร้อมช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 72 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

ขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวสำหรับนักดำน้ำ พร้อมวงแหวนอะลูมิเนียม และจุดระบุเวลาในตำแหน่ง 12 นาฬิกาเคลือบสารเรืองแสง Grade X1 Super-LumiNova®

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน ความหนา: 10.50 มม.

หน้าปัดไล่เฉดสีลายคลื่น/ริ้วทรายพร้อมหลักบอกเวลาขัดเงา เคลือบสารเรืองแสง Grade X1 Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาตินแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมระบบขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

(หรือสายยางลายยกนูนแบบถอดเปลี่ยนได้ และตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีลจำหน่ายแยกต่างหาก

หรือสายผ้าแบบถอดเปลี่ยนได้ และตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีลจำหน่ายแยกต่างหาก)

#### ความมุ่งมั่นของ MIDO คือการเป็น…

...นาฬิกาดำน้ำอัตโนมัติสวิสที่บางที่สุด (บางน้อยกว่า 11 มม.)

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 72 (A31.111) - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 72 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน

ขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวสำหรับนักดำน้ำ พร้อมวงแหวนอะลูมิเนียม และจุดระบุเวลาในตำแหน่ง 12 นาฬิกาเคลือบสารเรืองแสง Grade X1 Super-LumiNova®

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว - ตัวเรือนด้านหลังสลักด้วยโลโก้ Seastar

ความหนา: 10.50 มม.

ลวดลายคลื่น/รอยริ้วบนผืนทราย

หลักบอกเวลาขัดเงาเคลือบสารเรืองแสง Grade X1 Super-LumiNova®

สายผ้าผสมหนังแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีล

#### มีกำหนดเปิดตัวในเดือนเมษายน 2025

### รายละเอียดดีไซน์

1. ตัวเรือนขนาด 39 มม. หนึ่งในนาฬิกาดำน้ำอัตโนมัติที่บางที่สุด ด้วยกลไก Caliber 72 และความเชี่ยวชาญของ MIDO
2. เข็มนาฬิกา หลักบอกเวลา และจุดระบุเวลา 12 นาฬิกา เคลือบสารเรืองแสง Grade X1 SLN®
3. ลวดลายรอยริ้วบนผืนทราย
4. ขอบตัวเรือนอลูมิเนียมสองสี
5. เม็ดมะยมแบบขันเกลียว
6. ข้อต่อผิวซาตินขัดเงา พร้อมขอบมุมขัดมันที่ข้อต่อตรงกลาง

### บอกลูกค้าของคุณ

เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลางแบบใหม่

หน้าปัดเป็นเอกลักษณ์

ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

# Section divider

# OCEAN STAR LADY

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.611 - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 6 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox - เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา: 12.25 มม.

หน้าปัดสีน้ำเงินหรือดำลายซันเรย์ขัดเงาผิวซาติน พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® - มีให้เลือกหนึ่งรุ่นเป็นสีโรสโกลด์เคลือบ PVD ประดับด้วยเพชร 11 เม็ด

ความหนา: 9.76 มม.

สายโลหะขัดเงาและผิวซาตินแบบถอดเปลี่ยนได้ ทำจากสแตนเลสสตีล หรือสายยางลอนแบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

##### M026.207.11.041.00

##### M026.207.11.051.00

##### M026.207.37.056.00

###### เพชร 11 เม็ด (0.055 กะรัต)

### บอกลูกค้าของคุณ

รุ่นแรกสำหรับสุภาพสตรีสไตล์สปอร์ตในคอลเลกชัน Ocean Star ของเรา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง พร้อมบาลานซ์สปริง Nivachron™

วงแหวนทรงโดม "K1" บนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้

หน้าปัดสีน้ำเงินหรือดำลายซันเรย์ขัดเงาผิวซาติน พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

# Section divider

# Ocean Star DECOMPRESSION WORLDTIMER

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.661 - ฟังก์ชัน GMT

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน พร้อมวงแหวนอะลูมิเนียมสีน้ำเงินหรือสีดำบนขอบตัวเรือนแบบหมุนได้สองทิศทาง

กระจกแซฟไฟร์ทรง Glassbox - เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา: 13.43 มม.

หน้าปัดจับเวลา Decompression พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® และแสดงเวลาโซนที่สอง

สายยางสีน้ำเงินหรือสีดำแบบมีลวดลาย (ได้แรงบันดาลใจจากยุค 60) พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด สามารถถอดเปลี่ยนได้

สายสแตนเลสสตีลแบบถักขัดเงา สามารถถอดเปลี่ยนได้อีกเส้น

##### M026.829.17.051.00

##### M026.829.17.041.00

### บอกลูกค้าของคุณ

กลไก Caliber 80.661 - ฟังก์ชัน GMT

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

หน้าปัดจับเวลา Decompression พร้อมหลักบอกเวลาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® และแสดงเวลาโซนที่สอง

ขอบตัวเรือนหมุนได้สองทิศทาง

# Section divider

# นาฬิกาจับเวลา OCEAN STAR Decompression รุ่นผลิตจำนวนจำกัดปี 1961 Ø40.5

## รุ่นผลิตซ้ำครั้งที่ #3 - สีดำล้วนเพื่อเป็นเกียรติแก่นาฬิกาจับเวลา Decompression ของเรา

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80 (Caliber 80.621) - พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง พร้อมช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา พร้อมบาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสขัดเงาอย่างดีเคลือบ PVD สีดำ พร้อมขอบตัวเรือนแบบหมุนได้

วงแหวนอะลูมิเนียมสีดำพร้อมจุดเรืองแสง Super-LumiNova® สีเบจในตำแหน่ง 12 นาฬิกา

กระจกแซฟไฟร์ทรง "Glassbox"

ตัวเรือนด้านหลังสลักด้วยโลโก้ Seastar

เม็ดมะยมแบบขันเกลียว

ความหนา 13.43 มม.

หน้าปัดสีดำด้าน พร้อมหลักบอกเวลาแบบติดตั้งเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีเบจ โลโก้ MIDO ดั้งเดิม และสเกล Decompression แบบดั้งเดิมในวงแหวน 4 สีที่แตกต่างกัน

สายสแตนเลสสตีลแบบถักขัดเงาเคลือบ PVD สีดำ*

พร้อมสายสำรอง 2 เส้น:

- สายยางสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีดำ*
- สายหนังเรียบสีดำ พร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัดสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีดำ*

###### ***สายทั้ง 3 เส้น มาพร้อมสปริงบาร์แบบเปลี่ยนง่าย

##### M026.807.33.051.00

###### รุ่นผลิตจำนวนจำกัดเพียง 1,961 เรือน

### รายละเอียดดีไซน์

1. เข็มนาฬิกา หลักบอกเวลา และจุดระบุเวลา 12 นาฬิกา เคลือบสารเรืองแสง SLN®
2. หน้าปัดแสดงสเกล Decompression อันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประวัติของ MIDO
3. ขอบตัวเรือนอลูมิเนียมสีดำ
4. เม็ดมะยมแบบขันเกลียว
5. ตัวเรือนเคลือบ PVD สีดำ และสายแบบถัก สัญลักษณ์ของเรา โดดเด่นในเฉดสีดำแล้ววันนี้

รุ่นผลิตจำนวนจำกัดปี 2024 พร้อมสายสำรอง 2 เส้น

### บอกลูกค้าของคุณ

การเปิดตัวประสบความสำเร็จ

สายสำรอง

หน้าปัดในตำนาน

# COMMANDER

# Section divider

# COMMANDER

### ล้ำสมัยอย่างมีสไตล์

นับตั้งแต่ปี 1959 ทาง MIDO ได้สานต่อการผลิตนาฬิกา Commander มาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านดีไซน์และกลไกตลอดหลายทศวรรษ และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันเป็นจุดเด่นของรุ่นไว้ได้อย่างชัดเจน

ด้วยเอกลักษณ์ที่จำได้ตั้งแต่แรกเห็น ความสำเร็จระดับปรากฏการณ์ทำให้นาฬิกา Commander กลายเป็นสัญลักษณ์อันเป็นตำนานอย่างแท้จริง

ขายดีที่สุดในลาตินอเมริกา

#### การออกแบบที่มีเอกลักษณ์และเหนือกาลเวลา

##### M8429.4.21.23

##### M8429.3.22.13

## COMMANDER Shade

##### M8429.4.27.11

##### M8429.3.23.11

##### M8429.3.25.11

# Section divider

# Commander II

นาฬิกาเรือนนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยกลไกCaliber 80และสไตล์ร่วมสมัย

กลิ่นอายวินเทจ ผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้ากับการออกแบบที่หรูหราอย่างแท้จริง

นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า MIDO สามารถพัฒนาไปพร้อมกับรักษาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์ไว้ได้

# Section divider

## Commander chronometer

##### M021.431.11.031.00

##### M021.431.11.041.00

##### M021.431.22.031.00

##### M021.431.11.061.00

# Section divider

## COMMANDER - BIG DATE

วันสำคัญสำหรับงานฉลองครั้งใหญ่

##### M021.626.11.031.00

##### M021.626.33.061.00

##### M021.626.36.051.01

##### M021.626.33.051.00

##### M021.626.22.031.00

##### M021.626.11.061.00

##### M021.626.36.041.00

##### M021.626.36.051.00

##### M021.626.22.061.00

##### M021.626.17.041.00

##### M021.626.11.091.00

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.651 - ช่องแสดงวันที่ขนาดใหญ่ในตำแหน่ง 6 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมและขอบมน - ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 11.97 มม.

หน้าปัดสีน้ำเงินเข้มหรือสีเขียวอังกฤษลายซันเรย์ขัดเงาผิวซาติน พร้อมหลักบอกเวลาทรงเหลี่ยมเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายโลหะสแตนเลสสตีลผิวซาติน หรือสายผ้าเนื้อดีพร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด

### บอกลูกค้าของคุณ

ดูอ่อนเยาว์ลง

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลวันที่ขนาดใหญ่

# Section divider

# COMMANDER II - BIG DATE

#### วันสำคัญสำหรับงานฉลองครั้งใหญ่

ขนาดตัวเลขบนกลไก BIG DATE Calibre 80 (C07.651) อยู่ที่

# 80%

มองเห็นได้ชัดเจนกว่า MIDO รุ่นมาตรฐาน

### กลไกทำงานอย่างไร

# Section divider

# COMMANDER GRADIENT

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 80.611

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน หรือตัวเรือนสแตนเลสสตีนขัดเงาผิวซาตินพร้อมขอบตัวเรือนขัดเงาเคลือบ PVD สีเหลือง

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมและขอบเฉียง

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 10.84 มม.

หน้าปัดอะคริลิกสีน้ำเงินและไล่เฉดสีใส พร้อมหลักบอกเวลาและเข็มนาฬิกาทรงเหลี่ยม เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® หรือหน้าปัดอะคริลิกสีดำและไล่เฉดสีใส พร้อมหลักบอกเวลาและเข็มนาฬิกาทรงเหลี่ยมสีเหลืองทอง เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

หน้าปัดอะคริลิคใสไล่เฉดสี "ไอซ์บลู" พร้อมหลักบอกเวลาแบบฝังในตัวเรือน เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายหนังเดนิมรีไซเคิลแท้แบบถอดเปลี่ยนได้ พร้อมตัวล็อกแบบพานพับทำจากสแตนเลสตีล หรือสายโลหะสแตนเลสสตีลขัดเงาแบบถอดเปลี่ยนได้

##### M021.407.18.411.00

##### M021.407.11.411.00

##### M021.407.21.411.00

##### M021.407.37.411.00

##### M021.407.11.411.01

##### M021.407.11.411.03

##### M021.407.33.411.01

##### M021.407.33.411.00

##### M021.407.36.411.00

### บอกลูกค้าของคุณ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมและขอบมน

หน้าปัดไล่เฉดสีใส

สายนาฬิกาแบบถอดเปลี่ยนได้

# Section divider

# COMMANDER GRADIENT Ø40

#### กลไก Caliber 80 (80.611 calibre)

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาติน

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมและขอบมน

ตัวเรือนด้านหลังใส

หน้าปัดอะคริลิคใสไล่เฉดสี "ไอซ์บลู" พร้อมหลักบอกเวลาแบบฝังในตัวเรือน เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวผ่านหน้าปัดใส

สายสแตนเลสสตีลผิวซาติน

# Section divider

# Commander icône

กลไก Big Date เอกสิทธิ์เฉพาะของ Swatch Group

##### M031.631.33.021.00

##### M031.631.33.061.00

# Section divider

# COMMANDER CHRONOGRAPH รุ่นพิเศษ

นาฬิกา Commander Chronograph ที่หลายคนเรียกร้องและรอคอยมานาน กลับมาอีกครั้ง!

ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ได้รับการปรับให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยหน้าปัดย่อยสีเข้มและสายนาฬิกาเส้นที่สองที่ทำจากผ้าสีเทาเรียบหรู

นาฬิการุ่นใหม่นี้ติดตั้งกลไก Caliber 60 จึงมีพลังงานสำรองสูงสุดถึง 60 ชั่วโมง

# Section divider

# COMMANDER CHRONOGRAPH รุ่นพิเศษ Ø42.5

#### กลไกขนาด 60 (60.A05H21 calibre)

#### กันน้ำ

สำรองพลังงานได้สูงสุด 60 ชั่วโมง พร้อมฟังก์ชันโครโนกราฟ

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาผิวซาติน เคลือบ PVD สีโรสโกลด์ และขอบตัวเรือนขัดเงา

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมและขอบมน

ตัวเรือนด้านหลังใส

หน้าปัดสีเทาไล่เฉดสีผิวซาติน พร้อมหลักบอกเวลาแบบฝังในตัวเรือนเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายหนังสีน้ำตาลเข้ม และสายผ้าสำรองสีเทาเพิ่มเติม พร้อมตัวล็อกแบบพับได้

##### M016.414.36.081.00

# รายละเอียด

1. สายผ้าสำรองสีเทา

### บอกลูกค้าของคุณ

ฟังก์ชันโครโนกราฟ

โดดเด่นและสปอร์ต

รุ่นพิเศษพร้อมสายสำรอง

พลังงานสำรองสูงสุด 60 ชั่วโมง

# Section divider

# COMMANDER Lady

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Caliber 72 - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา

พลังงานสำรองสูงสุด 72 ชั่วโมง - บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาตินเคลือบ PVD สีเหลือง พร้อมขอบตัวเรือนขัดเงา หรือตัวเรือนสแตนเลสสตีลผิวซาตินพร้อมขอบตัวเรือนขัดเงา

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมและขอบเฉียง

ความหนา: 9.23 มม.

หน้าปัด "บิดเกลียว" ลายซันเรย์ขัดเงาผิวซาตินในโทนสีอ่อน พร้อมหลักบอกเวลาหรือเพชร 11 เม็ด มีรุ่นหนึ่งที่ทำจากมุกสีขาวประดับด้วยเพชร 11 เม็ด

สายโลหะขัดเงาผิวซาตินโดดเด่นแบบถอดเปลี่ยนได้แบบสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีเหลืองหรือแบบสแตนเลส หรือสายหนังแบบเต็มแผ่น พร้อมตัวล็อกแบบพับทำจากสแตนเลสสตีล

1. ผิวซาติน "บิดเกลียว"
2. กระจกแซฟไฟร์ทรงเหลี่ยม 18 ด้าน

##### M021.207.11.106.00

###### เพชร 11 เม็ด รวมน้ำหนัก 0.0418 กะรัต

##### M021.207.16.296.00

###### เพชร 11 เม็ด รวมน้ำหนัก 0.0418 กะรัต

##### M021.207.11.031.00

##### M021.207.11.041.00

### บอกลูกค้าของคุณ

เน้นความเป็นผู้หญิงในคอลเลกชันอันเป็นเอกลักษณ์

เพชรและเปลือกหอยมุก

หน้าปัดสี

สายโลหะขัดเงาผิวซาตินโดดเด่นแบบถอดเปลี่ยนได้

# Section divider

# Commander 1959 Ø37

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### ผลิตภัณฑ์ส่วนขยาย

กลไก Caliber 80 (C07.621) (ซ่อนวัน/วันที่)

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

บาลานซ์สปริง Nivachron™

ตัวเรือนเดี่ยวสแตนเลสสตีลขัดเงา

กระจกอะคริลิกทรงกล่อง ตกแต่งด้วยวงแหวนนิกเกิลและจุดเรืองแสง Super-LumiNova® จากธรรมชาติ

ความหนา: 10.45 มม.

หน้าปัดสีดำ พิมพ์ลวดลาย "พิกเซล" สีฟ้าและชมพู เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

สายสแตนเลสสตีลแบบถักในตัว พร้อมตัวล็อกแบบเลื่อน

กล่องใส่นาฬิกาโดยเฉพาะ

##### M8429.4.21.23

##### M8429.4.21.13

##### M8429.4.N7.11F

##### M8429.3.22.23

##### M8429.3.22.13

##### M8429.3.21.23

# RAINFLOWER

# Section divider

### อ่อนหวานอย่างมีระดับ

ด้วยดีไซน์อันอ่อนช้อยและงดงามราวกับมวลดอกไม้ Rainflower ถ่ายทอดความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติได้อย่างสง่างาม ในปี 2019 ทาง MIDO ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคารรูปดอกบัวอันเลื่องชื่ออย่าง ArtScience Museum ในสิงคโปร์ จึงได้รังสรรค์นาฬิกาคอลเลกชันเพื่อผู้หญิงสุดพิเศษนี้

โครงเส้นเฉพาะตัวผสมผสานความงดงามและเสน่ห์ดึงดูดเข้ากับความคิดสร้างสรรค์อันประณีตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ความงามอันอ่อนช้อยของดอกบัวถ่ายทอดอยู่บนหน้าปัด ในบางรุ่นประดับด้วยเปลือกหอยมุก เพชร หรืออัญมณีล้ำค่า พร้อมตัวเรือน ซึ่งออกแบบให้ดูคล้ายกลีบดอกบัวด้วยการแต่งผิวสัมผัสแบบขัดเงาสลับกับแบบซาติน

##### M043.207.16.131.00

##### M043.207.36.106.00

##### M043.207.36.011.00

##### M043.207.11.011.00

##### M043.207.33.106.00

# Section divider

# Rainflower - night

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

#### กลไก Calibre 80.611 พร้อมช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 6 นาฬิกา

สำรองพลังงานได้นานสูงสุด 80 ชั่วโมง - ด้วยลูกเหวี่ยงแบบพิเศษของ Rainflower

ตัวเรือนเคลือบ PVD สีโรสโกลด์ขัดเงา พร้อมตกแต่งด้วยเทคนิคการพ่นทราย

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมเคลือบสารกันแสงสะท้อนสองชั้นทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 9.76 มม.

หน้าปัดเปลือกหอยมุกประดับดอกบัวเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® และเพชร 11 เม็ด

สายหนังสีสันสดใส พร้อมตัวล็อกแบบพับเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

### บอกลูกค้าของคุณ

ลูกเหวี่ยงเฉพาะสำหรับ Rainflower

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

หน้าปัดเปลือกหอยมุกประดับดอกบัวเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® และเพชร 11 เม็ด

สายหนังสีสันสดใส พร้อมตัวล็อกแบบพับเคลือบ PVD สีโรสโกลด์

# Section divider

# RAINFLOWER BLOSSOM Ø34

#### กลไก Caliber 80.611

#### เปลือกหอยมุก

#### กันน้ำ

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง - เทคโนโลยี Nivachron™
กลไกแบบเผยโครงสร้างภายใน - แผ่นฐานหลักชุบนิกเกิลประดับลวดลายซันเรย์เป็นคลื่น
ลูกเหวี่ยงพิเศษสำหรับ Rainflower

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงาหรือเคลือบ PVD สีโรสโกลด์ พร้อมตกแต่งพื้นผิวแบบพ่นทรายที่ด้านบนและด้านข้าง

กระจกแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังกระจกแซฟไฟร์ใส

หน้าปัดเปลือกหอยมุกสีขาวฉลุลาย เผยให้เห็นกลไกแบบเผยโครงสร้างภายใน และเข็มนาฬิกาทรงใบไม้แบบโปร่ง

สายโลหะสแตนเลสสตีลขัดเงา หรือสายหนังพร้อมตัวล็อกแบบพับ

##### M043.236.11.101.00

##### M043.236.36.101.00

# กลไกแบบเผยโครงสร้างภายในดีไซน์ใหม่

กลไก Caliber 80 (80.631 calibre)
พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

แผ่นฐานหลักแบบเผยโครงสร้างภายใน ตกแต่งด้วยลวดลายซันเรย์เป็นคลื่น และเคลือบด้วยนิกเกิล

บาลานซ์สปริง Nivachron™

### บอกลูกค้าของคุณ

แรงบันดาลใจทางสถาปัตยกรรม

ประเพณีการผลิตนาฬิกา

กลิ่นอายของดอกไม้และความเป็นผู้หญิง

Nivachron™

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

# Section divider

# Rainflower Automatic Ø34

### จุดเด่นและคุณสมบัติ

กลไก Caliber 80.611 - ช่องแสดงวันที่ในตำแหน่ง 6 นาฬิกา

สำรองพลังงานได้นานสูงสุด 80 ชั่วโมง - ด้วยลูกเหวี่ยงเฉพาะสำหรับ Rainflower

ตัวเรือนสแตนเลสขัดเงาพร้อมลวดลายขัดทราย

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน

ตัวเรือนด้านหลังใส

ความหนา: 9.76 มม.

หน้าปัดเปลือกหอยมุกประดับลายดอกบัวและเพชร 11 เม็ดขนาดต่างกัน

เข็มวินาทีโลหะสีน้ำเงิน

สายโลหะสแตนเลสสตีลขัดเงา "มีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าว"

### รายละเอียดดีไซน์

1. เข็มนาฬิกาแบบเผยโครงสร้างภายในรูปใบไม้
2. เข็มวินาทีโลหะสีน้ำเงิน
3. สายโลหะขัดเงาลายเมล็ดข้าว
4. เปลือกหอยมุกสีขาวแกะสลักด้วยเลเซอร์
5. น้ำหนักรวม: เพชร 11 เม็ด รวม 0.062 กะรัต

### บอกลูกค้าของคุณ

สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ

วัสดุคุณภาพสูง

ความสบายสูงสุด

พลังงานสำรองสูงสุด 80 ชั่วโมง

# BELLUNA

# Section divider

นาฬิกา Belluna นำเสนอสไตล์และเส้นสายคลาสสิกเป็นสัญลักษณ์ของค่านิยมเหนือกาลเวลาของนาฬิกาหรูหราคลาสสิก: ลายกิโยเช่ ทรงโดม หลักบอกเวลาขัดเงา และตัวเรือนขัดเงาอย่างประณีต

คู่รักสามารถซื้อและสวมใส่นาฬิกา Belluna ได้

# Section divider

## Belluna Royal Gent

##### M024.507.11.061.00

###### การชุบโรเดียมทำให้หน้าปัดทั้งสองนี้มีสีเข้มสวยงาม

##### M024.507.16.071.00

##### M024.507.16.041.00

##### M024.507.11.031.00

# Section divider

## Belluna Royal

รูปทรงใหม่แห่งความสง่างามแบบอังกฤษ

##### M024.307.16.046.00

##### M024.507.16.041.00

## Belluna Royal LADY

รูปทรงใหม่แห่งความสง่างามแบบอังกฤษ

##### M024.307.22.116.00

##### M024.307.37.116.00

###### สายรัดเสริม

# นาฬิกาดีไซน์คู่

# Section divider

# คำจำกัดความ

นาฬิกาที่สวมได้ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานแต่งงาน งานหมั้น หรือวันครบรอบ...

…หรือสำหรับคู่รักที่ต้องการสวมนาฬิกาแบบเดียวกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก..!

ตระกูลนาฬิกา MIDO ส่วนใหญ่มีนาฬิกาดีไซน์คู่อยู่ในคอลเลกชัน

เพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าทุกท่าน ทางเราได้จัดทำกล่องนาฬิกาดีไซน์คู่รุ่นพิเศษขึ้นมา และสามารถสั่งซื้อได้แล้ว