# รายละเอียดเกี่ยวกับโมดูล Novelties ประจำปี 2026

# RADO CENTRIX M MOONPHASE QUARTZ

- หน้าปัดที่แบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อสื่อถึงโลกและท้องฟ้า พร้อมตัวแสดงข้างขึ้นข้างแรมอันสง่างามที่อยู่ระหว่างกลาง ทำให้ Rado Centrix Moonphase สามารถเชื่อมโยงผู้สวมใส่เข้ากับระบบสุริยะได้อย่างกลมกลืน
- ดวงจันทร์ขัดเงาและยกนูนบนหน้าปัดช่วยสร้างความโดดเด่นอย่างแท้จริง — ดวงจันทร์ของ Rado ส่องสว่างราวกับพระจันทร์เต็มดวง
- เพชรประดับอยู่บนหน้าปัดเปลือกหอยมุกเปล่งประกายระยิบระยับดุจดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
- นาฬิกาแสดงเวลาที่แม่นยำผ่านเข็มนาฬิกาสองเข็ม พร้อมช่องบอกวันที่และตัวแสดงข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
- กระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบโลหะแบบเต็มขอบและข้อกลางของสายนาฬิกาทำจากไฮเทคเซรามิกเพื่อช่วยเพิ่มความทนทาน ทั้งยังมอบความสบายสูงสุดเมื่อสวมใส่เรือนเวลาที่มีตัวเรือนขนาด 35 มม.

#### คุณสมบัติ

1. กลไกควอตซ์ Rado คาลิเบอร์ 084 แสดงเวลาแบบสองเข็ม พร้อมช่องบอกวันที่และตัวแสดงข้างขึ้นข้างแรม
2. กระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบโลหะแบบเต็มขอบ พร้อมขอบโค้งมนอย่างนุ่มนวล
3. เคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน
4. หน้าปัดเปลือกหอยมุก
5. ประดับเพชรเหลี่ยมเกสร 12 เม็ด สี TopWesselton มีความบริสุทธิ์ระดับ VS-SI
6. ตัวแสดงข้างขึ้นข้างแรม
7. ข้อต่อตรงกลางของสายนาฬิกาเป็นไฮเทคเซรามิก
8. เม็ดมะยมประทับสัญลักษณ์สมอเรือแบบนูน เสริมความคมชัดด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์

#### ประโยชน์

- กลไกควอตซ์รับประกันความเที่ยงตรงของเวลา
- กระจกคริสตัลแซฟไฟร์มีความโปร่งใสและความทนทานสูง จึงอ่านค่าเวลาได้อย่างง่ายดายและชัดเจนอยู่เสมอ โครงสร้างแบบเต็มขอบทำให้ด้านบนของนาฬิกาได้รับการป้องกันด้วยวัสดุไฮเทคจาก Rado
- การเคลือบป้องกันแสงสะท้อนช่วยเพิ่มการส่งผ่านของแสงผ่านกระจก ทำให้อ่านค่าเวลาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- เปลือกหอยมุกเป็นวัสดุธรรมชาติ จึงทำให้แต่ละเรือนมีลวดลายเฉพาะตัว
- เพชรคุณภาพสูงเปล่งประกายอย่างสวยงามเมื่อกระทบแสง
- ข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ในรอบ 29.5 วัน แสดงผลได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ
- สายนาฬิกาทำจากไฮเทคเซรามิก จึงสวมใส่สบายและทนทาน
- สัญลักษณ์สมอเรือของ Rado สื่อถึงความแข็งแกร่ง คุณภาพ และความมั่นใจ – และยังเป็นเครื่องเตือนว่านาฬิการุ่นนี้ได้รับการรับประกันจาก Rado นาน 5 ปี

#### เหตุผลเชิงอารมณ์

- กระจกคริสตัลแซฟไฟร์และไฮเทคเซรามิกช่วยให้มีความทนทานสูง — นาฬิกาที่คุณเลือกวันนี้จะยังคงดูเหมือนใหม่ไปอีกหลายปี
- รับประกันความสบายในการสวมใส่ด้วยข้อกลางของสายนาฬิกาเป็นไฮเทคเซรามิก – วัสดุนี้มีน้ำหนักเบา มีความหนาแน่นสูง (จึงสามารถขัดให้เรียบลื่นเป็นพิเศษได้) และมีคุณสมบัติด้านอุณหภูมิที่ปรับให้เข้ากับอุณหภูมิร่างกายของคุณได้อย่างพอดี ไฮเทคเซรามิกให้สัมผัสที่นุ่มนวล ทำให้นาฬิกากลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณ
- หลักชั่วโมงเป็นเพชรและหน้าปัดเปลือกหอยมุกสร้างรูปลักษณ์ที่ดูหรูหรา
- กาลเวลาถูกบอกผ่านเข็มนาฬิกา ขณะที่การเคลื่อนไหวของดวงจันทร์ถูกถ่ายทอดผ่านตัวแสดงข้างขึ้นข้างแรม ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติของจักรวาล
- ฟังก์ชันข้างขึ้นข้างแรมถูกออกแบบมาอย่างงดงามราวกับงานศิลป์

#### เลือกจุดเด่นของสินค้า

1. ข้อต่อตรงกลางของสายนาฬิกาเป็นไฮเทคเซรามิก
2. หน้าปัดเปลือกหอยมุก
3. หลักชั่วโมงเป็นเพชร
4. กระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบโลหะแบบเต็มขอบ พร้อมขอบโค้งมนอย่างนุ่มนวล
5. ตัวเรือน เม็ดมะยม และข้อต่อสายนาฬิกาเป็นสเตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีโรสโกลด์
6. ดวงจันทร์ขัดเงาแบบยกนูน
7. กลไกควอตซ์ Rado คาลิเบอร์ R084 แสดงเวลาแบบสองเข็ม พร้อมช่องบอกวันที่และตัวแสดงข้างขึ้นข้างแรม
8. กันน้ำได้ถึง 5 บาร์ (50 ม.)
9. Rado รับประกัน 5 ปี

#### การตั้งค่าการแสดงข้างขึ้นข้างแรม

- ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาไม่ได้อยู่ระหว่าง 22:00 น. ถึง 02:00 น. เนื่องจากกลไกเปลี่ยนวันที่อาจกำลังทำงานอยู่
- ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบวันที่ของพระจันทร์เต็มดวงล่าสุดและนับจำนวนวันจากวันนั้นจนถึงวันนี้
- ขั้นตอนที่ 3: ดึงเม็ดมะยมออกหนึ่งจังหวะ หมุนเม็ดมะยมออกจากตัวคุณเพื่อปรับวันที่ หมุนเม็ดมะยมเข้าหาตัวคุณเพื่อปรับการแสดงข้างขึ้นข้างแรม ตั้งตำแหน่งดวงจันทร์ให้แสดงพระจันทร์เต็มดวงก่อน จากนั้นหมุนเม็ดมะยมต่อจนตัวแสดงดวงจันทร์ขยับตามจำนวนวันที่คำนวณไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยการขยับของตัวแสดงแต่ละครั้งเท่ากับหนึ่งวัน

# RADO CENTRIX M MOONPHASE QUARTZ LIMITED EDITION

- ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 1,001 เรือน
- ตัวเรือนด้านหลังตกแต่งด้วยลวดลายดวงดาว พร้อมข้อความยืนยันว่าเรือนเวลานี้คือ "one night out of 1,001"
- หน้าปัดประกอบด้วยโลกที่ทำจากเปลือกหอยมุก โดยเส้นขอบฟ้าถูกประดับด้วยเพชร 29 เม็ด พร้อมท้องฟ้ายามค่ำที่ทำจากอะเวนเจอรีน และตัวแสดงข้างขึ้นข้างแรม
- ดวงจันทร์ขัดเงาแบบยกนูนในรูปแบบ 3 มิติ
- กลไกควอตซ์ Rado คาลิเบอร์ R084 แสดงเวลาแบบสองเข็ม พร้อมช่องบอกวันที่และตัวแสดงข้างขึ้นข้างแรม
- ตัวเรือน เม็ดมะยม และข้อต่อสายนาฬิกาเป็นสเตนเลสสตีล
- ข้อต่อตรงกลางของสายนาฬิกาเป็นไฮเทคเซรามิกสีดำขัดเงา
- เม็ดมะยมประทับสัญลักษณ์สมอเรือแบบนูน เพิ่มความคมชัดด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์

- มีความพิเศษเฉพาะตัวเนื่องด้วยเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน โดยตัวเรือนด้านหลังได้รับการสลักลวดลายพิเศษ พร้อมและการ์ดสำหรับรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันเป็นการยืนยันถึงความพิเศษนี้
- หน้าปัดทำจากอะเวนเจอรีนและเปลือกหอยมุก มอบรูปลักษณ์ที่ชวนหลงใหลและเปล่งประกายหรูหรา
- ความทนทานที่ช่วยให้นาฬิกายังคงดูเหมือนใหม่ไปอีกหลายปี เป็นผลมาจากกระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบโลหะแบบเต็มขอบและข้อกลางสายนาฬิกาเป็นไฮเทคเซรามิก
- ความสบายในการสวมใส่มาจากข้อกลางสายนาฬิกาทำจากไฮเทคเซรามิกที่มีน้ำหนักเบา เรียบลื่น และให้สัมผัสที่นุ่มนวล
- เช่นเดียวกับนาฬิกา Rado รุ่นใหม่ทั้งหมด นาฬิการุ่นนี้มาพร้อมการรับประกันจาก Rado นาน 5 ปี

# RADO TRUE ROUND X LES COULEURS LE CORBUSIER

- เรือนเวลาสามรุ่นใหม่ในคอลเล็กชัน True Round ได้ตอกย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไม Rado จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Master of Materials
- ตัวเรือนและสายนาฬิกาได้รับการออกแบบให้เข้ากับสามสีจากชุดสี Polychromie Architecturale อันได้แก่ gris foncé ด้าน (32010), noir d'ivoire ด้าน (4320E) และสีใหม่ blanc ivoire ด้าน (4320B)
- ในชุดสี Polychromie Architecturale แต่ละสีถูกออกแบบมาให้เสริมกันและกันอย่างกลมกลืน โดยในรุ่นนี้ได้มีการนำสีต่างๆ จากชุดสีดังกล่าวมาใช้กับเข็มนาฬิกาด้วย
  - สี blanc ivoire (4320B) ด้านจับคู่กับเข็มสี outremer moyen (32021), bleu outremer 31 (32020) และ outremer pâle (32023)
  - สี gris foncé 31 (32010) ด้านจับคู่กับเข็มสี blanc (32001), orange vif (4320S) และ vert anglais clair (32041)
  - สี noir d'ivoire (4320E) ด้านจับคู่กับเข็มสี orange vif (4320S), vert 59 (4320G) และ vert olive (4320F)
- หน้าปัดของแต่ละรุ่นทำจากไฮเทคเซรามิก พร้อมลวดลายนามธรรมที่แกะสลักด้วยเลเซอร์ ซึ่งตีความจากพื้นผิวของอาคารสามแห่งที่ออกแบบโดย Le Corbusier
  - สี blanc ivoire (4320B) ด้าน, La Cité Radieuse, Marseille
  - สี gris foncé 31 (32010) ด้าน, Carpenter Centre for the Visual Arts, Cambridge, USA
  - สี noir d'ivoire (4320E) ด้าน, Palace of Assembly, Chandigarh
- ตัวเรือนด้านหลังทำจากไทเทเนียมและกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ พร้อมพิมพ์โลโก้ Le Corbusier ด้วยเลเซอร์ รวมถึงคำว่า Polychromie Architecturale และแถบสีของชุดสีทั้งหมด

#### คุณสมบัติ

1. กระจกคริสตัลแซฟไฟร์โค้งและเคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน
2. ตัวเรือนมีโครงสร้างแบบชิ้นเดียว (Monobloc) ทำจากไฮเทคเซรามิกผิวด้านที่ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
3. สายนาฬิกาทำจากไฮเทคเซรามิกและปรับได้ ¼ ข้อ
4. กลไกการทำงาน Rado คาลิเบอร์ R763 พร้อมพลังงานสำรอง 80 ชั่วโมง และแฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็ก ผ่านการทดสอบและปรับตั้งความเที่ยงตรงใน 5 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการทดสอบทั่วไป
5. ตัวเรือนและสายนาฬิกาถ่ายทอดสีจากชุดสี Polychromie Architecturale ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเข็มนาฬิกาที่เลือกใช้สีจากชุดสีเดียวกัน
6. หน้าปัดแกะสลักด้วยเลเซอร์เป็นลวดลายนามธรรมที่ตีความจากพื้นผิวคอนกรีตของอาคารชื่อดังของ Le Corbusier
7. โลโก้ถูกผสานเข้ากับดีไซน์ของหน้าปัดและจัดวางไว้ที่มุมล่างซ้าย

#### ประโยชน์

- การเคลือบป้องกันแสงสะท้อนช่วยเพิ่มการส่งผ่านแสงผ่านกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ ทำให้หน้าปัดดูสว่างขึ้นและอ่านค่าเวลาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- กระจกคริสตัลแซฟไฟร์และตัวเรือนไฮเทคเซรามิกทั้งเรือน ช่วยให้นาฬิกามีความทนทานสูงและยังคงดูเหมือนใหม่ไปอีกหลายปี
- ตัวเรือนมีโครงสร้างแบบชิ้นเดียวที่ทำจากไฮเทคเซรามิกผิวด้าน และสายนาฬิกาไฮเทคเซรามิกผิวด้านทั้งเส้น ทำให้นาฬิกามีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย และให้สัมผัสที่นุ่มนวล
- สายนาฬิกาปรับได้ ¼ ข้อ ช่วยให้สามารถปรับให้พอดีกับข้อมือได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- กลไกออโตเมติกระดับพรีเมียมผสานแฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็กและผ่านการการทดสอบขั้นสูง ทำให้นาฬิกามีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
- ไฮเทคเซรามิกสีและหน้าปัดที่แกะสลักด้วยเลเซอร์ เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเหตุใด Rado จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Master of Materials หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุตัวจริง
- นาฬิกาแต่ละเรือนมาพร้อมการรับประกันจาก Rado นาน 5 ปี

#### คุณสมบัติ

1. ตัวเรือนและสายนาฬิกาทำจากไฮเทคเซรามิกสี blanc ivoire
2. สายนาฬิกาไฮเทคเซรามิก
3. ตัวเรือนที่มีโครงสร้างแบบเป็นชิ้นเดียวที่ทำจากไฮเทคเซรามิก
4. เข็มนาฬิกาเลือกใช้สามเฉดสีจากชุดสี Polychromie Architecturale
5. กระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน
6. หน้าปัดทำจากไฮเทคเซรามิกและแกะสลักด้วยเลเซอร์เป็นลวดลายนามธรรมที่ได้แรงบันดาลใจจาก La Cité Radieuse, Marseille
7. กลไกออโตเมติกระดับพรีเมียม พร้อมพลังงานสำรอง 80 ชั่วโมง แฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็ก และผ่านการทดสอบขั้นสูงใน 5 ตำแหน่ง
8. กันน้ำได้ถึง 5 บาร์ (50 ม.)
9. Rado รับประกัน 5 ปี

# RADO TRUE SQUARE X JI CHANG-WOOK​

- Rado ภูมิใจมาโดยตลอดที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรา รวมถึงการร่วมสร้างสรรค์นาฬิการุ่นพิเศษกับพวกเขา
- เราได้สร้างนาฬิการุ่นพิเศษร่วมกับ Ji Chang-wook ซูเปอร์สตาร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ชาวเกาหลี
- ผลิตจำนวนจำกัด 987 เรือน (Ji Chang-wook เกิดในปี 1987)
- รุ่นที่ผลิตคือ Rado True Square ที่มาพร้อมตัวเรือนและสายไฮเทคเซรามิกสีดำด้าน
- หน้าปัดประดับทับทิม 12 เม็ดเพิ่มความโดดเด่น
- กลไกการทำงานแบบโอเพ่นฮาร์ท Rado คาลิเบอร์ R734 พร้อมพลังงานสำรอง 80 ชั่วโมง และแฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็ก ผ่านการทดสอบและปรับตั้งความเที่ยงตรงใน 5 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการทดสอบทั่วไป
- หน้าปัดแบบโอเพ่นฮาร์ทและตัวเรือนด้านหลังเป็นกระจกคริสตัลแซฟไฟร์แบบโชว์กลไก พร้อมพิมพ์ลายเซ็นของ Ji Chang-wook และข้อความ "One Out Of 987"

# RADO TRUE SQUARE SKELETON

- Rado True Square Skeleton ประดับเพชรเจียระไนทรงบาแกตต์รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
- หลักชั่วโมงเป็นเพชร 12 เม็ด
- กลไกออโตเมติกแบบเปลือยโครงสร้าง Rado คาลิเบอร์ R808 แฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็ก ผ่านการทดสอบและปรับตั้งความเที่ยงตรงใน 5 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการทดสอบทั่วไป
- กลไกการทำงานขัดลายเส้นด้วยสีแอนทราไซต์ในฝั่งหน้าปัด ส่วนอีกด้านเลือกใช้โทนสีนิกเกิล
- ตัวเรือนโครงสร้างเป็นชิ้นเดียวทำจากไฮเทคเซรามิกสีดำขัดเงา มาพร้อมสายนาฬิกาทำจากไฮเทคเซรามิกสีดำขัดเงา
- กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ทรงแบนที่มีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน
- ตัวเรือนด้านหลังเป็นกระจกคริสตัลแซฟไฟร์โชว์กลไก
- หน้าปัดเปลือยโครงสร้างกลไกการทำงานและตัวเรือนด้านหลังแบบโชว์กลไก ช่วยให้ผู้สวมใส่สร้างความผูกพันทางอารมณ์กับนาฬิกา เพราะสามารถมองเห็น "หัวใจ" ของนาฬิกาที่กำลังเต้นอยู่ภายใน

# RADO INTEGRAL M

- เรือนเวลาขนาดกลางถูกเพิ่มเข้ามาในคอลเล็กชัน Rado Integral โดยมีตัวเรือนขนาด 28 มม. โดยเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับรุ่น 31.5 มม. และ 23 มม. ที่เปิดตัวในปี 2025
- ทั้งสองรุ่นมาพร้อมหน้าปัดเคลือบแลคเกอร์สีดำและการประดับเพชรในรูปแบบจุดที่ตำแหน่ง 3, 6, 9 และ 12 นาฬิกา
- กลไกควอตซ์ Rado คาลิเบอร์ R279 แสดงเวลาแบบสองเข็ม พร้อมช่องบอกวันที่และเทคโนโลยี PreciDrive
- กระจกคริสตัลแซฟไฟร์โค้งเคลือบโลหะแบบเต็มขอบพร้อมขอบยกนูนและเคลือบป้องกันแสงสะท้อนด้านใน
- เช่นเดียวกับรุ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รุ่นขนาดกลางใหม่นี้ผสานวัสดุหลากหลายชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่
  - กระจกแซฟไฟร์เคลือบโลหะแบบเต็มขอบเพื่อความทนทาน
  - ข้อสายตรงกลางเป็นไฮเทคเซรามิกเพื่อความทนทานและใส่สบาย
  - สเตนเลสสตีลเพื่อให้ตัวเรือนมีความบางและสวมใส่สบาย
- ไฮเทคเซรามิกสีดำผสานกับสเตนเลสสตีลอย่างลงตัว
- นาฬิกาแต่ละเรือนมาพร้อมการรับประกันจาก Rado นาน 5 ปี

# RADO DIASTAR ORIGINAL SKELETON LIMITED EDITION

- เติมความสนุกสนานผ่านสีสันด้วยนาฬิการุ่นลิมิเต็ดเอดิชันสามรุ่นของ Rado DiaStar Original Skeleton
- ผลิตเพียงรุ่นละ 555 เรือนเท่านั้น รับประกันความพิเศษเฉพาะตัวด้วยข้อความ "One Out Of 555" ที่พิมพ์ไว้บนตัวเรือนด้านหลังที่เป็นกระจกคริสตัลแซฟไฟร์
- ขอบตัวเรือน Ceramos™ น้ำหนักเบาและตัวสายทำจากยางฟลูออรีนที่มีน้ำหนักเบาเช่นกัน จึงรับประกันได้ถึงความสบายในการสวมใส่
- กลไกออโตเมติกแบบเปลือยโครงสร้าง Rado คาลิเบอร์ R808 พร้อมแต่งผิวแบบขัดลายเส้นแนวนอนด้วยสีโรเดียมหรือสีทอง
- ขอบตัวเรือน Ceramos™ เคลือบ PVD สีแพลทินัมหรือสีทอง พร้อมองค์ประกอบทรงกรวยขัดลายเส้นแบบรัศมี
- หลักชั่วโมงยกลอยพร้อมบรรจุสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีสดใส ได้แก่ สีแดง สีเหลือง หรือสีเขียว สารเรืองแสง Super-LumiNova® สีสดใสแมตช์ลงตัวกับเข็มนาฬิกาและสัญลักษณ์สมอเรือที่กำลังเคลื่อนที่
- หน้าปัดแบบวงแหวนสีสด ได้แก่ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง จับคู่กับสายนาฬิกาที่เป็นทำจากยางฟลูออรีนสีเดียวกัน

#### คุณสมบัติ

1. กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ทรงสี่เหลี่ยมแบบเจียระไนหลายเหลี่ยมเคลือบป้องกันแสงสะท้อนด้านใน
2. ขอบตัวเรือน Ceramos™ เคลือบ PVD สีแพลทินัมหรือสีทอง พร้อมแต่งผิวด้วยการขัดลายเส้นแบบรัศมี
3. กลไกออโตเมติกแบบเปลือยโครงสร้าง Rado คาลิเบอร์ R808 พร้อมพลังงานสำรอง 80 ชั่วโมง และแฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็ก ผ่านการทดสอบและปรับตั้งความเที่ยงตรงใน 5 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการทดสอบทั่วไป
4. เข็มนาฬิกา หลักชั่วโมง และสัญลักษณ์สมอเรือเคลื่อนที่ของ Rado บรรจุสารเรืองแสง Super-LumiNova®
5. สายนาฬิกาทำจากยางฟลูออรีนพร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด
6. โลโก้ Rado และ DiaStar พิมพ์อยู่บนกระจกคริสตัลแซฟไฟร์
7. กันน้ำได้ถึง 10 บาร์ (100 ม.)
8. Rado รับประกัน 5 ปี

#### ประโยชน์

- กระจกคริสตัลแซฟไฟร์มีความโปร่งใสและทนทานสูงมาก สามารถดูค่าเวลาได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนยาวนานหลายปี การเคลือบป้องกันแสงสะท้อนช่วยเพิ่มการส่งผ่านของแสงผ่านกระจก ทำให้อ่านค่าเวลาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- Ceramos™ มีน้ำหนักเบาและทนทานอย่างยิ่ง ทำให้นาฬิกาสวมใส่สบายและคงรูปลักษณ์เหมือนใหม่ไปอีกยาวนาน
- แฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็กและผ่านการทดสอบขั้นสูงใน 5 ตำแหน่ง นาฬิกาจึงมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
- Super-LumiNova® ช่วยให้สามารถอ่านค่าเวลาได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย
- สายนาฬิกาให้สัมผัสสบายและทนทานต่อการใช้งาน แมตช์ลงตัวกับขอบตัวเรือน Ceramos™ พร้อมระบบ Rado EasyClip
- กระจกคริสตัลแซฟไฟร์และ Ceramos™ ที่สามารถกันน้ำได้ถึงระดับ 10 บาร์ ทำให้เป็นเรือนเวลารุ่นล่าสุดภายใต้แนวคิด "watch for a lifetime" ของ Rado
- ระยะเวลาการรับประกันที่ยาวนานช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้สวมใส่
- หน้าปัดเปลือยโครงสร้างกลไกการทำงานและตัวเรือนด้านหลังเป็นกระจกคริสตัลแซฟไฟร์แบบโชว์กลไก ช่วยให้ผู้สวมใส่สร้างความผูกพันทางอารมณ์กับนาฬิกา เพราะสามารถมองเห็น "หัวใจ" ของนาฬิกาที่กำลังเต้นอยู่ภายใน

#### คุณสมบัติ

1. สายนาฬิกาทำจากยางฟลูออรีนพร้อมตัวล็อกสายแบบหัวเข็มขัด
2. ขอบตัวเรือน Ceramos™ สีแพลทินัม พร้อมแต่งผิวด้วยขัดลายเส้นแบบรัศมี
3. สัญลักษณ์สมอเรือเคลื่อนที่บรรจุสารเรืองแสง Super-LumiNova™
4. กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ทรงสี่เหลี่ยมแบบเจียระไนหลายเหลี่ยมเคลือบป้องกันแสงสะท้อนด้านใน
5. หลักชั่วโมงแบบยกลอยพร้อมบรรจุสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีสดใส
6. เข็มนาฬิกาบรรจุสารเรืองแสง Super-Luminova® สีสดใส
7. กลไกออโตเมติกแบบเปลือยโครงสร้าง R808 แต่งผิวแบบขัดลายเส้นแนวนอน ให้พลังงานสำรอง 80 ชั่วโมง มาพร้อมแฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็ก ผ่านการทดสอบและปรับตั้งความเที่ยงตรงใน 5 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการทดสอบทั่วไป
8. กันน้ำได้ถึง 10 บาร์ (100 ม.)
9. Rado รับประกัน 5 ปี

# RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC AUTOMATIC CHRONOGRAPH

- โทนสีใหม่ลำดับที่สามถูกเพิ่มเข้ามาในตระกูล Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Automatic Chronograph
- ขอบหน้าปัดเป็นไฮเทคเซรามิกสีน้ำเงินแมตช์ลงตัวกับหน้าปัดสีน้ำเงินโทนเดียวกัน
- ตัวเรือนแบบโครงสร้างชิ้นเดียว (Monobloc) ทำจากไฮเทคเซรามิกพลาสมาผิวด้าน พร้อมสายพลาสมาไฮเทคเซรามิกที่ผสมผสานพื้นผิวแบบขัดเงาและผิวด้าน
- ขอบตัวเรือนแบบหมุนทิศทางเดียวทำจากสเตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีโรสโกลด์ พร้อมเม็ดมะยมแบบขันเกลียวและปุ่มกดแบบขันเกลียว
- กลไกโครโนกราฟระบบออโตเมติก Rado คาลิเบอร์ R801 พร้อมพลังงานสำรอง 59 ชั่วโมง และแฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็ก ผ่านการทดสอบและปรับตั้งความเที่ยงตรงใน 5 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการทดสอบทั่วไป
- เข็มและหลักชั่วโมงบรรจุสารเรืองแสง Super-LumiNova®
- กันน้ำได้ถึง 30 บาร์ (300 ม.)
- Rado รับประกัน 5 ปี

#### ประโยชน์

- พลาสมาไฮเทคเซรามิกให้รูปลักษณ์แบบโลหะโดยไม่ต้องมีส่วนผสมของโลหะ ไฮเทคเซรามิกสวมใส่สบาย การเลือกใช้ไฮเทคเซรามิกและกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ยิ่งเสริมความมั่นใจได้ว่านาฬิกาจะมีความทนทานสูง
- ขอบหน้าปัดเป็นไฮเทคเซรามิกที่มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูง เมื่อรวมกับกระจกคริสแซฟไฟร์ก็ทำให้ด้านบนของนาฬิกาได้รับการป้องกันด้วยวัสดุไฮเทคจาก Rado ขอบตัวเรือนแบบหมุนทิศทางเดียวช่วยให้สามารถอ่านค่าเวลาที่ผ่านไปได้
- กลไกโครโนกราฟระบบออโตเมติก R801 มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ มาพร้อมแฮร์สปริง Nivachron™ ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็ก ซึ่งผ่านการทดสอบและปรับตั้งความเที่ยงตรงอย่างเคร่งครัด จึงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของกลไก
- Super-LumiNova® ช่วยให้สามารถอ่านค่าเวลาได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย
- เม็ดมะยมและปุ่มกดแบบขันเกลียวช่วยเพิ่มความสามารถในการกันน้ำ โดยนาฬิกาสามารถกันน้ำได้ถึง 30 บาร์ (300 เมตร)
- ระยะเวลาการรับประกันที่ยาวนานช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้สวมใส่

# RADO HYPERCHROME

- หลังจากการเปิดตัว Rado HyperChrome ระบบควอตซ์สามเข็มรุ่นปรับโฉมใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ล่าสุดได้มีการเพิ่มรุ่นใหม่เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับตระกูลนี้อีกครั้ง โดยมาในรูปของตัวเรือนไทเทเนียม
- ขอบตัวเรือนไฮเทคเซรามิกสีเขียวและกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ ไม่ต่างจาก Rado HyperChrome แบบสามเข็มรุ่นอื่นๆ และส่วนด้านบนทั้งหมดของนาฬิกายังได้รับการป้องกันด้วยวัสดุไฮเทคจาก Rado ด้วย
- ไทเทเนียมมีน้ำหนักเบามาก (เพียง 53 กรัม) เสริมด้วยสายนาฬิกาแบบผ้าสีเทาพร้อมหัวเข็มขัดไทเทเนียมขัดลาย
- กลไกควอตซ์ Rado คาลิเบอร์ R292 แบบสามเข็ม พร้อมช่องบอกวันที่ เทคโนโลยี PreciDrive และ HeavyDrive ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเที่ยงตรงภายในช่วง +/- 10 วินาทีต่อปี
- หลักชั่วโมงและเข็มนาฬิกาบรรจุสารเรืองแสง Super-LumiNova® ช่วยให้อ่านค่าเวลาได้ชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย
- กันน้ำได้ถึง 15 บาร์ (150 ม.)
- Rado รับประกัน 5 ปี

#### คุณสมบัติ

1. สายนาฬิกาแบบผ้าสีเทา พร้อมตัวล็อกแบบหัวเข็มขัด
2. ตัวเรือนเป็นไทเทเนียมขัดลายเส้น
3. ขอบตัวเรือนเป็นไฮเทคเซรามิกสีเขียว
4. หลักชั่วโมงและเข็มนาฬิกาบรรจุสารเรืองแสง Super-LumiNova™ เพื่อให้ดูค่าเวลาได้ง่ายแม้ในที่ที่มีแสงน้อย
5. กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ทรงโค้งเคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน
6. กลไกควอตซ์ Rado คาลิเบอร์ R292 แบบสามเข็ม พร้อมช่องบอกวันที่ เทคโนโลยี PreciDrive และ HeavyDrive
7. เม็ดมะยมไทเทเทียมขัดลายเส้นพร้อมสัญลักษณ์รูปสมอแบบนูนและยิงเลเซอร์
8. กันน้ำได้ถึง 15 บาร์ (150 ม.)
9. Rado รับประกัน 5 ปี

Made with Pingendo Free